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[bookmark: _Toc57899821]Введение
В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Пухляковского сельского поселения Усть-Донецкого района Ростовской области (далее – Пухляковское СП, Усть-Донецкого района, Пухляковское СП) является документом территориального планирования муниципального образования.
Основной целью территориального планирования Пухляковского СП является определение назначения территорий Пухляковского СП исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Ростовской области, Усть-Донецкого района и Пухляковского СП, а также внесение изменений в действующий генеральный план в части изменения категории земельного участка 61:39:0600014:420 из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
Генеральный план разработан ООО "ГЕОКАДАСТР" в соответствии с Постановлением администрации Усть-Донецкого района № 100/920-п-22 от 01 декабря  2022 года.
Нормативно-правовая база
Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, Уставом Пухляковского СП, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Пухляковского СП.
В техническом задании на разработку проекта внесения изменений заказчиком были определены следующие цели и задачи работы: 
1. Внесение локальных изменений в действующий генеральный план Пухляковского сельского поселения (графическую часть) в части изменения функционального зонирования  земельного участка 61:39:0600014:420 с существующей функциональной зоны: «Зона сельскохозяйственного использования» на планируемую функциональную зону «Зона инженерной инфраструктуры» в целях более эффективного использования территории, а именно разведка и добыча подземных вод для производства пищевой продукции из скважины.
1. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
1. Создание условий для привлечения инвестиций на территории Усть-Донецкого района.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.
Структура текстовой части генерального плана Пухляковского СП определялась согласно действующему законодательству и включает в себя:
· Том 1. Положение о территориальном планировании.
· Том 2. Материалы по обоснованию.
Состав материалов по обоснованию
В настоящем томе представлены материалы по обоснованию, которые в соответствии с п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включают в себя:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;
[bookmark: dst1342]2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;
[bookmark: dst101697]3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;
[bookmark: dst2305]4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
[bookmark: dst101700]6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
[bookmark: dst101701]7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения (раздел не приводится, поскольку Пухляковское СП не является историческим поселением федерального значения, историческим поселением регионального значения).

           Изменения вносятся в графическую часть генерального плана, выполненного индивидуальным предпринимателем Колодезной Мариной Анатольевной в 2020 г., утвержденного Решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района №367 от 27.10.2020 г.. 
Настоящие изменения в действующий генеральный план муниципального образования «Пухляковское сельское поселение» Усть-Донецкого  района содержат в своем составе:
1. Изменение функционального зонирования  земельного участка 61:39:0600014:420 с существующей функциональной зоны: «Зона сельскохозяйственного использования» на планируемую функциональную зону «Зона инженерной инфраструктуры» в целях более эффективного использования территории, а именно разведка и добыча подземных вод для производства пищевой продукции из скважины.
Проект изменений выполнен в виде новых карт и новой редакции соответствующих карт действующего генерального плана. 
Настоящий текст и графические материалы проекта изменений Генерального плана, представленные в данной пояснительной записке, рекомендуются для дальнейшей работы по согласованию, обсуждению и утверждению проекта изменений органами местного самоуправления в соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Новая редакция графических материалов генерального плана  прилагается в бумажном и электронном виде.
При подготовке проекта изменений генерального плана использовались данные, предоставляемые Заказчиком, а также по его запросу – территориальными органами государственной власти. 

Этапы реализации проекта:
· исходный срок – 2020 г.;
· 1 очередь – 2025 г.;
· расчетный срок – 2040 г.


Авторский коллектив проекта
· Жилин Андрей Васильевич		генеральный директор;
· Чапурина Наталья Юрьевна		главный инженер проекта;
· Горшков Евгений Михайлович		ответственный исполнитель.
Графические материалы разработаны с использованием графических редакторов.
Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «Microsoft Office», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».
При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение.



Список принятых сокращений
МБОО		муниципальная бюджетная общеобразовательная организация;
МДОУ	муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение;
ГБПОУ	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение;
МБУК		муниципальное бюджетное учреждение культуры;
ФАП		фельдшерско-акушерский пункт.
ООО		общество с ограниченной ответственностью;
ИП		индивидуальный предприниматель;
СП		сельское поселение;
СНиП		строительные нормы и правила;
СТП		схема территориального планирования;
х.		хутор.


1. [bookmark: _Toc57899822][bookmark: _Toc312530877][bookmark: _Toc370201475]Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования
При разработке генерального плана поселения необходимо учитывать сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).
Перечень муниципальных программ Пухляковского СП, которые учитывались при разработке проекта генерального плана, отражены в таблице 1.1. Кроме того, при разработке проекта генерального плана Пухляковского СП учитывались также муниципальные программы Усть-Донецкого района (таблица 1.2).
Таблица 1.1
Перечень муниципальных программ Пухляковского СП по состоянию на 2020 год
	№ п/п
	Наименование программы 
	Нормативно-правовой акт/ответственный исполнитель

	1
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пухляковское сельское поселение» Усть-Донецкого района Ростовской области на 2012-2014 годы и перспективное развитие до 2029 года»
	Решение Собрания депутатов Пухляковского сельского поселения №146 от 23.08.2012 года

	2
	Муниципальная программа Пухляковского сельского поселения "Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 г.
	Постановление администрации Пухляковского сельского поселения от 28.12.2016 г № 239

	3
	Муниципальная программа Пухляковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Пухляковского сельского поселения» на 2014-2020 г.
	Администрации Пухляковского сельского поселения

	4
	Муниципальная программа Пухляковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014-2020 г.
	Администрации Пухляковского сельского поселения

	5
	Муниципальная программа Пухляковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 г
	Администрации Пухляковского сельского поселения

	6
	Муниципальная программа Пухляковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 г
	Постановление администрации Пухляковского сельского поселения от 04.09.2013 г № 95

	7
	Муниципальная программа Пухляковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019-2030 г.
	Постановление администрации Пухляковского сельского поселения от 26.09.2018 г № 87


	8
	Муниципальная программа Пухляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2014-2020 г
	Постановление администрации Пухляковского сельского поселения от 04.09.2013 г № 100


Таблица 1.2
Перечень муниципальных программ Усть-Донецкого района по состоянию на 2020 год
	№ п/п
	Наименование программы 
	Нормативно-правовой акт

	1
	Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/951-п-18 от 05.12.18

	2
	Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие Энергетики Усть-Донецкого района» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/899-п-18 от 20.11.2018

	3
	Муниципальная программа «Информационное общество» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/953-п-18 от 05.12.18

	4
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/971-п-18 от 10.12.18

	5
	Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/965-п-18 от 10.12.18

	6
	Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/898-п-18 от 20.11.18

	7
	Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/967-п-18 от 10.12.18

	8
	Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды на территории Усть-Донецкого района» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района 100/970-п-18 от 10.12.18

	9
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/891-п-18 от 16.11.18

	10
	Муниципальная программа «Доступная среда» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/955-п-18 от 05.12.18

	11
	Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/973-п-18 от 10.12.18

	12
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/936-п-18 от 05.12.18

	13
	Муниципальная программа «Развитие образования» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/947-п-18 от 05.12.18

	14
	Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/877-п-18 от 12.11.18

	15
	Муниципальная программа «Развитие туризма» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/952-п-18 от 05.12.18

	16
	Муниципальная программа «Молодежь Усть-Донецкого района» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/954-п-18 от 05.12.18

	17
	Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/966-п-18 от 10.12.18

	18
	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/969-п-18 от 10.12.18

	19
	Муниципальная программа «Защита      населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/957-п-18 от 05.12.18

	20
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2019-2030 г.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/974-п-18 от 10.12.18


2. 

[bookmark: _Toc57899823]2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения
2.1. [bookmark: _Toc57899824][bookmark: _Toc312530878]Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий
2.1.1. [bookmark: _Toc522808440][bookmark: _Toc57899825]Положение Пухляковского СП в системе расселения Усть-Донецкого района Ростовской области
[bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK157]Усть-Донецкий район расположен в самом центре Ростовской области и граничит на севере с Белокалитвинским районом, на востоке с Константиновским и Семикаракорским, на юге - с Багаевским и на западе с Октябрьским районами.
Пухляковское СП находится на юго-западе Усть-Донецкого района, расположено на правом берегу р. Дон.
Граничит на севере Октябрьским районом, на северо-востоке с Раздорским сельским поселением и на юге и юго-востоке с Мелиховским сельским поселением и Семикаракорский районом.
Границы Пухляковского СП установлены Законом Ростовской области от 27 декабря 2004 года N 252-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Усть-Донецкий район» и муниципальных образований в его составе» (с изм. от 23.05.2017 N 1108-ЗС).
Административный центр Пухляковского СП – хутор Пухляковский.
Площадь Пухляковского СП составляет 3513,37 га.
В состав Пухляковского СП входят следующие населенные пункты:
· х. Пухляковский.
· 

2.1.2. [bookmark: _Toc522808441][bookmark: _Toc57899826]Природно-ресурсный потенциал территории поселения
Климат
Территория Пухляковского СП относится к континентальному климату. По схематической карте климатического районирования Пухляковское сельское поселение относится к жаркому засушливому подрайону III-В. 
Климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основными климатообразующими факторами являются солнечная радиация и циркуляция атмосферы.
Местность подвержена сильным ветрам (преобладающими являются юго-восточный и восточный) и резким колебания температуры воздуха в течение года.
Зима умеренно мягкая обычно малоснежная, с частыми оттепелями; устанавливается она в конце ноября и продолжается в среднем три с половиной месяца. Для зимнего периода характерна пасмурная, сырая и ветреная погода, среднемесячная температура зимнего периода − - 6 - 8 °C.
Весна короткая, засушливая. Весенний период начинается в середине марта и характеризуется разрушением устойчивого снежного покрова, интенсивным ростом температуры воздуха. В дружные вёсны после перехода средней суточной температуры через 0 ºС уже почти не наблюдается дней с отрицательной средней суточной температурой. Для затяжных вёсен характерны неоднократные возвраты холодов. Последние весенние заморозки в воздухе прекращаются в середине апреля. 
Лето. С переходом средней суточной температуры воздуха через +15 °C (в начале мая) начинается лето. Лето тёплое, часто жаркое и засушливое, среднемесячная температура летнего периода − +22 °C.
Осень наступает в первых числах сентября. В начале осени стоит ясная и сухая погода. Постепенно уменьшается приток солнечной радиации, увеличивается повторяемость дождей и их продолжительность. С переходом средней суточной температуры воздуха через 10ºС (середина октября) начинаются первые заморозки. 
Рельеф и геология
Пухляковское СП расположено в южной части Усть-Донецкого района, в междуречье рек Дон и Керчик. Центр поселения – х. Пухляковский – расположен на высоком правом берегу р. Дон и частично на первой надпойменной террасе р. Дон. Абсолютные отметки поверхности в пределах хутора изменяются от 6-9м на 1-й надпойменной террасе до 95-120м в верхней части склона. При проектировании сооружении на террасе следует учесть, что при 1% обеспеченности (по данным Ростовского метеоцентра) уровень воды р. Дон может достигать абсолютной отметки 8,25м, что грозит затоплением этого участка.
Грунтовые воды на террасе вскрыты на глубине 2-3м, грунты непросадочны. На остальной территории х. Пухляковского развиты лессовидные суглинки, мощность которых превышает 18м. Грунтовые воды до этой глубины не вскрыты. Суглинки по большей части характеризуются вторым типом грунтовых условий по просадочности. Величина просадки грунтов под действием собственного веса изменяется в пределах 5-24 см. Мощность просадочности толщи достигает 9-17м.
Высокий берег р. Дон является древнеоползневым. При техногенных утечках из водонесущих коммуникаций возможно активизация оползневых процессов. Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9м. Территория Пухляковского сельского поселения находится вне сейсмоопасности зоны.
Рельеф территории хутора очень сложный с перепадом отметок от 6м на берегу реки до 50м на северной окраине хутора, кроме того его территория расчленена множеством балок и оврагов, образуя отдельно расположенные холмы. Балки, как правило, ориентированы в меридиальном направлении и благодаря глубокому врезу их в коренные породы, они являются дренами для водоносных горизонтов, не только четвертичных, но и более глубоко залегающих третичных отложений. Почвы - черноземы, значительное распространение имеют черноземы северо-азовские, слабокарбонатные, глинистые, встречаются черноземы супесчаные, которые формируются в основном в пойме реки.
В геологическом строении территории поселения принимают участие рыхлые четвертичные отложения и подстилающие их коренные третичные образования.
Третичные образования имеют большое разнообразие в литологическом составе и выражены толщей переслаивающихся песков, глин, мергелей, песчанистых известняков и песчаников, относящихся к палеогену.
Породы третичной системы залегают под толщей более молодых четвертичных образований, представленных на площадке центральной усадьбы в верхней изученной части разреза на глубину до 4,7-6,0м, аллювиальными, делювиальными отложениями и коренными, так называемыми «скифскими глинами». Четвертичные отложения прикрыты сверху маломощными (0,1-0,4м) почвенно-растительным слоем, представляющим собой супесчано-суглинистый грунт, гумусированный, с редким щебнем и дресвой, пылеватый.
Аллювиальные отложения представляют собой комплекс переслаивающихся неуплотненных суглинков, супесей, песков и глин. Они имеют преобладающее развитие на площадке. Делювиальные отложения представляют собой перемытые и переотложенные суглинки водоразделов и склонов.
Аллювиальные и делювиальные отложения по внешнему виду и механическому составу сходны между собой и не имеют выраженных границ перехода, поэтому рассматриваются в целом.
Представлены они довольно широким разнообразием геолого-литологических разностей грунтов, характеризующихся невыдержанным залеганием и частыми фациальными переходами.
Суглинки от коричневато и желтовато-бурых до серовато-бурых и темно-серых, иногда почти черных, карбонатные, тяжелые, с включением щебня, дресвы известняка, местами с маломощными гнездами, прожилками, линзами и прослойками песка и супесей, твердые и полутвердые.
Супеси имеют локальное распространение и вскрыты скважинами под почвенно-растительным слоем в интервале глубин от 0,3-0,4м до 1,50-6,0м, в других скважинах под слоем песка на глубине от 1,0 до 5,50м, под слоем песка на глубине от 4,50 до 5,50м.
Вскрытая мощность супесей колеблется в пределах 0,7-5,7м.
Супеси темно-бурого и желтого до желто-бурого цвета, с включением мелкого щебня и дресвы известняка, иногда с редкими гнездами, прожилками и линзами пылеватого песка и суглинка, твердые.
Гидрография
Гидрография Пухляковского СП представлена акваториями реки Дон и малых озер на юге поселения: оз. Гученковское, оз. Подпесочное, оз. Мал. Подпесочное.
Грунтовые воды концентрируются на участках, сложенных песками и опесчаненными разностями суглинков и глин, а также циркулируют в зонах повышенной трещиноватости.  По наблюдением за грунтовыми водами в период проходки разведочных выработок отмечается слабый приток и струйчатый характер их движения.
Грунтовые воды, залегающие в прибрежной части р. Дона, питаются за счет речных вод и атмосферных осадков. Появление грунтовых вод зафиксировано на глубине 2,20-5,50м. Грунтовые воды, заключенные в суглинках глинах, обладают местным напором до 0,7-2,60м.
В зависимости от условий питания глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется в течение года с максимальным подъемом в периоды паводков и выпадения наибольшего количества атмосферных осадков.
Минерально-сырьевые ресурсы
На территории Пухляковского СП находятся участки полезных ископаемых (по предоставленным данным ФГУ «ФТГИ по ЮФО»).
Таблица 2.1
Полезные ископаемые на территории Пухляковского СП
	Название
	Месторасположение
	Вид ПИ
	Фонд недр
	Площадь
	Состояние запасов

	Участок Пухляковский
	3 км к востоку от п. Мелиховского, восточная чать Мелиховского с/п
	подземные пресные воды
	нераспределенный фонд (НТС ПГО "Южгеология", №Г-6/88, 09.09.1988)
	2270,31га
	С2 -2,0 тыс.куб.м/сутки

	Раздорское II месторождение
	3 км к юго-западу от пристани и станицы Раздорская, в пределах правобережной несудоходной протоки р. Дон и прилежащей к ней части острова Пухляковский
	песок
	не учтено ТБЗ

	50.54 га

	А+В+С1-4378 тыс.куб.м


2.1.3. [bookmark: _Toc522808442][bookmark: _Toc57899827]Демографическая ситуация
[bookmark: _Toc370201485]Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Пухляковского СП. 
По данным Федеральной службы государственной статистики динамика изменения численности населения Пухляковского СП за последние 5 лет проанализирована в таблице 2.2.




Таблица 2.2
Динамика изменения численности населения Пухляковского СП (данные на начало года)
	Показатели
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	Численность населения Пухляковского СП, чел.
	1733
	1712
	1702
	1696
	1687


Из таблицы 2.1 следует, что с 2015 г. по 2019 г. численность населения Пухляковского СП уменьшилась на 46 чел.
Рисунок 2.1 Динамика изменения численности населения Пухляковского СП (2015-2019 гг., данные на начало года)

Показатели естественного воспроизводства населения Пухляковского СП представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Динамика показателей естественного воспроизводства населения Пухляковского СП, чел.
	Показатели
	2015 год
	2016 год
	2017
год
	2018 год
	2019 год

	Число родившихся (без учета мертворожденных), чел.
	14
	7
	10
	5
	3

	Число умерших, чел.
	18
	18
	18
	22
	22

	Естественный прирост (убыль), чел.
	-4
	-11
	-8
	-17
	-19


На территории Пухляковского СП наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости.
В последние год в Пухляковском СП показатели миграционного движения численности населения указывают на миграционный приток (таблица 2.4).
Таблица 2.4
Динамика миграционных показателей населения Пухляковского СП, чел.
	Показатели
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	Прибывшие, чел.
	12
	9
	12
	14
	8

	Убывшие, чел.
	29
	8
	10
	6
	25

	Миграционный приток (отток) населения Пухляковского СП, чел.
	-17
	1
	2
	8
	-17



При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики Усть-Донецкого района Ростовской области, определенное в стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района Ростовской области до 2030 года (утвержденной решением Усть-Донецкого районного Собрания депутатов № 204 от 26.12.2018 г.): сокращение естественной убыли населения за счет увеличения средней продолжительности жизни.
В Усть-Донецком районе прослеживаются неблагоприятные тенденции в естественных демографических процессах, связанные с некоторым ростом разрыва между показателями смертности и рождаемости, что требует подготовки и проведение мероприятий по улучшению качества и уровня медицинского и бытового обслуживания в целом.
Снизить отток населения предполагается за счет решения стратегической задачи, создание качественной среды проживания населения, повышения уровня жизни. 
На расчетный период основные усилия должны быть направлены на изменение тенденции естественной убыли населения района на стабильный прирост, в том числе за счет увеличения средней продолжительности жизни до 80 лет.
Решение обозначенной в Стратегии стратегической задачи в перспективе до 2030 года позволит сохранить численность постоянного населения района уровне 2019 года
Таким образом, прогнозная численность на расчетный срок принимается по численности 2019 года – 1687 чел.
Так же для улучшения демографической ситуации в Пухляковском СП необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации. 
Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.
2.1.4. [bookmark: _Toc522808443][bookmark: _Toc57899828]Экономический потенциал
[bookmark: _Toc522808445]Основной отраслью экономики Пухляковского СП является предприятие сельского хозяйства, промышленные и строительные организации отсутствуют.




Таблица 2.5
Предприятия сельского хозяйства  
	Предприятие
	Адрес
	Основной вид деятельности

	ООО «Урсдон»
	Пухляковское СП
	производство инкубационного яйца индейки


2.1.5. [bookmark: _Toc57899829]Объекты социальной инфраструктуры
Перечни объектов социальной инфраструктуры, размещение которых определило формирование на территории населенных пунктов поселения общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.6.
Таблица 2.6
Объекты социальной инфраструктуры Пухляковского СП
	Наименование объекта
	Адрес
	Общая характеристика
	Мощность объекта с указанием единиц измерения
	Значение объекта

	Объекты образования

	МБОО «Пухляковская средняя общеобразовательная школа им. А. В. Калинина»
	х. Пухляковский, ул. Школьная, 8
	Состояние удовлетворительное
	Вместимость – 
176 чел.
	Объект местного значения муниципального района

	МДОУ Пухляковский детский сад «Родничек»
	х. Пухляковский, ул. Школьная, 8
	Состояние удовлетворительное
	Вместимость – 
190 чел
	Объект местного значения муниципального района

	ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум»
	х. Пухляковский, ул. Механизаторов, 13
	Состояние удовлетворительное
	-
	Объект регионального значения

	Объекты дополнительного образования

	МБОУ ДОД «Усть-Донецкая детская школа искусств»
	х. Пухляковский, ул. Школьная, 8
	Состояние удовлетворительное
	-
	Объект местного значения муниципального района

	МБОУ ДОД "Усть-Донецкая детско-юношеская спортивная школа 
	х. Пухляковский, ул. Школьная, 8
	Состояние удовлетворительное
	-
	Объект местного значения муниципального района

	Объекты спорта и физической культуры

	МБУК «Пухляковский культурно-просветительски-спортивный комплекс»
	х. Пухляковский, ул. Строителей, 1
	Состояние удовлетворительное
	Вместимость – 
288 чел
	Объект местного значения сельского поселения

	Футбольное поле
	х. Пухляковский, ул. Школьная,8а
	Состояние удовлетворительное
	-
	Объект местного значения сельского поселения

	Спортивный зал МБОО «Пухляковская средняя общеобразовательная школа им. А. В. Калинина»
	х. Пухляковский, ул. Школьная, 8
	Состояние удовлетворительное
	-
	Объект местного значения муниципального района

	Спортивный зал ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум»
	х. Пухляковский, ул. Механизаторов, 13
	Состояние удовлетворительное
	-
	Объект регионального значения

	Объекты культуры и отдыха

	МБУК «Пухляковский культурно-просветительски-спортивный комплекс»
	х. Пухляковский, ул. Строителей, 1
	
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
	Вместимость – 
288 чел
	Объект местного значения сельского поселения

	Филиал Усть-Донецкой центральной библиотеки
	х. Пухляковский, ул. Строителей, 1
	
	-
	Объект местного значения сельского поселения

	Филиал Раздорского музея-заповедника
	х. Пухляковский, ул. Механизаторов, 11
	Состояние удовлетворительное
	-
	Объект федерального значения

	Филиал Раздорского музея-заповедника
	х. Пухляковский, пер. Городской, 14
	Состояние удовлетворительное
	-
	Объект федерального значения 

	Музей Выставочный зал модульного типа Раздорского этнографического музея-заповедника
	х. Пухляковский, ул. Центральная, 116
	Состояние удовлетворительное
	-
	Объект федерального значения

	ООО «Этно-археологический комплекс Затерянный Мир»
	х. Пухляковский, ул. Центральная, 164
	Состояние удовлетворительное
	-
	Объект регионального значения

	Туристический комплекс «Казачий стан»
	х. Пухляковский, ул. Строителей, 1в
	Состояние удовлетворительное
	-
	Объект регионального значения

	УП Дом отдыха «Пухляковский»
	х. Пухляковский, ул. Центральная, 1
	Состояние удовлетворительное
	-
	Объект местного значения сельского поселения

	Объекты здравоохранения

	Филиал МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района 
«Пухляковская амбулатория»
	х. Пухляковский, ул. Центральная, 33
	Ведет амбулаторный прием и профилактический прием пациентов, так же осуществляет неотложную помощь.
	-
	Объект регионального значения

	Аптека «Ваш доктор»
	х. Пухляковский, ул. Центральная, 33
	Аптечная организация
	-
	Объект местного значения сельского поселения

	Объекты социальной сферы

	ГБУСОН РО «Усть-Донецкий ДИПИ»
	х. Пухляковский, ул. Строителей, 15
	дом-интернат для престарелых и инвалидов»
	-
	Объект регионального значения

	Администрация Пухляковского сельского поселения
	х. Пухляковский, ул. ул. Центральная, 31
	Административное здание
	-
	Объект местного значения сельского поселения

	Отделения связи

	Почтовое отделение
	х. Пухляковский, ул. Центральная, 31
	Оформление подписок, почтовые услуги 
	62 м2
	Объект федерального значения

	Филиал ПАО Ростелеком
	х. Пухляковский, ул. Центральная, 31
	Сотовая связь
	17,6 м2
	Объект регионального значения

	Отделения банков

	Филиал Октябрьского отделения Сбербанка
	х. Пухляковский, ул. Центральная, 31
	Оказание банковских услуг
	31,3 м2
	Объект регионального значения

	Объекты торговли

	Магазин «Анна»
	х. Пухляковский, ул. Студенческая, 8
	Реализация смешанных товаров
	90,9 м2
	Объект местного значения сельского поселения

	Магазин «Елена»
	х. Пухляковский, ул. Студенческая, 7а
	Продукты питания, рыба
	200,7 м2
	Объект местного значения сельского поселения

	Магазин «Елена 2»
	х. Пухляковский, ул. Центральная, 44
	Реализация смешанных товаров
	137,5 м2
	Объект местного значения сельского поселения

	Магазин «Солод»
	х. Пухляковский, ул. Центральная, 47а
	Пиво
	94,9 м2
	Объект местного значения сельского поселения

	Магазин «Пухлячок»
	х. Пухляковский, ул. Центральная, 5а
	Продовольственные товары
	93 м2
	Объект местного значения сельского поселения


2.1.6. [bookmark: _Toc57899830]Объекты транспортной инфраструктуры
Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального образования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.
Основным видом транспорта в Пухляковском СП является автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Пухляковского СП. Они связывают территорию Пухляковского СП с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность сельского поселения, во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. 
От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач в достижении устойчивого экономического роста Пухляковского СП, повышении конкурентоспособности местных производителей и улучшении качества жизни населения.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Ростовской области, расположенных на территории Пухляковского СП согласно Постановлению Правительства Ростовской области от 8 августа 2012 года № 750 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ростовской области» (с изменениями на 17 февраля 2020 года), отражен в таблице 2.7. 
Таблица 2.7
Перечень межмуниципальных и региональных автомобильных дорог Пухляковского СП
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность на территории СП, км
	Идентификационный номер
	Значение

	автомобильная дорога г. Шахты ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск»
	4,46
	60 ОП РЗ 60К-12
	региональное

	подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты - ст. Раздорская -  а/д «г. Шахты - г. Цимлянск» к х. Пухляковский
	1,29
	60 ОП МЗ 60Н -321
	межмуниципальные


[bookmark: _Toc522808446]Таблица 2.8
Улично-дорожная сеть Пухляковского СП
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность, км
в пределах МО

	ул. Центральная
	3,95

	ул. Ветеранов
	0,59

	ул. Механизаторов
	1,515

	ул. Западная
	0,8

	ул. Книжная
	0,232

	ул. Набережная
	0,893

	ул. Строителей
	0,1

	ул. Студенческая
	0,58

	ул. Школьная
	0,62

	ул. Садовая
	0,171

	ул. Кленовая
	0,4

	ул. Виноградная
	0,329

	ул. Северная
	0,5

	Всего
	10,68


Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт на территории сельского поселения отсутствует.
Речной транспорт
Речной транспорт на территории сельского поселения отсутствует.
Воздушный транспорт
Воздушный транспорт на территории сельского поселения отсутствует.
2.1.7. [bookmark: _Toc57899831]Объекты инженерной инфраструктуры
[bookmark: _Toc270950877][bookmark: _Toc312530943][bookmark: _Toc370201547][bookmark: _Toc465852879][bookmark: _Toc468963297]Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:
· определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
· создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;
· развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;
· размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;
· обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.
Водоотведение
Территория х. Пухляковский частично оборудована системой централизованной канализации. Отведение хозяйственно-коммунальных стоков на очистные сооружения осуществляется через систему самотечных коллекторов, выполненных из керамических труб диаметром 200 и 100 мм. Коллекторы проложены по улицам Строителей, Книжная, Центральная, Механизаторов, переулкам Городской, Донской. Хозяйственно – коммунальные стоки по коллекторам поступают на очистные сооружения канализации, расположенные по ул. Строителей. Протяженность канализационных сетей составляет 9,05 км.
Таблица 2.9
Объекты водоотведения
	Наименование населенного пункта
	Количество очистных сооружений
	Количество КНС
	Адрес/местоположение

	х. Пухляковский
	1
	-
	х. Пухляковский, ул. Строителей, 1 б


Водоснабжение
Источником водоснабжения Пухляковского СП являются подземные воды.
Водоснабжение х. Пухляковский осуществляется из четырех подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода по территории населенного пункта. Практически 100 % жилищного фонда оборудовано централизованным водоснабжением. Все водозаборные скважины имеют вынесенную на местность и обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения. Информации о технических характеристиках скважин администрацией сельского поселения не предоставлено. Из скважин вода по водоводам подается в систему водоснабжения х. Пухляковский, которая состоит из напорно-регулирующих сооружений и сети уличных водопроводов. Протяженность водопроводной сети х. Пухляковский составляет 14,24 км. Основные водоводы проложены по улицам Центральная, Механизаторов, Виноградная, Ветеранов, Западная.
Таблица 2.10
Объекты водоснабжения
	Наименование населенного пункта
	Количество водонапорных башен
	Количество скважин
	Адрес/местоположение

	х. Пухляковский
	2
	4
	х. Пухляковский, пер. Северный
Примерно 400 м на северо-запад от х.Пухляковский
х. Пухляковский, ул. Ветерановнов
х. Пухляковский, ул. Западная


Газоснабжение
Источником газораспределения поселения является ГРС «Пухляковская», расположенная в 1 км севернее х. Пухляковский.  ГРС размещена на газопроводе-отводе от магистрального газопровода, проложенного на Волгодонск вдоль трассы «Шахты-Цимлянск». По территории поселения проходят межпоселковые газопроводы, подающие газ от ГРС в населенные пункты Мелиховского и Раздорского сельских поселений.
Газораспределительная система хутора выполнена по многоступенчатой схеме. От ГРС проложен межпоселковый газопровод высокого давления I категории до головного газорегуляторного пункта, снижающего давление газа до среднего. Далее газ подается в газораспределительную сеть х. Пухляковский, которая состоит из газопроводов среднего давления, газорегуляторных пунктов и газопроводов низкого давления. В х. Пухляковский расположено 5 ШРП и 1 ГРП. К газопроводам низкого давления подключено газоиспользующее оборудование потребителей. Около 99 % жилищного фонда х. Пухляковский газифицировано.
Общая протяженность газопроводов в поселении составляет 12,89 км.
Протяженность магистрального газопровода составляет 1,49 км.
Таблица 2.11
Объекты газоснабжения:
	Наименование населенного пункта
	Количество ГРП, ГРПШ, БГРП
	Количество ГРС
	Адрес/местоположение

	х. Пухляковский
	4
	-
	х. Пухляковский, ул. Механизаторов
х. Пухляковский, ул. Механизаторов, около дома №2
на въезде в х. Пухляковский
х. Пухляковский, ул. Школьная, 8
х. Пухляковский, ул. Школьная, около дома №1



Теплоснабжение
Основным потребителем природного газа в поселении является население, которое использует газ на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, не газифицированного – от печей на твердом топливе. Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе.
Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих топочных (угольных и газовых) котельных.
Таблица 2.12
Объекты теплоснабжения:
	Наименование населенного пункта
	Количество котельных
	Адрес/местоположение

	х. Пухляковский
	3
	х. Пухляковский, ул. Механизаторов, 13
х. Пухляковский, ул. Школьная, 8
х. Пухляковский, ул. Строителей, 1



Электроснабжение
Источником электроснабжения Пухляковского сельского поселения является трансформаторная подстанция ПС 110/35/10 кВ «Ш-34» филиала ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго». Подстанция расположена на территории Мелиховского сельского поселения восточнее х. Донские Зори. 
От подстанции, по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается в поселение на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей и подстанции на территории поселения осуществляет Усть-Донецкий РЭС ПО «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».
Общая протяженность линий электропередачи в поселении составляет 29,16 км.
Таблица 2.13
Объекты электроснабжения
	Наименование населенного пункта
	Количество трансформаторных подстанций
	Адрес/местоположение

	х. Пухляковский
	11
	ул. Механизаторов, 23а
ул. Механизаторов, 3
ул. Студенческая, 7
ул. Механизаторов, 69
ул. Механизаторов, 67
ул. Строителей, 1
Пер. Музыкальный, 4
ул. Центральная, 28
ул. Западная, 20
ул. Механизаторов, 33
ул. Строителей, 25




Связь
На территории поселения функционирует 1 отделение почтовой связи: в х. Пухляковский, ул. Центральная, 31.
Сотовая связь на территории Пухляковского СП представлена ведущими российскими операторами сотовой связи, такими как: «Билайн», «МТС» «Мегафон» «Tele-2». Зоны обслуживания данных операторов обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне.
Таблица 2.14
Объекты связи
	Наименование населенного пункта
	Количество АТС
	Количество вышек связи
	Количество телевизионных ретрансляторов

	х. Пухляковский
	1
	3
	1



Санитарная очистка территории
В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ростовской области, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и экологии Ростовской области от 26 августа 2016 года № П-34, норматив накопления ТКО принят в размере – 1,86 м3/год.
По данным Федеральной службы государственной статистики численность населения Пухляковского СП в 2019 году составила 1687чел. В соответствии с данной нормой объем образующихся на территории поселения отходов составляет 
· 1,86 м3/год *1687 чел. = 3137,82 м3/год;
2.2. [bookmark: _Toc57899832]Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения
Ограничения использования территорий поселения устанавливаются в границах зон с особыми условиями использования территории. К таким зонам в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса, на территории Пухляковского СП относятся:
· [bookmark: dst1865][bookmark: dst1866]охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;
· [bookmark: dst1867]охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);
· охранная зона линий и сооружений связи;
· охранная зона канализационных сетей и сооружений;
· [bookmark: dst1868][bookmark: dst1869]придорожная полоса;
· [bookmark: dst1870][bookmark: dst1871][bookmark: dst1872][bookmark: dst1875][bookmark: dst1876][bookmark: dst1877]водоохранная зона;
· береговая полоса;
· [bookmark: dst1878]прибрежная защитная полоса;
· [bookmark: dst1879][bookmark: dst1880]первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения;
· санитарно-защитная полоса водоводов;
· [bookmark: dst1881][bookmark: dst1882]санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов.
[bookmark: dst1883][bookmark: dst1884][bookmark: dst1885][bookmark: dst1888][bookmark: dst1889][bookmark: dst1892]Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.2.1. [bookmark: _Toc522808448][bookmark: _Toc57899833]Объекты культурного наследия
На территории Пухляковского СП расположены объекты культурного наследия федерального значения (таблица 2.15), объекты культурного наследия регионального значения (таблица 2.16), выявленные объекты культурного наследия (таблица 2.17) и объекты археологического наследия (таблица 2.18).
Таблица 2.15
Объекты культурного наследия федерального значения, расположенные на территории Пухляковского СП
	№
п/п
	Наименование объектов
культурного наследия
	Местонахождение объектов культурного наследия
	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта о постановке объектов
культурного наследия на государственную охрану

	1
	Этнографический музей-заповедник в станице Раздорской
	ст. Раздорская, х. Пухляковский, х. Каныгин, ст. Мелиховская, о-в Поречный, о-в Гостевой.
	Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» от 20.02.1995 г. № 176


Таблица 2.16
Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории Пухляковского СП
	№
п/п
	Наименование объектов
культурного наследия
	Местонахождение объектов культурного наследия
	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта о постановке объектов
культурного наследия на государственную охрану

	1
	Ансамбль Раздорской воинской школы виноградства и виноделия:
-казарма
-учебный корпус
-конюшни
-винный погреб
-ледник
	х. Пухляковский
	Постановление Главы администрации Ростовской области: № 69 от 14.03.1994 г.


Таблица 2.17
Выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории Пухляковского СП
	№
п/п
	Наименование объектов
культурного наследия
	Местонахождение объектов культурного наследия
	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта о постановке объектов
культурного наследия на государственную охрану

	1
	Усадьба, где жил и работал в 1946-2008 годах писатель А.В. Калинин
	х. Пухляковский,
ул. Центральная, 118
	Постановление министерства культуры Ростовской области от 27.03.2017 № 179


Таблица 2.18
Объекты объектов археологического наследия, расположенные на территории Пухляковского СП
	№
п/п
	Наименование объектов
археологического наследия
	Местонахождение объектов археологического наследия
	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта о постановке объектов
археологического наследия на государственную охрану

	1
	Курганная группа "Пухляковский II"
	0,4 км к С от х. Пухляковского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	2
	Курганная группа "Лог Х" (7 курганов)
	0,5 км к С от х. Пухляковского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51


2.2.2. [bookmark: _Toc57899834]Объекты особо охраняемых природных территорий
В границах Пухляковского СП отсутствуют особо охраняемые природные территории.
2.2.3. [bookmark: _Toc2585156][bookmark: _Toc9243256][bookmark: _Toc15994667][bookmark: _Toc16761356][bookmark: _Toc57899835]Объекты специального назначения
Погребение тел умерших в Пухляковском СП осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. 
Таблица 2.19
Объекты специального назначения Пухляковского СП Усть-Донецкого района Ростовской области
	Название 
	Адрес
	Площадь, га

	Кладбище (закрытое)
	х. Пухляковский, примерно в 50 метрах от дома №19 по ул. Механизаторов
	0,06

	Кладбище
	750 м на север от х. Пухляковский
	2,27


2.3. 

2.3 [bookmark: _Toc57899836]Выводы 
1. Расселение на территории поселения равномерное. Все население проживает в х. Пухляковский.
2. Основная градостроительная деятельность развивается в х. Пухляковский.
3. На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения. 
4. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена в х. Пухляковский
5. На территории поселения размещаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры регионального значения, местного значения муниципального района и местного значения сельского поселения.
6. Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
7. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслуживания. При этом качество улично-дорожной сети Пухляковского СП не соответствует современным требованиям. 


3. [bookmark: _Toc57899837]Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения
На территории Пухляковского СП планируется размещение следующих объектов местного значения поселения:
· Размещение гостиницы в х. Пухляковский;
· Размещение улицы в жилой застройке в х. Пухляковский;
Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень качества жизни населения, обеспечить соблюдение конституционных прав граждан, приток населения в Пухляковское СП.

4. [bookmark: _Toc57899838]Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения
На территорию Пухляковского СП распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:
1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р (с последующими изменениями и дополнениями);
2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;
3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями и дополнениями);
4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального трубопроводного транспорта, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р (с последующими изменениями и дополнениями);
5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;
6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).
На территории Пухляковского СП предусмотрено размещение объектов федерального значения:
· Размещение Багаевского гидроузла на территории Пухляковского СП;
· Размещение объектов обеспечения пожарной безопасности в х. Пухляковский.
Кроме того, на территорию Пухляковского СП распространяется действие документов территориального планирования Ростовской области:
· схема территориального планирования Ростовской области, утвержденная Постановлением Администрации Ростовской области от 21.12.2007 г. № 510.
На территории Пухляковского СП схемой территориального планирования Ростовской области не предусмотрено размещение объектов регионального значения:
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Таблица 4.1
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах регионального значения
	Номер объекта
	Код объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Наименование объекта
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Планируемые мероприятия по объекту
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
	Реквизиты документов территориального планирования

	1. 
	602031308
	Судоходные гидротехнические сооружения внутренних водных путей
	Развитие инженерной инфраструктуры
	Багаевский Гидроузел
	4 ед.
	х. Пухляковский
	Планируемый к размещению
	Водоохранная зона – 200м 

	Распоряжение Министерства транспорта РФ Федерального Агенства морского и речного транспорта (Росморречфлота) № КС-249-р от 17.06.2019 (Приложение1)

	2. 
	602050202
	Объекты обеспечения пожарной безопасности
	Развитие бытового обслуживания
	Обеспечения пожарной безопасности
	1 ед.
	х. Пухляковский
	Планируемый к размещению
	не устанавливается
	СТП Ростовской области, утвержденная Постановлением Администрации Ростовской области от 21.12.2007 г. № 510.




5. [bookmark: _Toc57899839]Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района
[bookmark: dst101699][bookmark: _Toc370201566]На территорию Пухляковского СП распространяет действие документ территориального планирования Усть-Донецкого района Ростовской области:
· схема территориального планирования Усть-Донецкого района, утвержденная Решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района Ростовской области от 25.07.2011 г. № 107.
Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов представлены в таблице 5.1.
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Таблица 5.1
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения муниципального района
	Номер объекта
	Код объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Наименование объекта
	Основные 
характеристики 
объекта
	Местоположение
	Планируемые мероприятия по объекту
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
	Реквизиты документов территориального планирования

	1. 
	602050205
	Объекты информирования и оповещения
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6. [bookmark: _Toc57899840]Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пухляковского СП.
6.1. [bookmark: _Toc520277840][bookmark: _Toc520277884][bookmark: _Toc16761362][bookmark: _Toc57899841]Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
По группе ГО Пухляковское СП– не категорировано. На территории поселения отсутствуют категорированные по ГО населенные пункты, предприятия, организации и учреждения. 
[bookmark: _Toc520277841][bookmark: _Toc520277885]Расселение
[bookmark: _Toc520277842][bookmark: _Toc520277886]Пешие маршруты эвакуации предусмотрены из административного центра поселения к местам расселения, где силами местной администрации происходит размещение и обустройство эвакуируемых. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне, обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека. 
Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных маршрутов эвакуации, вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения. В настоящий момент такие объекты на территории поселения отсутствуют.
Защита населения
Так как Пухляковское СП является некатегорированным, то население подлежит рассредоточению в границах территории поселения согласно мобилизационному плану.
Основным способом защиты населения от возможного радиоактивного заражения и современных военных средств поражения, является укрытие в специальных защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 24 часа. На территории Пухляковского СП, оборудованные защитные сооружения ГО отсутствуют. 
Согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5м2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого рассчитывается 0,59м2.
Численность населения Пухляковского СП составляет 1687 человека. Подлежит укрытию на расчетный срок до 95% от всего количества населения это – 1602 чел. 
В соответствии с этим, проектом планируются укрытия по типу П-5 на 2936 чел. Площадь планируемых укрытий составляет:
по типу П-5: 0,59м2×1602= 945,18 м2
Таким образом, в настоящее время на территории сельского поселения необходимо иметь 945,18 м2 укрытий, подготовленных по требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*». 
Места расположения ПРУ следует устанавливать в соответствии с планом эвакуации. Противорадиационные укрытия, как правило, размещают:
· в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, школ и детских садов, домов культуры и др.
· в приспосабливаемых 1 этажах административных зданий, школ и др.
Стоимость оборудования ПРУ рассчитывается на стадиях непосредственного проектирования ЗС ГО.
[bookmark: _Toc520277843][bookmark: _Toc520277887]Система оповещения ГО 
Основным способом оповещения и информирования населения Пухляковского СП о ситуациях ГО и ЧС является передача речевой информации.
Сигналы (распоряжения) ГО в Пухляковском СП передаются по радио, телевидению, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.
Трансляции вещательных программ приостанавливаются, речевая информация передается населению длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.
Объектовые системы оповещения, оборудуются на объектах, имеющих важное экономическое или оборонное значение, они состоят:
· из электронного оповещения персонала объекта;
· объектовой сети радиотрансляционного вещания.
6.2. [bookmark: _Toc520277844][bookmark: _Toc520277888][bookmark: _Toc16761363][bookmark: _Toc57899842]Инженерное обеспечение территории
[bookmark: _Toc520277845][bookmark: _Toc520277889]Водоснабжение и водоотведение
[bookmark: _Toc520277846][bookmark: _Toc520277890]Источником водоснабжения Пухляковского СП являются подземные воды.
Водоснабжение х. Пухляковский осуществляется из четырех подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода по территории населенного пункта. Практически 100 % жилищного фонда оборудовано централизованным водоснабжением. Все водозаборные скважины имеют вынесенную на местность и обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения. Информации о технических характеристиках скважин администрацией сельского поселения не предоставлено. Из скважин вода по водоводам подается в систему водоснабжения х. Пухляковский, которая состоит из напорно-регулирующих сооружений и сети уличных водопроводов.
Протяженность водопроводной сети х. Пухляковский составляет 14,24 км. Основные водоводы проложены по улицам Центральная, Механизаторов, Виноградная, Ветеранов, Западная.
Территория х. Пухляковский частично оборудована системой централизованной канализации. Отведение хозяйственно-коммунальных стоков на очистные сооружения осуществляется через систему самотечных коллекторов, выполненных из керамических труб диаметром 200 и 100 мм. Коллекторы проложены по улицам Строителей, Книжная, Центральная, Механизаторов, переулкам Городской, Донской. Хозяйственно – коммунальные стоки по коллекторам поступают на очистные сооружения канализации, расположенные по ул. Строителей. Протяженность канализационных сетей составляет 9,05 км.
Тепло и энергоснабжение
[bookmark: _Toc520277847][bookmark: _Toc520277891]Основным потребителем природного газа в поселении является население, которое использует газ на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, не газифицированного – от печей на твердом топливе. Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе.
Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих топочных (угольных и газовых) котельных.
Источником электроснабжения Пухляковского сельского поселения является трансформаторная подстанция ПС 110/35/10 кВ «Ш-34» филиала ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго». Подстанция расположена на территории Мелиховского сельского поселения восточнее х. Донские Зори. 
От подстанции, по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается в поселение на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей и подстанции на территории поселения осуществляет Усть-Донецкий РЭС ПО «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».
Общая протяженность линий электропередачи в поселении составляет 29,16 км.
Газоснабжение
[bookmark: _Toc520277892][bookmark: _Toc16761364]Источником газораспределения поселения является ГРС «Пухляковская», расположенная в 1 км севернее х. Пухляковский.  ГРС размещена на газопроводе-отводе от магистрального газопровода, проложенного на Волгодонск вдоль трассы «Шахты-Цимлянск». По территории поселения проходят межпоселковые газопроводы, подающие газ от ГРС в населенные пункты Мелиховского и Раздорского сельских поселений.
Газораспределительная система хутора выполнена по многоступенчатой схеме. От ГРС проложен межпоселковый газопровод высокого давления I категории до головного газорегуляторного пункта, снижающего давление газа до среднего. Далее газ подается в газораспределительную сеть х. Пухляковский, которая состоит из газопроводов среднего давления, газорегуляторных пунктов и газопроводов низкого давления. В х. Пухляковский расположено 5 ШРП и 1 ГРП. К газопроводам низкого давления подключено газоиспользующее оборудование потребителей. Около 99 % жилищного фонда х. Пухляковский газифицировано.
Общая протяженность газопроводов в поселении составляет 12,89 км.
Протяженность магистрального газопровода составляет 1,49 км.
6.3. [bookmark: _Toc57899843]Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
По данным администрации на территории Пухляковского СП, организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне нет. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Ростовской области и Усть-Донецкого района строительство категорированных объектов на территории поселения не предусматривается.
[bookmark: _Toc518481636][bookmark: _Toc520277893]Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc518481637][bookmark: _Toc520277894][bookmark: _Toc16761365][bookmark: _Toc17811966][bookmark: _Toc19091415][bookmark: _Toc57899844]Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера, возможных на территории Пухляковского СП
Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» по оценке сложности природных условий территория Пухляковского СП относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.
К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории Пухляковского СП относятся:
· ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;
· ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;
· выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* для данного района строительства;
· сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; 
· грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.
Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:
· организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);
· своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;
· своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;
· применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний; 
· заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.
Природные пожары. 
Исходя из природно-климатических условий, на территории Пухляковского СП имеется угроза возникновения природных пожаров, особенно в летний период. Причины возникновения природных пожаров – рост антропогенной нагрузки (увеличение количества нарушений правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственные палы), грозовые разряды.

Основными причинами возникновения природных пожаров являются:
· нарушение правил пожарной безопасности в лесах;
· весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях);
· нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями;
· грозовые разряды.
Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автотранспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.
Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административные мероприятия:
· контроль работы лесопожарных служб;
· проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки;
· введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;
· оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных массивов;
· установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами;
· контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках;
· организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;
· внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.
Опасные геологические процессы и явления. 
Пухляковское СП расположено в южной части Усть-Донецкого района, в междуречье рек Дон и Керчик, в качестве опасных геологических процессов на территории поселения установлены:
· оползни, обвалы: высокий берег р.Дон является древнеоползневым. При техногенных утечках из водонесущих коммуникаций возможна активизация оползневых процессов.
Рельеф территории х. Пухляковский очень сложный с перепадом отметок от 6м на берегу реки до 50м на северной окраине хутора, кроме того его территория расчленена множеством балок и оврагов, образуя отдельно расположенные холмы. Балки, как правило, ориентированы в меридиальном направлении. Приближающаяся к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов;
· овражная, плоскостная эрозия: на проектируемой территории эрозионная сеть развивается достаточно активно. Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва;
· просадка в лессовых грунтах: на террасе р.Дон грунты непросадочны. На остальной территории х. Пухляковский развиты лессовидные суглинки, мощность которых превышает 18м. Суглинки по большей части характеризуются вторым типом грунтовых условий по просадочности. Величина просадки грунтов под действием собственного веса изменяется в пределах 5-24см. Мощность просадочности толщи достигает 9-17м.
Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнительных инженерно-технических мероприятий:
· организация поверхностного стока и поверхностное осушение;
· берегоукрепление;
· благоустройство оврагов и укрепление крутых склонов рельефа;
· осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель;
· посев трав и кустарниковой растительности на склонах оврагов и берегов.
Опасные гидрологические явления и процессы. 
На территории поселения имеют место следующие опасные гидрологические явления и процессы:
· подтопление: грунтовые воды, залегающие в прибрежной части р.Дон, питаются за счет речных вод и атмосферных осадков. Появление грунтовых вод зафиксировано на глубине 2,2-5,5м. Грунтовые воды, заключенные в суглинках, обладают местным напором до 0,7-2,6м. В зависимости от условий питания глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется в течение года с максимальным подъемом в периоды паводков и выпадения наибольшего количества атмосферных осадков;
· половодье, паводок: при повышении уровня воды в реке при сезонном разливе, в зоне затопления паводковыми водами может оказаться часть территории х. Пухляковский. Абсолютные отметки поверхности в пределах х. Пухляковский изменяются от 6-9м на первой надпойменной террасе до 95-120м в верхней части склона. При проектировании сооружений на террасе следует учесть, что при 1% обеспеченности (по данным Ростовского гидрометцентра) уровень воды р. Дон может достигать абсолютной отметки 8,25м, что грозит затоплением этого участка.
В соответствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В целях предотвращения негативного воздействия вод необходимо:
· соблюдать установленные статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации ограничения и условия осуществления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;
· исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).
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Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Пухляковского СП эксплуатируются котельные, трансформаторные подстанции, проложены инженерные сети и сети энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В поселении проходят автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения.
Все эти объекты в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера.
Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)
Риски возникновения аварий на химически опасных объектах
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на химически опасных объектах.
Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на радиационно-опасных объектах.
Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах
Включают:
· объекты добычи газа и газопроводного транспорта;
· объекты хранения ГСМ (АЗС) севернее от х. Пухляковский;
· прочие объекты.
Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах
По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, участок территории х. Пухляковский находится в зоне возможного катастрофического затопления до отметки 11,5 м БСВ при прорыве плотины Цимлянского водохранилища.
Необходимо проведение мероприятий по повышению уровня безопасности гидротехнических сооружений:
· обследование гидротехнических сооружений, разработка мероприятий по улучшению их технического состояния;
· ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений на водных объектах;
· разработка и принятие декларации безопасности (для ГТС, подлежащих декларированию)
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Основным видом транспорта в Пухляковском СП является автомобильный транспорт.
Автомобильный транспорт
По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги: автомобильная дорога г. Шахты ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» регионального значения и подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты - ст. Раздорская - а/д «г. Шахты - г. Цимлянск» к х. Пухляковский межмуниципального значение которые могут представлять потенциальную опасность для жителей населенного пункта, так как по ним проходит интенсивное движение и ведется перевозка транзитных грузов. На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.
Существующие автодороги являются опасными объектами транспортной инфраструктуры сельского поселения:
Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений.
А также, для пропуска опасных грузов по дорогам общего пользования, органами ГИБДД обязательно должны проверяться специальные разрешения, выдаваемые уполномоченными органами (Пр. Минтранс №179 от 04.07.2013), где устанавливаются определенные маршруты и время перевозок.
Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов
Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.
При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:
· образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);
· образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);
· -образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;
· образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;
· разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;
· образование зоны теплового излучения «огненного шара».
При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:
· образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);
· образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара-вспышки);
· образование избыточного давления воздушной ударной волны;
· образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.
В случаях возникновения ДТП на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеродистых газов могут возникнуть три основных вида аварии:
· взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);
· образование огненного шара;
· пожар пролива горючего вещества.
В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.
Таблица 6.2
Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана:
	Параметры
	Значения

	Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т.

	Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг
	8000

	Коэффициент участия газа во взрыве
	1,0

	Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м

	полные (>100 кПа)
	<85,6

	сильные (100÷40 кПа)
	85,6÷210,5

	средние (40÷20 кПа)
	210,5÷432,7

	слабые (20÷10 кПа)
	432,7÷815,4

	расстекление (5 кПа)
	>815,4

	Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м

	летальная (>100 кПа)
	<85,6

	тяжелая (100÷60 кПа)
	85,6÷165,4

	средняя (60÷40 кПа)
	165,4÷210,5

	легкая (40÷20 кПа)
	210,5÷432,7

	Огненный шар

	Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг
	4800

	Коэффициент участия газа в огненном шаре
	0,6

	Диаметр огненного шара, м
	85,2

	Время существования огненного шара, с
	12,0

	Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м

	ожог III степени (320 кДж/м2)
	20,0

	ожог II степени (220 кДж/м2)
	47,4

	ожог I степени (120 кДж/м2)
	64,2

	болевой порог (20-60кДж/м2)
	108,4


Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определяется по соответствующим графикам.
Таблица 6.3
Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина:
	Параметры
	Значения

	Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т.

	Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг
	6400

	Коэффициент участия во взрыве
	0,8

	Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м

	полные (>100 кПа)
	<65,4

	сильные (100÷40 кПа)
	65,4-110,0

	средние (40÷20 кПа)
	110,0-450,0

	слабые (20÷10 кПа)
	450,0-687,7

	расстекление (5 кПа)
	>687,7

	Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м

	летальная (>100 кПа)
	<65,4

	тяжелая (100÷60 кПа)
	65,4-88,5

	средняя (60÷40 кПа)
	88,5-110,0

	легкая (40÷20 кПа)
	110,0-450,0

	Пожар пролива

	Масса вещества в аварийном проливе, кг
	6400

	Коэффициент участия в пожаре
	0,8

	Максимальная площадь пожара (свободное разлитие),м2
	175,4

	Эффективный диаметр пролива, м
	15

	Высота пламени, м
	4,8

	Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м

	ожог III степени (320 кДж/м2)
	22,5

	ожог II степени (220 кДж/м2)
	37,6

	ожог I степени (120 кДж/м2)
	57,6

	болевой порог (20-60кДж/м2)
	92,2


Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов
Проектируемая территория не попадает в зоны возникновения аварий на водном транспорте.
Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов
Проектируемая территория не попадает в зоны возникновения аварий на железнодорожном транспорте.
Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте.
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Природных очагов инфекционных заболеваний на территории поселения нет. В последние 10 лет эпидемий, эпизоотий и эпифитотий не регистрировалось. 
В 2020 году на территории Ростовской области зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции. В Ростовской области число заболевших коронавирусом увеличивается с каждым днем, на территории Усть-Донецкого района числится 3 заболевших.
Губернатор Ростовской области 31.03.2020 г. подписал распоряжение о введении на территории региона режима полной самоизоляции. Предполагается, что это поможет воспрепятствовать распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.
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С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут. 
Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.
Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются: 
· нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности; 
· создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
· разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
· реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; 
· проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности; 
· содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности; 
· научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
· информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
· осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 
· производство пожарно-технической продукции; 
· выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 
· лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности; 
· тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
· учет пожаров и их последствий; 
· установление особого противопожарного режима.
Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:
· органы государственной власти;
· органы местного самоуправления;
· организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
[bookmark: _Toc16761370]Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.
Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Пухляковского СП.
Пожарную безопасность на территории Пухляковского СП обеспечивает 91 пожарная часть 21 ОФПС по Ростовской области, расположенная в п. Керчикский.
Проектом запланировано размещение пожарного депо на 4 пожарных автомобиля в х. Пухляковский.


Организационные решения.
Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.
Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:
· максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;
· максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;
· изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);
· поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;
· достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);
· поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
· максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;
· установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;
· применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.
Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:
· применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;
· применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;
· применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;
· применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;
· устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
· поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;
· исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;
· применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
· ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций; 
· обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;
· устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;
· уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;
· выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий:
· дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;
· о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;
· на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
· территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;
· территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;
· на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;
· на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать свалки горючих отходов;
· не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;
· следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.
Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.
Противопожарное водоснабжение
На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. 
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 
- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 
- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- противопожарные резервуары. 
Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 
На расчетный срок система пожаротушения принята низкого давления с установкой на сети пожарных гидрантов через 150 м в х. Пухляковский.
Проектом рекомендуется во всех населенных пунктах, расположенных на естественных водоемах, восстановить существующие и оборудовать дополнительные площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой, особенно близко расположенных к лесным массивам.
Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании). 
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. 
Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м. 
Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – относится к III категории согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.). 
Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м. 
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. 
Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. 
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них. 
Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно. 
Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения: 
- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов; 
- специальных средств пожаротушения; 
- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения. 
Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муниципального образования.
Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более: 
- при наличии автонасосов — 200 м; 
- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
Требования пожарной безопасности к пожарным депо
Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны установлены НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». 
Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.
Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м. 
Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. 
Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование. 
Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м. 
Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. 
Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны. 
Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к V-ому типу (пожарные депо для охраны населенных пунктов (кроме городов)); 
Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения до 5 тыс. чел.) – 1 депо V типа на 2 автомобиля. 
Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо- 0,55 га.
Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки
Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противопожарной безопасности. 
При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей, существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении противопожарных требований. 
Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами. 
Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 
Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. 
Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.
6.5. [bookmark: _Toc520277898][bookmark: _Toc16761371][bookmark: _Toc57899849]Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте
Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте заключается:
· в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;
· в оценке степени риска;
· в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);
· в обобщении оценок риска.
[bookmark: _Toc520277899]Определение частоты возникновения инициирующих событий 
Практика показывает, что аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д. 
Для определения частоты нежелательных событий используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.
[bookmark: _Toc520277900]
Оценка степени риска
Оценка степени риска – это процесс определения вероятности возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), является одним из этапов анализа риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.
Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера на территории Пухляковского СП являются:
· [bookmark: _Toc520277901][bookmark: _Toc225571382]межмуниципальная дорога поселения, по которым наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан) и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ);
· автозаправочная станция и склады ГСМ;
· газопровод;
· улично-дорожная сеть населенных пунктов.
Ликвидация последствий ЧС на территории Пухляковского сельского поселения может осуществляться с привлечением специально подготовленных сил и средств служб постоянной готовности:
· 91 пожарная часть 21 ОФПС по Ростовской области, п.Керчикский;
· ГКУ Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации», Усть-Донецкое поисково-спасательное подразделение, р.п. Усть-Донецкий;
Генеральный план муниципального образования «Пухляковское сельское поселение»
 Усть-Донецкого района Ростовской области. Том 2. Материалы по обоснованию

· сил и средств Усть-Донецкого районного звена территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
_____________________________________________________________________________________________
ООО «ГЕОКАДАСТР» 2022 г.
[bookmark: _Toc57899850]7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ
Проектом не предусмотрено включение земельных участков в границы населенных пунктов Пухляковского СП.


[bookmark: _Toc25670395][bookmark: _Toc57899851][bookmark: _Toc16761374][bookmark: _Toc17464816]8. Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)
[bookmark: _Toc522878610][bookmark: _Toc535505324][bookmark: _Toc535566946][bookmark: _Toc5096499][bookmark: _Toc7528597][bookmark: _Toc25670396][bookmark: _Toc57899852][bookmark: _Toc244405527][bookmark: _Toc244407695][bookmark: _Toc244410156][bookmark: _Toc244411143][bookmark: _Toc270941731][bookmark: _Toc312357140]8.1 Развитие планировочной структуры 
Границы Пухляковского СП установлены Законом Ростовской области от 27 декабря 2004 года N 252-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Усть-Донецкий район» и муниципальных образований в его составе» (с изм. от 23.05.2017 N 1108-ЗС), с учетом существующих земельных участков, границы которых установлены в соответствии с действующим законодательством.
Поскольку граница Пухляковского СП с 2012 не изменилась, площадь территории Пухляковского СП в Генеральном плане, утвержденном в 2012 году не соответствует общей площади земель сельского поселения в установленных границах.
В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория Пухляковского СП – 3513,37 га.
Площадь населенного пункта Пухляковского СП представлена в таблице.
Таблица 8.1
Площади населенных пунктов Пухляковского СП
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Площадь сущ. га
	Площадь план. га

	1. 
	х. Пухляковский
	207,09
	207,09


Таблица 8.2
Перечень земельных участков, изменение категории которых необходимо, в соответствии с их фактическим использованием и местоположением
	№ земельного участка
	Категория до утверждения генерального плана
	Наименование населенного пункта
	Категория после утверждения генерального плана
	Фактическое использование

	61:39:0090101:327
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	х. Пухляковский
	Земли населенных пунктов
	Под базу отдыха

	61:39:0090101:1011
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	х. Пухляковский
	Земли населенных пунктов
	Для рекреационных целей

	61:39:0090101:12
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	х. Пухляковский
	Земли населенных пунктов
	Для рекреационных целей


*Перечень земельных участков, указанный в таблице 8.2, не влияет на существующий и планируемый баланс территории, поскольку площадь данных земельных участков считалась в соответствии с их фактическим использованием.










Таблица 8.3
Перечень земельных участков, планируемых к переводу из одной категории земель в другую
	№ земельного участка
	Площадь, га
	Категория до утверждения генерального плана
	Категория после утверждения генерального плана

	61:39:0600014:182*
	0,11
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	Земли водного фонда

	часть КК 61:39:0600014*
	0,12
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	Земли водного фонда

	61:39:0600014:420
	0,96
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения


*Перевод земельных участков, предусмотрен в соответствии с документацией по межеванию территории для строительства объектов федерального значения в рамках реализации проекта: «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон.
**На земельном участке с кадастровым номером 61:39:0600014:420 находится скважина № 44665, используемая для добычи подземных вод. Также в границах земельного участка расположен контур действующей лицензии, предоставленной ООО «Акватрейд», на право пользования недрами (лицензия РСТ 02073 ВЭ от 30.11.2009) с целевым назначением «разведка и добыча подземных вод для производства пищевой продукции из скважины».  


[bookmark: _Toc16761375][bookmark: _Toc57899853]Технико-экономические показатели генерального плана
Таблица 1
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние (2020 год)
	Расчетный срок (2040 год)

	I. Территория

	1.1
	Общая площадь земель в границах сельского поселения
	га
	3513,37
	3513,37

	
	Жилые зоны
	га
	116,51
	146,64

	
	Общественно-деловые зоны
	га
	15,57
	15,69

	
	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	29,15
	29,15

	
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га
	2955,05
	2915,72

	
	Зоны рекреационного назначения
	га
	278,82
	287

	
	Зоны специального назначения
	га
	2,33
	3,41

	
	Зона акваторий
	га
	122
	122,23

	1.2
	Общая площадь земель в границах населенных пунктов
	га
	207,09
	207,09

	II. Население

	2.1
	Численность населения
	чел.
	1687
	1687

	III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

	3.1
	Объекты учебно-образовательного назначения

	
	детские дошкольные учреждения
	ед.
	1
	1

	
	общеобразовательные школы
	ед.
	1
	1

	
	среднее общеобразовательные учреждения
	ед.
	1
	1

	3.2
	Объекты здравоохранения

	
	Амбулатория
	ед.
	1
	1

	
	ФАП
	ед.
	-
	-

	3.3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты

	
	спортивные площадки
	ед.
	1
	1

	
	Спортивные залы
	ед.
	3
	3

	3.4
	Объекты культурно-досугового назначения

	
	учреждения культуры и отдыха
	ед.
	8
	8

	3.5
	Объекты торгового назначения

	
	магазины
	ед.
	13
	13

	3.6
	Объекты общественного питания

	
	Кафе, бары, рестораны
	ед.
	-
	-

	IV. Транспорт

	4.1
	Протяженность автомобильных дорог, в том числе
	км
	16,43
	16,43

	
	регионального значения
	км
	4,46
	4,46

	
	межмуниципального значения
	км
	1,29
	1,29

	
	местного значения
	км
	10,68
	10,68


[bookmark: _Toc38449617][bookmark: _Toc45278800][bookmark: _Toc46393731][bookmark: _Toc57899854][bookmark: _Toc507516253]Баланс территории
	[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77]№ п/п
	Категории земель
	Современное состояние (2020 год)
	Расчетный срок (2040 год)

	
	
	Общая площадь, га
	Общая площадь, га

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	2917,45
	2916,49

	[bookmark: _Hlk466903742]2
	Земли населенных пунктов
	207,09
	207,09

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	14,11
	15,07

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	5,71
	5,48

	5
	Земли лесного фонда
	247,01
	247,01

	6
	Земли водного фонда
	122
	122,23

	7
	Земли запаса
	-
	-

	Итого земель в административных границах
	3513,37
	3513,37
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 (С изменениями на 2024г.)


[bookmark: _Toc57899855]ПРИЛОЖЕНИЕ 1
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc57899856]ПРИЛОЖЕНИЕ 2
[image: ]
[image: ]


Численность населения Пухляковского СП, чел.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	1733	1712	1702	1696	1687	
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MUHHCTEPCTBO TPAHCIIOPTA POCCHHCKOHN ®EJIEPALILHA

DEJEPAJIBHOE AI'EHTCTBO MOPCKOI'O 1 PEYHOI'O TPAHCIIOPTA
(POCMOPPEUY®DJIOT)

PACTOPSIKEHHE
45-08. 2077 2. Mociss N RE-AY-p

06 yrsepA/eHnN JOKYMEHTAINN [0 IAHKPOBKE TCPPHTOPHH B IEJISIX PASMEIIEH il
obbexta «Crponteascrso Baraesckoro rujpoysna ua p. don»

B coorserctBam co cratheli 45 I'pamocTpouTensHoro kojexca Poccmiickoit
Menepanun, nynkrom 5.4(1).3 TIMonoxenns o PexepanbHOM areHTCTBE MOPCKOrO M
PeYHOro TPAHCNOpTa, YTBEpXKACHHOro nocranosneHuem Ilpasurenscrsa Poccuiickoi
®epepauun o 23 mona 2004 r. Ne 371, CxeMOi TEPPHTOPHANBHOIO [UIAHUPOBAHHS
Poccwuiickoii Menepaiiy B 00NacTH (efepalbHONO TPAHCMOPTa (XKeNe3HONOPOXKHOTO,
BO3AYIIHOTO, MOPCKOro, BHYTPEHHErO BOJHOIO TPAHCIOPTa) M aBTOMOGHIBHBIX A0por
(efepanbHOro 3HaYCHHS, YTBEpKACHEON pacnopsxenuem Ilpasutenscrsa Poccubickoit
Mepeparuu ot 19 Mapra 2013 r. Ne 384-p, pacniopsxenuen [Ipasutenscrsa Poccufickoit
Mepepaay ot 13 ampena 2017 r. Ne 688-p u pacnopsxenuem Poc»;oppeqchnom
ot 19 gexabps 2016 r. Ne BO-303-p:

1. VTBep/uTs NOKYMEHTAIMIO MO [UIAHKPOBKE TCPPHTOPHH B LCIAX PasMEIICHHA
obbexra «CrpouTenscTBo baraeBckoro ruspoyana Ha p. Jlow» (ranee — JoKyMeHTaLus 1o
IIaHKPOBKE TEPPHTODHH), NMPHMEHHTENBHO K TEPPHTOPHHM pa3MEUICHHS  COMMAcHO
IMpunoxenmio Ne 1 X HacTOAlIEMY PACrOPSHKEHHIO ¥ MepeueHb 3eMENBHBIX YHacTKOB,
HAXOMMAIMXCA B TIOCYAAPCTBEHHOH COGCTBEHHOCTH M MOIEKAmMX 0O6pasoBanwio,
cornacHo [Tpunoxennio Ne 2 K HACTOANIEMY PACTOPSKESHHIO.

2. ®BY «AmMumucTpauns A3oso-J[oHckoro HacceifHa BHYTPEHHHX BOAHBIX MyTei»
B JIeCATHAHEBHBIH CPOK OGEcHedYnTh HANpaBjeHHE YTBEPKICHHON AOKYMCHTAIHH IO
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IJIAHKPOBKE TEPPUTOPHH: T7IaBe MYHHIMIANLHOTO 00pa3oBaHKs AXHHOBCKOE CENbCKOE
nocesienre baraeBCKOro MyHHIMMNATEHOTO PaloHa, MIaBe MyHHIMNaisHOro obpasoBanus
BaraeBckoe cenbckoe rocesieHne baraeBckoro MYHHMUMNANbHOrO —paifoHa, Ijase
MyHALMTIAIBHOrO — obpasoBanus EnkuHckoe cenbckoe mocenenue  bBaraesckoro
MYHHLUMTIATBHOTO paiioHa, IaBe MYHHIMNAILHOro 06pasoBaHus MaHbMCKOE CENBCKOE
nocesnerne baraeBCKOro MyHHIHMIIANBHOTO paioHa, rMaBe MyHHIUIATLHOrO 00pa3oBaHHs
Becceprenesckoe celbckoe mocenenne OKTAOPECKOTO MyHHLHMMNAaAbHOrO paioHa, riase
MyHHLMNansHOTO obpazosanus Koueropckoe cenbekoe mnocenerue CeMHKapakopckoro
MYHHLMTIANBHOTO paioHa, rjaBe MyHHUMnanzbHoro obpasosanns CeMmkapakopckoe
ropozckoe  rmocenenne  CeMHKapakopckoro — MYHMUMINAIbHOTO — paiioHa,  riase
MyHHIuIansHOro obpasoBanus Cycarckoe cenbckoe moceneHue CeMHKapakOpcKoTo
MYHHLHTIATBHOTO paloHa, IaBe MyHHIMNATLHOro o6pasosaHus MennXoBCKOe CenbeKoe
nocesienre  YcTh-J[OHENKOr0 MYyHMUMNANBHOrO paHoHa, TJIaBe MYHHLUMIAIBHOTO
obpasosanus [lyxiskoBckoe cenbckoe mocenenne Ycrs-JloHEUKOro MyHHLUHMNANEHOTO
paiioHa, riaBe MyHHLMMANbHOTO 06paszoBamusi Pasnmopckoe cellbCkoe NOCeNeHne YCTh-
JloHenxoro MyHHUMNansHOro paifona, rnape KpbIMCKOro CeNbCKOro IOCENEHHS
Vers-JI0HENKOro MyHULUIANBHOIO paioHa Poctosekoil obmactw mis myGnukanuu B
nopsfike, MpPeJyCMOTPEHHBIX uacThio 15 craten 45 I'pajocTpouTensHOro Kojekca
Poccuiickoit Mepepauuu, a Takke B llpauTensctBo PocTtoBekod obmacté M B
Vipasnenne @ejepanbHOH CITyXOBl TOCYNapCTBEHHOH pPErucTpauuy, Kaaactpa H
kaprorpadun PocTosckoit obnacty.

3. KOHTpOJIb 3a HCIIOMHEHHEM HACTOALLEr0 PAcTIOPSIKEHH OCTABIIIO 32 COOOH.

3amecTaTeNb PYKOBOAUTENSA K.B. Craciok

KaGsynacsa Anena Dayapaonna
(495) 626-98-29
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