Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 
«Раздорское сельское поселение» Усть-Донецкого района Ростовской области
1. [bookmark: _Toc499029520][bookmark: _Toc180074721][bookmark: _Toc273554828][bookmark: _Toc273558607]Основная часть
1.1. [bookmark: _Toc180074722]Общие положения
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Раздорское сельское поселение» Усть-Донецкого района  Ростовской области (далее также – МНГП Раздорского сельского поселения) разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования «Раздорское сельское поселение» объектами местного значения сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения.
[bookmark: OLE_LINK81]При разработке МНГП Раздорского сельского поселения Усть-Донецкого района решаются следующие задачи:
1) подготовка основной части нормативов градостроительного проектирования Раздорского сельского поселения, содержащей расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения сельского поселения, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
2) подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Раздорского сельского поселения;
3) подготовка правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Раздорского сельского поселения.
Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:
· электро-, газо-, теплоснабжение населения;
· физическая культура и массовый спорт;
· культура;
· создание и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов;
· содержание мест захоронения;
· связь;
· торговля, общественное питание, бытовое и коммунальное обслуживание;
· деятельность органов местного самоуправления сельского поселения;
· благоустройство и озеленение территории сельского поселения;
· жилищное строительство;
· обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
· обеспечение общественного правопорядка.
В качестве фактора дифференциации (районирования) проектируемой территории Раздорского сельского поселения для установления значений расчетных показателей в МНГП определены:
· численность населения; 
· [bookmark: _Hlk180063420]степень благоустройства жилого фонда.
При этом для большинства расчетных показателей установлены единые нормативные показатели для всей территории Раздорского сельского поселения Усть-Донецкого района.
1.2. [bookmark: _Toc84513399][bookmark: _Toc180074723]Расчетные показатели для МНГП
Таблица 1.1
[bookmark: _Hlk180573903]Объекты местного значения сельского поселения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления, кВт*ч/ чел. в год [1]
	Без стационарных плит, без кондиционеров
	950

	
	
	
	Без стационарных плит, с кондиционерами
	1120

	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров
	1350

	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами
	1540

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты газоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем газопотребления, куб. м/год на 1 чел.
	При наличии централизованного горячего водоснабжения
	120

	
	
	
	При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	300

	
	
	
	При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	220

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты теплоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расход тепловой энергии на отопление, Вт/(куб. м°C сут.)
	Для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [4]

	
	
	
	Площадь здания, кв. м
	количество этажей

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	50
	0,579
	-
	-
	

	
	
	
	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	
	
	
	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	
	
	
	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	
	
	
	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	
	
	
	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	
	
	
	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	
	
	
	Для многоквартирных жилых и общественных зданий

	
	
	
	Типы зданий
	количество этажей

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4, 5

	
	
	
	Жилые, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359

	
	
	
	Общественные, кроме перечисленных ниже 
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371

	
	
	
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359

	
	
	
	Дошкольные учреждения
	0,521
	0,521
	0,521
	-

	
	
	
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232

	
	
	
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел. [5]
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	140

	
	
	
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением
	165

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоотведения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел.
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	140

	
	
	
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением
	165

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечания:
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров.
2. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
3. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м).
4. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 кв. м значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции.
5. Выбор объема водопотребления в указанных пределах должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
6. Объем водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.
7. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта 
8. Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета и утверждается постановлением органов местной власти


[bookmark: _Hlk142046996]Таблица 1.2
Объекты местного значения сельского поселения в области организации сети велосипедных дорожек
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Велосипедные дорожки [1, 2, 3, 4, 5]
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Ширина проезжей части для однополосного одностороннего движения, м
	При новом строительстве
	1,0

	
	
	
	В стесненных условиях
	0,75

	
	
	Ширина проезжей части для двухполосного одностороннего движения, м
	При новом строительстве
	1,75

	
	
	
	В стесненных условиях
	1,5

	
	
	Ширина проезжей части для двухполосного движения со встречным движением, м
	При новом строительстве
	2,5

	
	
	
	В стесненных условиях
	2,0

	
	
	Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м
	Ширина пешеходной дорожки
	1,5

	
	
	
	Ширина велосипедной дорожки
	При новом строительстве
	2,5

	
	
	
	
	В стесненных условиях
	1,5

	
	
	Ширина полосы для велосипедистов, м
	При новом строительстве
	1,2

	
	
	
	В стесненных условиях
	0,9

	
	
	Габарит по высоте, м
	При новом строительстве
	2,5

	
	
	
	В стесненных условиях
	2,25

	
	
	Ширина велопешеходной дорожки, м
	1,5

	
	
	Ширина обочин велосипедной дорожки, м
	0,5

	
	
	Расстояние до бокового препятствия, м
	0,5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечания:
1. Велосипедные дорожки устраиваются в административных центрах муниципальных образований, в остальных населенных пунктах – в зависимости от потребности в велотранспортной инфраструктуре, определяемой в рамках градостроительной деятельности муниципального образования.
2. У предприятий, мест кратковременного отдыха, магазинов и других общественных центров целесообразно сооружать открытые велосипедные стоянки. Их оборудуют стойками, боксами или другими устройствами для постановки и хранения велосипедов.
3. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
4. Остальные геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014


Таблица 1.3
Объекты местного значения сельского поселения в области организации стоянок автомобилей
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Стоянки автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на кв. м площади объектов капитального строительства
	Объект капитального строительства
	Показатель

	
	
	
	Учреждения органов местного самоуправления
	1 машино-место на 200-220 кв. м общей площади

	
	
	
	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций
	1 машино-место на 100-120 кв. м общей площади

	
	
	
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	1 машино-место на 50-60 кв. м общей площади

	
	
	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционными залами
	1 машино-место на 30-35 кв. м общей площади

	
	
	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционных залов
	1 машино-место на 55-60 кв. м общей площади

	
	
	
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	1 машино-место на 20-25 кв. м общей площади

	
	
	
	Научно-исследовательские и проектные институты
	1 машино-место на 140-170 кв. м общей площади

	
	
	
	Магазины-склады
	1 машино-место на 30-35 кв. м расчетной площади

	
	
	
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп
	1 машино-место на 40-50 кв. м расчетной площади

	
	
	
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы
	1 машино-место на 60-70 кв. м расчетной площади

	
	
	
	Рынки постоянные универсальные и непродовольственные
	1 машино-место на 30-40 кв. м общей площади

	
	
	
	Рынки постоянные продовольственные и сельскохозяйственные
	1 машино-место на 40-50 кв. м общей площади

	
	
	
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны)
	1 машино-место на 10-15 кв. м общей площади

	
	
	
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (салоны ритуальных услуг)
	1 машино-место на 20-25 кв. м общей площади

	
	
	
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 кв. м
	1 машино-место на 25-40 кв. м расчетной площади

	
	
	Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на количество работников / сотрудников / преподавателей / студентов
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 машино-место на 6-8 работающих в двух смежных сменах

	
	
	
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	7-10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах

	
	
	
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.)
	1 машино-место на 1-2 рабочих мест приемщика

	
	
	Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на количество сотрудников / коек / посещений
	Поликлиники, в том числе амбулатории
	10-12 машино-мест на 100 сотрудников и 4-6 мест на 100 посещений

	
	
	Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на количество посадочных мест
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	1 машино-место на 25-30 мест на трибунах

	
	
	
	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	1 машино-место на 4-5 посадочных места

	
	
	
	Здания театрально-зрелищные
	1 машино-место на 7 посадочных мест 1 уровня комфорта; на 10 посадочных мест 2 уровня комфорта; на 12 посадочных мест 3 уровня комфорта

	
	
	Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на количество единовременных посетителей
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	1 машино-место на 5-6 единовременных посетителей

	
	
	
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	1 машино-место на 6-8 единовременных посетителей

	
	
	
	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	1 машино-место на 8-10 единовременных посетителей (но не менее 10 машино-мест на объект)

	
	
	
	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	1 машино-место на 4-7 единовременных посетителей

	
	
	
	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания - тренажерные залы площадью 150-500 кв. м
	1 машино-место на 8-10 единовременных посетителей

	
	
	Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на количество постоянных мест (в читальном и компьютерном зале)
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	1 машино-место на 6-8 постоянных мест

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Стоянки автомобилей, размещаемые у границ лесопарков и зон отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на 100 единовременных посетителей
	39 [2]

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Доля мест для транспорта инвалидов, %
	10% (не менее 1 места)

	
	
	Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест)
	На автостоянке до 100 мест включительно
	5%, но не менее одного места

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м [4]
	От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов
	50

	
	
	
	От входа в жилое здание
	100

	
	
	
	При реконструкции, сложной конфигурации земельного участка
	150

	Примечания:
1. В условиях стесненной застройки и труднодоступной местности, а также сельской местности, число машино-мест следует принимать по нижней границе нормы.
2. Если такие территории обеспечены автобусными маршрутами, то количество машино-мест, размещаемых на стоянках автомобилей у границ лесопарков и зон отдыха может быть сокращено в процентном соотношении (но не более чем на 50%) в зависимости от развитости маршрутов общественного транспорта в конкретном муниципальном образовании. Для муниципальных образований, где зоны отдыха и лесопарки не имеют организованной транспортной доступности, а именно для остановок регулярных автобусных маршрутов или станций электропоездов в радиусе пешеходной доступности, следует применять показатель 39 машино-мест на 100 единовременных посетителей.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для парковки легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с показателями п. 2.1 РНГП Ростовской области или приложения Ж СП 42.13330.2016.
4. Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м


Таблица 1.4
Объекты местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты физической культуры спорта (всего) [1]
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел.
	122

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с видом объекта физкультуры и спорта

	Плоскостные спортивные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов спортивной инфраструктуры, ед. на 10000 чел. [4]
	Общественно-деловая зона, рекреационная зона [3]
	7,2

	
	
	
	Жилая зона [3]
	3,8

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Для объектов, расположенных в жилой зоне
	1500

	
	
	Комбинированная доступность, мин.
	Для объектов, расположенных в границах общественно-деловых и рекреационных зон
	30

	Спортивные залы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов спортивной инфраструктуры, ед. на 10000 чел. [4]
	Общественно-деловая зона, рекреационная зона [3]
	3

	
	
	
	Жилая зона [3]
	2,9

	
	
	Площадь пола спортивных залов общего пользования, кв. м на 1000 чел.
	60

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Для объектов, расположенных в жилой зоне
	1000

	
	
	Комбинированная доступность, мин.
	Для объектов, расположенных в границах общественно-деловых и рекреационных зон
	30

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры для занятий физкультурой и массовым спортом [5]
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов спортивной инфраструктуры, ед. на 10000 чел. [4]
	Общественно-деловая зона, рекреационная зона [3]
	11,4

	
	
	
	Жилая зона [3]
	11,3

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Для объектов в жилой зоне
	1000

	
	
	
	Для объектов, расположенных в границах общественно-деловых и рекреационных зон
	Не нормируется

	Примечания:
1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
2. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения и местного значения муниципального района (при наличии).
3. Границы функциональных зон определяются в генеральном плане муниципального образования
4. Один объект местного значения, относящийся к области физической культуры и спорта, а также объект благоустройства территории, может включать в себя несколько объектов спортивной инфраструктуры, расположенных на одном земельном участке. Перечень объектов спортивной инфраструктуры указан в приказе Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры». Объекты спортивной инфраструктуры могут входить в состав объектов регионального и местного значения в сфере образования, культуры и др., а также могут входить в состав объектов жилищного строительства.
5. Объекты городской и рекреационной инфраструктуры для занятий физкультурой и массовым спортом могут входить в состав объектов благоустройства территории


[bookmark: OLE_LINK792][bookmark: OLE_LINK793][bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK822][bookmark: OLE_LINK823][bookmark: OLE_LINK790][bookmark: OLE_LINK791][bookmark: OLE_LINK952][bookmark: OLE_LINK953][bookmark: OLE_LINK675][bookmark: OLE_LINK676][bookmark: OLE_LINK935][bookmark: OLE_LINK448]Таблица 1.5
Объекты местного значения сельского поселения в области культуры
	[bookmark: OLE_LINK376][bookmark: OLE_LINK377]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Учреждение клубного типа
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на поселение, ед.
	1
(в ст.Раздорская)

	[bookmark: _Hlk497497879]
	
	Количество посадочных мест, мест/тыс. чел. [1, 2]
	117

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	
	Пешеходная (шаговая) доступность, мин.
	30

	Филиал сельского дома культуры
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на поселение, ед.
	1
(в хутореКоныгин)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	
	Пешеходная (шаговая) доступность, мин.
	30

	Примечания:
1. Расчет количества посадочных мест производится на совокупное количество учреждений клубного типа сельского поселения.
2. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 в зрительных залах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования


[bookmark: OLE_LINK859][bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK206][bookmark: OLE_LINK272][bookmark: OLE_LINK273][bookmark: _Toc498361757][bookmark: OLE_LINK449]Таблица 1.6
Объекты местного значения сельского поселения в области создания и содержания мест накопления твердых коммунальных отходов
	[bookmark: _Hlk180069928]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Места накопления ТКО [1]
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество контейнерных площадок, ед.
	Количество площадок для установки контейнеров населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора [2]

	
	
	Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора, кв. м./чел.
	0,03 [3]

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, м [4]
	100

	Примечания:
1. Места накопления ТКО включают в себя контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (специальные площадки).
2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера.
3. Показатель может быть уточнен правилами благоустройства территории муниципального образования.
4. Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до территорий медицинских организаций в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров


[bookmark: OLE_LINK1006][bookmark: OLE_LINK1007][bookmark: OLE_LINK1057][bookmark: OLE_LINK1058]Таблица 1.7
Объекты местного значения сельского поселения в области содержания мест захоронения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Кладбище традиционного захоронения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь кладбища, га на 1000 чел. 
	0,24

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


[bookmark: OLE_LINK948][bookmark: OLE_LINK1032][bookmark: OLE_LINK1033]Таблица 1.8
Объекты местного значения сельского поселения в области связи
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты почтовой связи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед.
	1 на 5 тыс. чел.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортно-пешеходная доступность, мин.
	30

	Объекты экстренной телефонной связи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на населенный пункт, ед.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, мин.
	15


Таблица 1.9
Объекты местного значения сельского поселения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	[bookmark: OLE_LINK426]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	[bookmark: _Hlk509237890]Объекты торговли
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь стационарных торговых объектов в сельских населенных пунктах, кв. м на 1000 чел.
	Всего, в том числе:
	300

	
	
	
	Торговые объекты по продаже продовольственных товаров
	100

	
	
	
	Торговые объекты по продаже непродовольственных товаров
	200

	[bookmark: _Hlk506653022][bookmark: _Hlk497492753]
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	2000

	Объекты общественного питания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество посадочных мест на 1 тыс. чел.
	40

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	2000

	Объекты бытового обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество рабочих мест на 1 тыс. чел.
	7

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	2000


[bookmark: OLE_LINK1019][bookmark: OLE_LINK1020][bookmark: OLE_LINK969][bookmark: OLE_LINK970]Таблица 1.10
Объекты местного значения сельского поселения в области деятельности органов местного самоуправления
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Административное здание органа местного самоуправления
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на поселение, ед.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 1.11
Объекты местного значения сельского поселения в области благоустройства и озеленения территории сельского поселения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м на 1 жителя
	13,2

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, мин.
	15

	Объекты благоустройства
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь территории, кв. м/чел.
	Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)
	0,4

	
	
	
	Площадки для занятия физкультурой взрослого населения
	0,5

	
	
	
	Площадки для отдыха взрослого населения
	0,1

	
	
	Площадь территории, кв. м
	Площадки для выгула собак
	400

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Детские игровые площадки
	100

	
	
	
	Площадки для занятия физкультурой взрослого населения
	800

	
	
	
	Площадки для отдыха взрослого населения
	100


[bookmark: OLE_LINK366][bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK368][bookmark: OLE_LINK369][bookmark: _Toc483046937]Таблица 1.12
Объекты местного значения сельского поселения в области жилищного строительства
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Жилые помещения 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, кв. м общей площади жилых помещений на человека
	В соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 1.13
Объекты местного значения сельского поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Подразделения пожарной охраны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед.
	По расчету в соответствии с СП 11.13130.2009

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Время прибытия, мин.
	20

	Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество сторон здания для подъезда, ед.
	В соответствии с СП 4.13130.2013

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Максимальная протяженность тупикового проезда, м
	150

	Примечания:
1. В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 не допускается размещать магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел.
2. Ширина проездов для пожарных автомобилей в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: 3,5 м – при высоте зданий или сооружений до 13 м включительно; 4,2 м – при высоте зданий или сооружений от 13 м до 46 м включительно; 6 м – при высоте зданий или сооружений более 46 м в соответствии с СП 4.13130.2013 (п. 8.1.4 и п. 8.2.3)


[bookmark: _Hlk145577610][bookmark: _Toc84513416]Таблица 1.14
Объекты местного значения сельского поселения в области обеспечения общественного правопорядка
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Участковые пункты полиции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на 1 административный участок, ед. [1]
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечание:
1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Рекомендуется размещать 1 участковый пункт полиции на 1-3 участковых уполномоченных полиции (из расчета 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8-3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения), но не менее одного участкового пункта полиции на один населенный пункт с численностью населения от 1 тыс. человек


1.3. [bookmark: _Toc180074724]Приложения к основной части
1.3.1. [bookmark: _Toc84513417][bookmark: _Toc180074725]Перечень нормативно-правовых актов и иных документов
Федеральные законы
1. [bookmark: _Hlk144132977][bookmark: _Toc490405857]Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024).
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 08.08.2024).
3. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 08.08.2024).
4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023).
Иные нормативные акты Российской Федерации
5. Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (ред. от 14.04.2020).
6. Приказ Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России».
7. Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
8. Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».
9. Распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Нормативные акты Ростовской области
10. [bookmark: OLE_LINK221][bookmark: OLE_LINK213][bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK215]Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области» (ред. от 06.03.2024).
11. [bookmark: _Hlk216135257]Областной закон Ростовской области от 27.12.2004 № 252-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Усть-Донецкий район» и муниципальных образований в его составе» (ред. от 11.08.2025г. №334-ЗС).
12. Постановление министерства строительства Ростовской обл. от 29.12.2023 № 29 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Ростовской области».
13. Постановление Правительства Ростовской области от 18.07.2023 № 528 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Ростовской области» (ред. от 02.10.2023).
Нормативные акты Усть-Донецкого района Ростовской области
14. Решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 05.07.2024 № 267 «О принятии Устава муниципального образования муниципального района «Усть-Донецкий район».
15. Решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 28.12.2018 № 204 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района до 2030 года».
Нормативные акты Раздорского сельского поселения Усть-Донецкого района Ростовской области
16. Решение Собрания депутатов Раздорского сельского поселения от 31.01.2023 №82 «О принятии Устава муниципального образования «Раздорское сельское поселение» Усть-Донецкого района Ростовской области (ред.10.09.2024г. №160).
[bookmark: _Toc529548351][bookmark: _Toc489889957]Своды правил по проектированию и строительству (СП)
17. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, ред. от 27.06.2023).
18. СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225, ред. 25.12.2023).
19. СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010).
20. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 09.06.2022).
21. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 08.07.2003 № 32).
22. СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 15.05.2024 № 327/пр).
23. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр, ред. 21.11.2023).
24. СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр).
Иные документы
25. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, ред. от 14.02.2022).
1.3.2. [bookmark: _Toc491920230][bookmark: _Toc84513418][bookmark: _Toc180074726]Список терминов и определений
[bookmark: OLE_LINK249][bookmark: OLE_LINK250]Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.
[bookmark: _Hlk98857094][bookmark: OLE_LINK245][bookmark: OLE_LINK246][bookmark: OLE_LINK247][bookmark: OLE_LINK248]Градостроительная документация – общее наименование документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, решения которых направлены на изменение сложившегося состояния территории.
Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.
Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования. 
Озелененные территории общего пользования – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта.
Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.
1.3.3. [bookmark: _Toc84513419][bookmark: _Toc180074727]Перечень используемых сокращений
В МНГП Раздорского сельского поселения применяются следующие сокращения:
Раздорское сельское поселение – муниципальное образование «Раздорское сельское поселение»;
МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;
РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования;
ТКО – твердые коммунальные отходы.
ООО «Южный Стиль»
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