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[bookmark: _Toc38463000]Введение
В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Апаринское сельское поселение» Усть-Донецкого района Ростовской области (далее – Апаринское СП Усть-Донецкого района, Апаринское СП) является документом территориального планирования муниципального образования. 
Основной целью территориального планирования Апаринского СП является определение назначения территорий Апаринского СП исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Ростовской области, Усть-Донецкого района и Апаринского СП.
Генеральный план разработан ООО «ГЕОПРО64» по заказу Администрации Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района в соответствии с муниципальным контрактом.
Нормативно-правовая база
Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, Уставом Апаринского СП, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Апаринского СП.
Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.
Структура текстовой части генерального плана Апаринского СП определялась согласно действующему законодательству и включает в себя:
· Том 1. Положение о территориальном планировании.
· Том 2. Материалы по обоснованию.
Состав материалов по обоснованию
В настоящем томе представлены материалы по обоснованию, которые в соответствии с п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включают в себя:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;
[bookmark: dst1342]2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;
[bookmark: dst101697]3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;
[bookmark: dst2305]4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
[bookmark: dst101700]6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
[bookmark: dst101701]7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения (раздел не приводится, поскольку Апаринское СП не является историческим поселением федерального значения, историческим поселением регионального значения).

Этапы реализации проекта:
· исходный срок – 2020 г.;
· 1 очередь – 2025 г.;
· расчетный срок – 2040 г.

Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop».
Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».
Список принятых сокращений
МБОУ		муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
СОШ		средняя образовательная школа;
МДОУ	муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МБУК		муниципальное бюджетное учреждение культуры;
СП		сельское поселение;
СТП		схема территориального планирования;
ИП		индивидуальный предприниматель;
ПАО		публичное акционерное общество;
МПС		мусороперегрузочная станция;
АЗС		автомобильная заправочная станция;
х. 		хутор;
ул.		улица;
чел.		человек.


1. [bookmark: _Toc38463001][bookmark: _Toc312530877][bookmark: _Toc370201475]Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования
При разработке генерального плана поселения необходимо учитывать сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).
Перечень муниципальных программ Апаринского СП, которые учитывались при разработке проекта генерального плана, отражены в таблице 1.1. Кроме того, при разработке проекта генерального плана Апаринского СП учитывались также муниципальные программы Усть-Донецкого района (таблица 1.2).
Таблица 1.1
Перечень муниципальных программ Апаринского СП 
по состоянию на 2020 год
	№ п/п
	Наименование программы 
	Нормативно-правовой акт

	1
	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Апаринского сельского поселения от 10.12.2018 № 172 

	2
	Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Апаринского сельского поселения от 10.12.2018 № 173 

	3
	Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Апаринского сельского поселения от 10.12.2018 № 174 

	4
	Муниципальная программа «Муниципальная политика» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Апаринского сельского поселения от 10.12.2018 № 179 

	5
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Апаринского сельского поселения от 10.12.2018 № 180 

	6
	Муниципальная программа «Благоустройство территории Апаринского сельского поселения"» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Апаринского сельского поселения от 10.12.2018 № 181 


Таблица 1.2
Перечень муниципальных программ Усть-Донецкого района
по состоянию на 2020 год
	№ п/п
	Наименование программы 
	Нормативно-правовой акт

	1
	Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого 
района от 05.12.2018 г. №100/951-п-18

	2
	Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие
Энергетики Усть-Донецкого района» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого 
района от 20.11.2018 г. №100/899-п-18

	3
	Муниципальная программа «Информационное общество» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 5.12.2018 г. №100/953-п-18

	4
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г. №100/971-п-18

	5
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г №100/965-п-18

	6
	Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 20.11.2018 г. №100/898-п-18

	7
	Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г. №100/967-п-18

	8
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» на 2019 – 2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г. №100/970-п-18

	9
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 16.11.2018 г. №100/891-п-18

	10
	Муниципальная программа «Доступная среда» на 2019 – 2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 г. №100/955-п-18

	11
	Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г. №100/973-п-18

	12
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 -2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 г. №100/936-п-18

	13
	Муниципальная программа «Развитие образования» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 г. №100/947-п-18

	14
	Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 12.11.2018 г. №100/877-п-18

	15
	Муниципальная программа «Развитие туризма» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 г. № 100/952-п-18

	16
	Муниципальная программа «Молодежь Усть-Донецкого района» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 г. №100/954-п-18

	17
	Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г. №100/966-п-18

	18
	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка
и профилактика правонарушений» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г. №100/969-п-18

	19
	Муниципальная программа «Защита      населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 г. №100/957-п-18

	20
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
и создание условий для эффективного
управления муниципальными финансами» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г. №100/974-п-18


2. 

[bookmark: _Toc38463002]2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения
2.1. [bookmark: _Toc38463003][bookmark: _Toc312530878]Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий
2.1.1. [bookmark: _Toc522808440][bookmark: _Toc38463004]Положение Апаринского СП в системе расселения Усть-Донецкого района Ростовской области
[bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK157]Усть-Донецкий район расположен на юго-восточной периферии Восточно-Донбасской агломерации и граничит со следующими территориями:
· на западе с Октябрьским районом;
· на севере с Белокалитвинским районом;
· на востоке с Константиновским, Семикаракорским районами;
· на юге с Багаевским районом.
В состав Усть-Донецкого района входят 8 поселений:
· Апаринское сельское поселение;
· Верхнекундрюченское сельское поселение;
· Апаринское сельское поселение;
· Апаринское сельское поселение;
· Апаринское сельское поселение;
· Пухляковское сельское поселение;
· Апаринское сельское поселение;
· Усть-Донецкое городское поселение.
Апаринское СП расположено в восточной части Усть-Донецкого района.
Апаринское сельское поселение граничит:
· на севере с Нижнекундрюченским СП;
· на востоке с Константиновским районом;
· на западе с Крымским СП;
· на юго-востоке с Усть-Донецким городским поселением;
· на юге с Семикаракорским районом;
Границы Апаринского СП установлены Законом Ростовской области от 27 декабря 2004 года N 252-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Усть-Донецкий район» и муниципальных образований в его составе» (с изм. от 23.05.2017 N 1108-ЗС), согласно приложениям 5 и 6.
Административный центр Апаринского СП – хутор Апаринский.
Площадь Апаринского СП составляет 8103,53 га.
В состав Апаринского СП входят следующие населенные пункты:
· хутор Апаринский;
· хутор Бронницкий. 

2.1.2. [bookmark: _Toc522808441][bookmark: _Toc38463005]Природно-ресурсный потенциал территории поселения
Климат
Апаринское СП относится к степной зоне и располагает разнообразными естественными природными ресурсами. Прежде всего, это обширные земельные ресурсы, пригодные для ведения сельского хозяйства, а также полезные ископаемые и минерально-сырьевые ресурсы.
По природно-экономическому делению Апаринское СП входит в зону с полузасушливым климатом, теплым летом и умеренно холодной зимой. Климат района резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха - около 10 градусов по Цельсию. Количество выпадающих осадков 420-450 мм в год.
Территория сельского поселения в значительной степени подвержена влиянию различных неблагоприятных метеорологических явлений. Основными из них являются засухи и суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, снежные метели, заморозки, гололёд.
Рельеф и геология
Апаринское СП расположено в пределах южной внеледниковой послевюрмской части Восточно-Европейской (Русской) равнины. Рельеф территории сложный с перепадами отметок до 90 м. Поселение находится на стыке орографических элементов. Основная территория его размещается на Донецком кряже, окраины захватывают Донно-Донецкую возвышенность, Приазовскую равнину и Долину Нижнего Дона.
Донецкий кряж − возвышенность, расчлененная реками, балками и оврагами. Для Донецкого кряжа характерен сложный ложбинно-грядовый или «гривистый» рельеф, представленный отдельными возвышенностями, выходами плотных горных пород.
Доно-Донецкая возвышенная равнина (восточная окраина поселения) представляет собой широкое волнистое плато. Поверхность равнины расчленена долинами рек и оврагами. Глубина расчленения рельефа достигает 60-130м. 
Поверхность Приазовской равнины (юго-западная окраина поселения) характеризуется волнистым рельефом, образовавшимся в результате денудации наиболее возвышенных участков и накопления делювия в речных долинах. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 0 до 120м при средней высоте 85м. Равнина расчленена долинами рек, многочисленными оврагами и балками. Крутые склоны рек и балок подвержены современному размыву. Глубина местных базисов эрозии составляет 80-120 м, а пустота овражно-балочного расчленения 0,4км/км2.
Долина Нижнего Дона захватывает южную окраину поселения. 
Гидрография
По гидрогеологическому районированию территория Апаринского СП относится к Восточно-Донецкому и Азово-Кубанскому артезианским бассейнам. 
На территории поселения находится водный объект: река Северский Донец.
Почвы
На территории Апаринского СП отмечается средняя водная эрозия почв. Здесь распространены процессы смыва и размыва поверхностным стоком временных водных потоков, возникающих главным образом в результате таяния или дождевых осадков. Имеется также и ветровая эрозия, характеризуемая слабыми показателями. Ветровая эрозия на территории поселения связана с песчаностью почв, которые подвержены выдуванию. Несмотря на то, что практически все пески и песчаные почвы закреплены древесной и кустарниковой растительностью, дефляция таких почв окончательно не ликвидирована.
В результате эрозии почвы на территории поселения отмечена дегумификация почв, которая составляет: снижение содержания гумуса верхнего слоя – 0,6%; запасы гумуса − 16,5 т/га; потери гумуса – 11-20 т/га.
Растительный и животный мир
Растительность сельского поселения представлена более 1700 видами растений, 140 видами мхов, 190 видами лишайников и другими растениями.
Наибольшей многочисленностью Апаринского СП обладают грызуны — сурки, суслики, тушканчики, мыши и другие. Среди хищников самыми распространенными видами являются волки, лисы, хорьки, ласки, горностаи, перевязки, норки, барсуки и выдры. Некоторые животные занесены в Красную книгу и находятся под защитой государства.
В водоёмах области насчитывается около 100 видов рыб, большая часть из которых обитает в пресной воде: голавль, стерлядь, синец, линь, сом, карась, щука, вьюн и другие. Часть рыбы является проходной, обитая в море, но заходя на нерест в притоки рек.
Полезные ископаемые
На территории Апаринского сельского поселения располагаются месторождения неметаллических полезных ископаемых: песчаника на щебень, песка.
2.1.3. [bookmark: _Toc522808442][bookmark: _Toc38463006]Демографическая ситуация
[bookmark: _Toc370201485]Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Апаринского СП. 
Динамика изменения численности населения Апаринского СП за последние 5 лет проанализирована в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Динамика изменения численности населения
Апаринского СП (данные на начало года)
	Показатели
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	Апаринское СП, чел.
	3286
	3287
	3302
	3299
	3310


Из таблицы 2.1 следует, что с 2015 г. по 2019 г. численность населения Апаринского СП увеличилась на 24 чел.




Рисунок 2.1 Динамика изменения численности населения Апаринского СП (2015-2019 гг., данные на начало года)
Показатели естественного воспроизводства населения Апаринского СП представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Динамика показателей естественного воспроизводства населения Апаринского СП, чел.
	Показатели
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	Число родившихся (без учета мертворожденных), чел.
	30
	32
	20
	34

	Число умерших, чел.
	60
	44
	55
	48

	Естественный прирост (убыль), чел.
	-30
	-12
	-35
	-14


На территории Апаринского СП наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости.
В последние годы в Апаринском СП показатели миграционного движения численности населения указывают на миграционный приток (таблица 2.3).
Таблица 2.3
Динамика миграционных показателей населения Апаринского СП, чел.
	Показатели
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	Прибывшие, чел.
	129
	141
	138
	132

	Убывшие, чел.
	98
	114
	106
	107

	Миграционный приток (отток) населения Апаринского СП, чел.
	31
	27
	32
	25



[bookmark: _Toc522808443]При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики Усть-Донецкого района Ростовской области, определенное в стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района Ростовской области до 2030 года (принятой Собранием депутатов от 26 декабря 2018 г. № 204): сокращение естественной убыли населения за счет увеличения средней продолжительности жизни.
В Апаринском СП прослеживаются неблагоприятные тенденции в естественных демографических процессах, связанные с некоторым ростом разрыва между показателями смертности и рождаемости, что требует подготовки и проведение мероприятий по улучшению качества и уровня медицинского и бытового обслуживания в целом.
Согласно стратегии социально-экономического развития увеличение численности населения в разрезе района незначительное. На расчетный период основные усилия должны быть направлены как на поддержание положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.
Таким образом, прогнозная численность на расчетный срок принимается по численности 2019 года – 3310 чел.
Так же для улучшения демографической ситуации в Апаринском СП необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации. 
Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.
2.1.4. [bookmark: _Toc38463007]Экономический потенциал
[bookmark: _Toc522808444]Экономика сельского поселения в настоящее время представлена предприятиями сельского хозяйства, основной вид деятельности: производство и реализация растениеводческой продукции, выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масленичных культур.
Таблица 2.4
Предприятия сельского хозяйства
	Предприятие
	Адрес
	Вид деятельности /производимой продукции

	ООО «Максимум»
	х. Апаринский, ул. Заводская, 1Б
	Выращивание зерновых культур

	ЗАО Нижнекундрюченское ХПП
	х. Бронницкий, 61:39:0600009:33
	Хранение и складирование зерна

	АО «Танаис»
	х. Апаринский, ул. Заводская, 1а
	Производство вина из винограда


2.1.5. [bookmark: _Toc38463008][bookmark: _Toc522808445]Объекты социальной инфраструктуры
Перечни объектов социальной инфраструктуры, размещение которых определило формирование на территории населенных пунктов поселения общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Объекты социальной инфраструктуры Апаринского СП
	Наименование объекта
	Адрес
	Общая характеристика
	Мощность объекта с указанием единиц измерения
	Значение объекта

	Объекты образования

	МБОУ Апаринская СОШ
	х. Апаринский, ул. Донецкая, 15
	Год основания -1979 г., состояние удовлетворительное
	Проектная вместимость – 320, фактическая вместимость – 267 чел.
	Объект местного значения муниципального района

	МБОУ Апаринская СОШ (Здание начальной школы)
	х. Апаринский, ул. Донецкая, 84
	Год основания -1971 г., состояние удовлетворительное
	Проектная вместимость – 70, фактическая вместимость – 70 чел.
	Объект местного значения муниципального района

	Школа х. Бронницкого
	х Бронницкий, ул Центральная, 46
	-
	-
	Объект местного значения муниципального района

	МДОУ детский сад «Сказка»
	х. Апаринский, ул. Виноградная, 22
	Объект в стадии строительства, будет сдан в эксплуатацию в августе 2020 года.
	-
	Объект местного значения муниципального района

	Объекты культуры

	МБУК «Культурный центр Апаринского сельского поселения»
	х. Апаринский ул. Гагарина, 111
	Год основания -1965 г., состояние удовлетворительное
	Проектная вместимость – 264, фактическая вместимость – 264 чел.
	Объект местного значения сельского поселения

	МБУК «Апаринская сельская библиотека»
	х. Апаринский ул. Гагарина, 111
	Год основания -1965 г., состояние удовлетворительное
	Проектная вместимость – 40, фактическая вместимость – 40 чел.
	Объект местного значения сельского поселения

	Объекты спорта и физической культуры

	Спортивная площадка
	х. Апаринский, ул. Социалистическая, х. Бронницкий, 2-й пер.
	Состояние удовлетворительное
	Кол-во – 2 
	Объект местного значения сельского поселения

	Объекты здравоохранения

	Апаринская 
амбулатория
	х. Апаринский, ул. Социалистическая,48б
	Ведет амбулаторный прием и профилактический прием пациентов, так же осуществляет неотложную помощь.
	-
	Объект регионального значения

	Отделения связи

	Почтовое отделение
	х. Апаринский, ул. Комсомольская, 3
	Оформление подписок, почтовые услуги
	-
	Объект федерального значения

	Объекты предоставления услуг населению

	Туристическая база Жара
	х. Апаринский, 500м выше гидроузла
	Предоставляет активный отдых
	Кол-во номеров – 14,
(30 мест)
	Объект местного значения сельского поселения

	Объекты общественного питания

	Кафе «Жара»
	х. Апаринский
	Площадь помещения – 145,0 кв. м.
	Кол-во посадочных мест – 70 
	Объект местного значения сельского поселения

	Объекты торговли

	Магазин 
«Хуторок»
	х. Бронницкий ул. Центральная, 4а
	Смешанные товары
	Площадь помещения – 50,0 кв. м.
	Объект местного значения сельского поселения

	Магазин
«Хороший»
	х. Апаринский ул. Коммунистическая, 10а
	Смешанные товары
	Площадь помещения – 17,0 кв. м.
	Объект местного значения сельского поселения

	Магазин «Радуга»
	х. Апаринский, ул. Гагарина, 37
	Смешанные товары
	Площадь помещения – 37,0 кв. м.
	Объект местного значения сельского поселения

	Магазин
«Феникс»
	х. Апаринский, ул. Гагарина, 65
	Смешанные товары
	Площадь помещения – 17,24 кв. м.
	Объект местного значения сельского поселения

	Магазин «Маргарита»
	х. Апаринский, ул. Виноградная, 79а
	Смешанные товары
	Площадь помещения – 25,0 кв. м.
	Объект местного значения сельского поселения

	Магазин
«Хозтовары»
	х. Апаринский, ул. Первомайская, 5а
	Смешанные товары
	Площадь помещения – 50,0 кв. м.
	Объект местного значения сельского поселения

	Магазин «Сделай сам»
	х. Апаринский, ул. Гагарина, 22
	Промышленные товары
	Площадь помещения – 180,0 кв. м.
	Объект местного значения сельского поселения

	Ларек - контейнер
	х. Бронницкий, ул. Элеваторная, 3А
	Смешанные товары
	Площадь помещения – 14,14 кв. м.
	Объект местного значения сельского поселения

	Магазин
«У дома»
	х. Апаринский, ул. Социалистическая, 23
	Смешанные товары
	Площадь помещения – 76,0 кв. м.
	Объект местного значения сельского поселения

	Магазин «Успех»
	х. Апаринский, ул. Комсомольская, 7а
	Смешанные товары
	Площадь помещения – 57,0 кв. м.
	Объект местного значения сельского поселения

	Кредитно – финансовые учреждения

	ПАО Сбербанк
	х. Апаринский, ул. Комсомольская, 3
	Предоставление услуг
	-
	Объект регионального значения


2.1.6. [bookmark: _Toc38463009]Объекты транспортной инфраструктуры
Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального образования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.
Основным видом транспорта в Апаринском СП является автомобильный транспорт.
Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Апаринского СП. Они связывают территорию Апаринского СП с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность сельского поселения, во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. 
От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач в достижении устойчивого экономического роста Апаринского СП, повышении конкурентоспособности местных производителей и улучшении качества жизни населения.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Ростовской области, расположенных на территории Апаринского СП согласно Постановлению Правительства Ростовской области от 8 августа 2012 года № 750 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ростовской области» (с изменениями на 17 февраля 2020 года), отражен в таблице 2.6. 
На территории Апаринского СП располагается 2 АЗС: на границе с Усть-Донецким городским поселением, у подъезда от автомобильной дороги «г. Шахты - г. Цимлянск» к пос. Усть-Донецк, в центральной части сельского поселения на автомобильной дороге «г. Шахты – г. Цимлянск».
Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Апаринского сельского поселения, составляет:
· дороги межмуниципального значения – 13,37 км;
· дороги регионального значения – 11,11 км;
· дороги местного значения района – 1,63 км.
[bookmark: _Toc522808446]Таблица 2.6
Перечень региональных и межмуниципальных автомобильных дорог
 на территории Апаринского СП
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность в границах СП, км
	Идентификационный номер
	Значение

	Подъезд от а/д «г. Шахты - г. Цимлянск» к пос. Усть-Донецк 
	1,14
	60 ОП РЗ 60К-317
	Региональное

	Автомобильная дорога «г. Шахты – г. Цимлянск»
	9,97
	60 ОП РЗ 60К-11
	Региональное

	Автомобильная дорога «пос. Усть-Донецк - х. Евсеевский - х. Голубинка» - до а/д «г. Шахты - г. Белая Калитва»
	11,58
	60 ОП МЗ 60Н-48
	Межмуниципальное

	Автомобильная дорога «г. Семикаракорск - пос. Усть-Донецкий»
	1,79
	60 ОП МЗ 60Н-42
	Межмуниципальное


Таблица 2.7
Перечень автомобильных дорог местного значения района
на территории Апаринского СП
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность в границах СП, км

	Подъезд от а/д г. Шахты - г. Цимлянск к х. Ещеулов
	0,85

	Подъездная автодорога к АБЗ
	0,83



Железнодорожный транспорт
На территории сельского поселения с северо-запада на юго-восток проходит железная дорога, протяженностью 5,76 км.
Речной транспорт
На территории Апаринского СП располагаются объекты речного транспорта: в юго-восточной части на р. Северский Донец – гидроузел № 2 Северско-Донецкой системы шлюзования, в северо-восточной части поселения – причал.
Воздушный транспорт
Воздушный транспорт на территории сельского поселения отсутствует.
Трубопроводный транспорт
Трубопроводный транспорт на территории сельского поселения отсутствует.
2.1.7. [bookmark: _Toc38463010]Объекты инженерной инфраструктуры
[bookmark: _Toc270950877][bookmark: _Toc312530943][bookmark: _Toc370201547][bookmark: _Toc465852879][bookmark: _Toc468963297]Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:
· определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
· создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;
· развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;
· размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;
· обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.
Водоотведение
В населенных пунктах Апаринского СП системы и сети водоотведения отсутствуют. Население использует локальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.
Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз специализированным транспортными средствами на полигоны ТКО.
Отсутствие централизованной канализационной сети в Апаринском СП создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.
Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и, соответственно, создает угрозу жизни и здоровью жителям муниципального образования, способствует загрязнению подземных вод.
Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Водоснабжение
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются для населенных пунктов поселения подземные воды, каптируемые отдельно стоящими скважинами и придомовыми колодцами. По данным ФСГС в Апаринском СП в х. Бронницком не имеется центрального водоснабжения. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети – 2743,38 м.
Газоснабжение
Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 43800 м. 
По территории Апаринского СП проходят:
· Распределительный газопровод высокого давления – 25,34 км;
· Распределительный газопровод низкого давления – 18,46 км.
Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей Апаринского СП децентрализованное. На территории жилых, общественных и производственных зон имеется несколько локальных котельных на газовом и твёрдом топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом и твердом топливе. В Апаринском СП располагается 1 котельная, располагающаяся в х Апаринский, по адресу: ул Донецкая, д 15 в МБОУ Апаринская СОШ.
Электроснабжение
На территории Апаринского СП находится 1 электрическая подстанция, расположенная в юго-западной части от х. Апаринского, к северу от железной дороги.
Протяженность линий электропередачи – 116,7 км. По территории Апаринского СП проходят: 
· ЛЭП-10 кВ общей протяженностью 44,74 км;
· ЛЭП-35 кВ общей протяженностью 15,73 км;
· ЛЭП-110 кВ общей протяженностью 18,29 км;
· ЛЭП-220 кВ общей протяженностью 12,81 км;
· ЛЭП-500 кВ общей протяженностью 25,13 км.
Связь
На территории Апаринского СП находится 1 отделение почтовой связи, располагающееся в х. Апаринский, ул. Комсомольская, 3
Сотовая связь на территории Апаринского СП представлена ведущими российскими операторами сотовой связи - «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле 2». Зоны обслуживания данных операторов обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне. На территории сельского поселения находиться 3 вышки связи. Протяженность линий связи равна 10,5 км. 
Санитарная очистка территории
В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ростовской области, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и экологии Ростовской области от 26 августа 2016 года № П-34, норматив накопления ТКО принят в размере – 1,86 м3/год.
В соответствии с данной нормой объем образующихся на территории поселения отходов составляет 
· 1,86 м3/год *3310 чел. = 6156,6 м3/год
На территории Апаринского СП, в западной части поселения, располагается мусороперегрузочная станция (МПС), частично располагающаяся в Крымском СП: 61:39:0000000:6920. Она необходима для экономичной системы вывоза ТБО и снижения экологической напряженности.
2.2. [bookmark: _Toc38463011]Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения
Ограничения использования территорий поселения устанавливаются в границах зон с особыми условиями использования территории. К таким зонам в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса, на территории Апаринского СП относятся:
· водоохранная зона;
· прибрежная защитная полоса;
· береговая полоса;
· санитарно-защитная полоса водоводов;
· санитарно-защитная зона;
· придорожная полоса;
· охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;
· охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);
· охранная зона линий и сооружений связи;
· охранная зона канализационных сетей и сооружений;
· охранная зона железнодорожных путей.
[bookmark: dst1867]Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.2.1. [bookmark: _Toc522808448][bookmark: _Toc38463012]Объекты культурного наследия
На территории Апаринского СП расположены объекты археологического наследия, состоящие на государственной охране (таблица 2.8).
Таблица 2.8
Объекты археологического наследия, расположенные на территории Апаринского СП, состоящие на государственной охране
	№
п/п
	Наименование 
объекта
археологического
наследия
	Местонахождение 
объекта
археологического
наследия
	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта о постановке объекта археологического наследия на государственную охрану

	1
	Курганная группа «Ясеновый IV» (2 кургана)
	6,75 км к СЗ от х. Апаринского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	2
	Курганная группа «Широкий Лес» (2 кургана)
	9,0 км к ЗСЗ от х. Апаринского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	3
	Курган «Бузинов»
	7,5 км к ЗСЗ от х. Апаринского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	4
	Курганная группа «Трифонов» (3 кургана)
	6,75 км к ЗСЗ от х. Апаринского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	5
	Курганная группа «Митин I» (8 курганов)
	4,5 км к ЗСЗ от х. Апаринского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	6
	Курганная группа «Апаринский I» (2 кургана)
	2,0 км к СЗ от х. Апаринского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	7
	Курган «Апаринский II»
	2,0 км к ССЗ от х. Апаринского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	8
	Курганная группа «Бронницкий I» (2 кургана)
	1,0 км к З от х. Бронницкого
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	9
	Курган «Бронницкий II»
	0,9 км к ССЗ от х. Бронницкого
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	10
	Курганная группа «Бронницкий III» (5 курганов)
	1,0 км к ССЗ от х. Бронницкого
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	11
	Курганная группа «Митин II» (3 кургана)
	3,75 км к СЗ от х. Апаринского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	12
	Курган «Митин III»
	4,25 км к СЗ от х. Апаринского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	13
	Курган «Митин IV»
	4,6 км к СЗ от х. Апаринского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	14
	Курганная группа «Митин V» (2 кургана)
	5,1 км к ЗСЗ от х. Апаринского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	15
	Курганная группа «Митин VI» (4 курганов)
	5,75 км к ЗСЗ от х. Апаринского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	16
	Курган «Митин VII»
	в 2,0 км к северо-западу от х. Апаринский
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 550

	17
	Курганная группа «Апаринский I» (4 кургана)
	в 2,0 км к северо-западу от х. Апаринский
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 550

	18
	Курганная группа «Митин I» (12 курганов)
	в 4,5 км к западу-северо-западу от х. Апаринский
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 550

	19
	Курганная группа «Митин II» (4 кургана)
	в 5,1 км к западу-северо-западу от х. Апаринский
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 550

	20
	Курганная группа «Митин VI» (9 курганов)
	в 5,75 км к западу-северо-западу от х. Апаринский
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 550

	21
	Курганная группа «Широкий Лес» (5 курганов)
	в 9,0 км к западу-северо-западу от х. Апаринский
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 550

	22
	Поселение «Бронницкий Мост»
	в 0,3 км к северу от х. Бронницкий
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 550

	23
	Западновский II» (6 курганов)
	1990 м к северу от ул. Ленина, 15, пгт. Усть-Донецкий
	Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области № 2766 от 13.12.2024


	24
	Курган «Дубовый III
	2471 м к северо-западу от ул. Ленина, 15
	Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области № 2693 от 04.12.2024


	25
	«Курганная группа «Ещеулов I» (2 кургана)»
	Ещёулов, 0,85 км к северо- северу- востоку
	Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области № 2763 от 13.12.2024


	26
	Курган «Ещеулов II»
	Ещёулов, 0,8 км к северо-западу
	Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области № 2696 от 04.12.2024

	27
	«Курганная группа «Западновский I» (7 курганов)»
	
	Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области № 2765 от 13.10.2024


	28
	«Курганная группа «Дубовый I» (3 кургана)»
	Ещёулов, 3,1 км к востоку
	Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области № 840 от 14.05.2024


	29
	«Курганная группа «Дубовый II» (2 кургана)»
	1834 м к востоку-юго-востоку от ул. Мичурина, 16, х. Ещеулов
	Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области
20/01-01/992 от 28.10.2019


[bookmark: _Toc38463013]В соответствии с п. 1 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), или выявленными объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.
На основании п. 1 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.
В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 51 Федерального закона № 73-ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.
В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
В соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном ст. 451 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов».
(с изменениями 2025г)
2.2.2. Объекты особо охраняемых природных территорий
Согласно Постановлению Правительства Ростовской области «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах» (с изменениями на 9 ноября 2018 года) от 12 мая 2017 года №354 в границах Апаринского СП не имеется особо охраняемых природных территорий. 
На территории Апаринского СП располагаются иные особо охраняемые территории:
· охотничье угодье «Кундрюченское», в северо-восточной части сельского поселения;
· охотничье угодье «Усть-Донецкое», в северной части сельского поселения.
2.2.3. [bookmark: _Toc2585156][bookmark: _Toc9243256][bookmark: _Toc15994667][bookmark: _Toc16761356][bookmark: _Toc38463014]Объекты специального назначения
Погребение тел умерших в Апаринском СП осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. 
Таблица 2.9
Объекты специального назначения Апаринского СП Усть-Донецкого района Ростовской области
	Название 
	Адрес
	Площадь, га

	Кладбище
	Восточная часть х. Бронницкого
	0,68

	Кладбище
	Центральная часть х. Апаринского
	1,26

	Кладбище
	К северу от х. Апаринского
	5,0


2.3. [bookmark: _Toc38463015]Выводы 
1. Расселение на территории поселения недостаточно равномерное. Основная часть населения проживает в х. Апаринском.
2. Основная градостроительная деятельность развивается в х. Апаринском.
3. На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения. 
4. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена в х. Апаринском.
5. На территории поселения размещаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры регионального значения, местного значения муниципального района и местного значения сельского поселения.
6. Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
7. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслуживания. При этом качество улично-дорожной сети Апаринского СП не соответствует современным требованиям. 


3. [bookmark: _Toc38463016]Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения
На территории Апаринского СП планируется размещение следующих объектов местного значения поселения:
· Размещение спортивной площадки: х. Бронницкий, 4-й пер.;
· Размещение столовой: х. Бронницкий. ул. Садовая, х. Апаринский, ул. Коммунистическая, ул. П. Морозова;
· Размещение кладбища, на расстоянии 900 м в западном направлении от х. Апаринский, площадью 7 га;
· Размещение базы отдыха, в 500 м на юг от х. Бронницкого.
Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень развития инженерной и социальной инфраструктур в Апаринском СП. 

4. [bookmark: _Toc38463017]Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения
На территорию Апаринского СП распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:
1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р (с последующими изменениями и дополнениями);
2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;
3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями и дополнениями);
4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального трубопроводного транспорта, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р (с последующими изменениями и дополнениями);
5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;
6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).
Кроме того, на территорию Апаринского СП распространяется действие документов территориального планирования Ростовской области: 
· схема территориального планирования Ростовской области, утвержденная Постановлением Администрации Ростовской области от 21.12.2007 г. № 510.
Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального и регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов представлены в таблицах 4.1, 4.2.
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Таблица 4.1
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах федерального значения

	Номер объекта
	Код объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Наименование объекта
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Планируемые мероприятия по объекту
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
	Реквизиты документов территориального планирования

	1
	602040603
	Трубопроводный транспорт
	Объект инженерной инфраструктуры
	Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты – г. Волгодонск
	Проектный среднегодовой объем транспортировки газа – 3.32.млрд. куб метров
	Апаринское СП
	Планируемый к размещению 2035г.
	Охранная зона 
2 м
	Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта). Утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 г. № 816-р


(с изменениями 2025г)
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Таблица 4.2
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах регионального значения

	Номер объекта
	Код объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Наименование объекта
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Планируемые мероприятия по объекту
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
	Реквизиты документов территориального планирования

	1
	602040601
	Газопровод распределительный высокого давления
	Объект инженерной инфраструктуры
	Газопровод межпоселковый к х. Дубрава Усть-Донецкого района Ростовской области
	Протяженность 5824,69 м
	Усть - Донецкий район, Апаринское сельское поселение
	Планируемый к размещению
	Охранная зона 
2 м






















	СТП Ростовской области  


(с изменениями 2025г)

5. [bookmark: _Toc38463018]Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района
[bookmark: dst101699][bookmark: _Toc370201566]На территорию Апаринского СП распространяет действие документ территориального планирования Усть-Донецкого района Ростовской области:
· схема территориального планирования Усть-Донецкого района, утвержденная Решением районного Собрания депутатов Усть-Донецкого района Ростовской области от 29.09.2024 г. № 289.
Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов представлены в таблице 5.1.
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Таблица 5.1
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения муниципального района

	Номер объекта
	Код объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Наименование объекта
	Основные 
хар-ки 
объекта
	Местоположение
	Планируемые мероприятия по объекту
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
	Реквизиты документов территориального планирования

	1
	602010103
	Образовательные учреждения дополнительного образования детей в муниципальных образованиях на территории муниципального района
	Образовательная деятельность
	Филиал детской школы искусств
	Вместимость 150 мест
	Апаринское сельское поселение, х. Апаринский
	Планируемый к размещению
До 2030г.
	Установление ЗОУИТ не требуется
	СТП Усть-Донецкого района от 26.09.2024 № 289


(с изменениями 2025г)
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6. [bookmark: _Toc38463019]Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Апаринского СП.
6.1. [bookmark: _Toc520277840][bookmark: _Toc520277884][bookmark: _Toc16761362][bookmark: _Toc38463020]Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
Согласно Постановлению Правительства РФ от 3 октября 1998 года №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» (с изменениями на 12 августа 2017 год) к первой группе территорий по гражданской обороне относится территория города, если:
· численность населения превышает 1000 тыс. человек;
· численность населения составляет от 500 тыс. человек до 1000 тыс. человек и на ней расположены не менее трех организаций особой важности по гражданской обороне или более 50 организаций первой (второй) категории по гражданской обороне;
· более 50 процентов населения либо территории города попадают в зону возможного химического заражения, радиоактивного загрязнения или катастрофического затопления.
Ко второй группе территорий по гражданской обороне относится территория города, если:
· численность населения составляет от 500 тыс. человек до 1000 тыс. человек;
· численность населения составляет от 150 тыс. человек до 500 тыс. человек и на ней расположены не менее двух организаций особой важности по гражданской обороне либо более 20 организаций первой (второй) категории по гражданской обороне;
· более 30 процентов населения либо территории города попадают в зону возможного химического заражения, радиоактивного загрязнения или катастрофического затопления.
Ко второй группе территорий по гражданской обороне относятся также территории закрытых административно-территориальных образований.
По группе ГО Апаринское СП – не категорировано. На территории поселения отсутствуют категорированные по ГО населенные пункты, предприятия, организации и учреждения. 
[bookmark: _Toc520277841][bookmark: _Toc520277885]Расселение
[bookmark: _Toc520277842][bookmark: _Toc520277886]Пешие маршруты эвакуации предусмотрены из административного центра поселения к местам расселения, где силами местной администрации происходит размещение и обустройство эвакуируемых. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне, обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека. 
Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных маршрутов эвакуации, вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения. В настоящий момент такие объекты на территории поселения отсутствуют.
Защита населения
Так как Апаринское СП является некатегорированным, то население подлежит рассредоточению в границах территории поселения согласно мобилизационному плану.
Основным способом защиты населения от возможного радиоактивного заражения и современных военных средств поражения, является укрытие в специальных защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 24 часов. На территории Апаринского СП, оборудованные защитные сооружения ГО отсутствуют. 
Согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5м2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого рассчитывается 0,59м2.
Численность населения Апаринского СП составляет 3310 человек. Подлежит укрытию на расчетный срок до 95% от всего количества населения это – 3145 чел. 
В соответствии с этим, проектом планируются укрытия по типу П-5 на 3145 чел. Площадь планируемых укрытий составляет:
по типу П-5: 0,59м2×3145= 1855,55м2
Таким образом, в настоящее время на территории сельского поселения необходимо иметь 1855,55 м2 укрытий, подготовленных по требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*». 
Места расположения ПРУ следует устанавливать в соответствии с планом эвакуации. Противорадиационные укрытия, как правило, размещают:
· в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, школ и детских садов, домов культуры и др.
· в приспосабливаемых 1 этажах административных зданий, школ и др.
Стоимость оборудования ПРУ рассчитывается на стадиях непосредственного проектирования ЗС ГО.
[bookmark: _Toc520277843][bookmark: _Toc520277887]Система оповещения ГО 
Основным способом оповещения и информирования населения Апаринского СП о ситуациях ГО и ЧС является передача речевой информации.
Сигналы (распоряжения) ГО в Апаринском СП передаются по радио, телевидению, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.
Трансляции вещательных программ приостанавливаются, речевая информация передается населению длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.
Объектовые системы оповещения, оборудуются на объектах, имеющих важное экономическое или оборонное значение, они состоят:
· из электронного оповещения персонала объекта;
· объектовой сети радиотрансляционного вещания.
[bookmark: _Toc520277844][bookmark: _Toc520277888]В настоящее время объектовые системы оповещения на территории Апаринского СП отсутствуют. 
6.2. [bookmark: _Toc16761363][bookmark: _Toc38463021]Инженерное обеспечение территории
[bookmark: _Toc520277845][bookmark: _Toc520277889]Водоснабжение и водоотведение
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются для населенных пунктов поселения подземные воды, каптируемые отдельно стоящими скважинами и придомовыми колодцами. По данным ФСГС в Апаринском СП в х. Бронницком не имеется центрального водоснабжения. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети – 2743,38 м.
В населенных пунктах Апаринского СП системы и сети водоотведения отсутствуют. Население использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам населения, учреждений и организаций спецтехникой, принадлежащей предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.
К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соответствии с инструкцией ВСН ВК 4-90) относятся:
· подготовка схем водоснабжения населенных пунктов поселения для различных ситуаций и режимов работы, в соответствии с нормативными требованиями ВСН ВК 4-90;
· в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут быть использованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в ГОСТ 2761-84;
· устья всех водозаборных скважин и задействованных колодцев должны быть загерметизированы;
· ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании других потребителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;
· реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды или воздушной среды;
· каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 1,5 км.
Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности специальными предупредительными знаками (аншлагами). Доступ к ним должен быть оборудован техническими средствами, исключающими контакт персонала и населения с загрязненной средой.
[bookmark: _Toc520277846][bookmark: _Toc520277890]Тепло и энергоснабжение
[bookmark: _Toc520277847][bookmark: _Toc520277891]Теплоснабжение потребителей Апаринского СП децентрализованное. На территории жилых, общественных и производственных зон имеется несколько локальных котельных на газовом и твёрдом топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом и твердом топливе. В Апаринском СП располагается 1 котельная, располагающаяся в х Апаринский, по адресу: ул Донецкая, д 15 в МБОУ Апаринская СОШ 
На территории Апаринского СП находится 1 электрическая подстанция, расположенная в юго-западной части от х. Апаринского, к северу от железной дороги. Протяженность линий электропередачи – 116,7 км.
Газоснабжение
[bookmark: _Toc520277892][bookmark: _Toc16761364]Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 43800 м. 
По территории сельского поселения проходят газопроводы высокого и низкого давления.
6.3. [bookmark: _Toc38463022]Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
По данным администрации на территории Апаринского СП, организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне нет. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Ростовской области и Усть-Донецкого района строительство категорированных объектов на территории поселения не предусматривается.
[bookmark: _Toc518481636][bookmark: _Toc520277893]Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc518481637][bookmark: _Toc520277894][bookmark: _Toc16761365][bookmark: _Toc17811966][bookmark: _Toc19091415][bookmark: _Toc25915580][bookmark: _Toc38463023]Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера, возможных на территории Апаринского СП
Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» по оценке сложности природных условий территория Апаринского СП относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.
К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории Апаринского СП относятся:
· ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;
· ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;
· выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* для данного района строительства;
· сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; 
· грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.
Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:
· организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);
· своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;
· своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;
· применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний; 
· заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.
Лесные пожары. Наличие лесопокрытых площадей на территории сельского поселения обусловливает высокую степень летней пожароопасности. 
Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров.
Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществления ряда лесоводческих мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов. 
Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административные мероприятия:
· контроль работы лесопожарных служб;
· проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки;
· введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;
· оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных массивов;
· установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами;
· контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках;
· организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;
· внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.
Опасные геологические процессы и явления. В инженерно-геологическом отношении, территория Апаринского СП, в основном, является благоприятной для организации строительства. Местность пересеченная и представлена овражно-балочной и речной эрозии и оползневым процессам.
Оползневые процессы развиваются в пределах речных долин и на крутых склонах оврагов.
Формирование оползней речных долин, как правило, происходит на крутых и высоких склонах, врезанных в глинистые отложения. Верхняя часть их сложена четвертичными высокопористыми лессовидными суглинками, а нижняя – водоупорными неогеновыми или палеогеновыми глинами. Это циркообразные оползни, размеры которых варьируют в широких пределах. На склонах долин малых рек мощность смещенных пород составляет 1-5 м. 
Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнительных инженерно-технических мероприятий:
· организация поверхностного стока и поверхностное осушение;
· берегоукрепление;
· благоустройство оврагов и укрепление крутых склонов рельефа;
· осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель;
· посев трав и кустарниковой растительности на склонах оврагов и берегов.
Опасные гидрологические явления и процессы. Вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями на территории сельского поселения незначительна. Опасные гидрологические явления могут наблюдаться на реках в периоды весеннего половодья и паводков. При этом населенные пункты Апаринского СП и хозяйственные объекты в зону затопления паводковыми водами не попадают.
В соответствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В целях предотвращения негативного воздействия вод необходимо:
· соблюдать установленные статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации ограничения и условия осуществления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;
· исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).
[bookmark: _Toc518481638][bookmark: _Toc520277895][bookmark: _Toc16761366][bookmark: _Toc17811967][bookmark: _Toc19091416][bookmark: _Toc25915581][bookmark: _Toc38463024]Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории Апаринского СП
Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Апаринского СП проложены инженерные сети и сети энергоснабжения. В поселении проходит автодорога межмуниципального значения. Основной вид экономической деятельности данной территории – сельское хозяйство.
Все эти объекты и предприятия в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера.
Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)
Риски возникновения аварий на химически опасных объектах
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на химически опасных объектах.
Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах
Апаринское СП не находится в зоне возможного опасного радиоактивного заражения.
При радиационной аварии или обнаружении радиоактивного загрязнения ограничение облучения населения осуществляется защитными мероприятиями.
При радиационных авариях государственный надзор за выполнением норм радиационной безопасности населения осуществляют органы санитарно-эпидемиологического контроля, а контроль за облучением населения – администрация территории.
При возникновении радиационной аварии и ликвидации ее последствий основными мероприятиями по обеспечению радиационной безопасности населения являются:
- обнаружение факта радиационной аварии и оповещение о ней населения (1. начальник смены узла связи атомной электростанции по прямому телефону оповещает соответствующий орган управления по делам ГОЧС; 2. Оперативный дежурный органа управления ГОЧС субъекта Российской Федерации осуществляет оповещение городов и районов, попадающих в зону возможного радиоактивного загрязнения, по территориальной системе центрального оповещения);
- выдвижение оперативных групп в район аварии;
- выявление радиационной обстановки в районе аварии;
- организация радиационного контроля (дозиметрический и радиометрический контроль);
- установление и поддержание режима радиационной безопасности;
- проведение при необходимости на ранней стадии аварии йодной профилактики населения, участников ликвидации последствий аварии;
- обеспечение населения, средствами индивидуальной защиты (в целях обеспечения защиты органов дыхания используются средства защиты фильтрующего типа, при этом не исключается использование всевозможных подручных средств. В качестве защитной одежды как средств защиты поверхности тела от радиоактивного загрязнения используются, как правило, подручные средства (плащи, накидки и т.п.));
- укрытие населения, в защитных сооружениях и использование противорадиационных укрытий в зданиях (жилых домов, административных зданий, школ, детских садов и пр.) с оборудованными подвальными помещениями, используемые в период возникновения ЧС;
- санитарная обработка населения;
- дезактивация объектов производственного, социального, жилого назначения, территорий, сельскохозяйственных угодий, транспорта, других технических средств, средств защиты, одежды, имущества, продовольствия и воды;
- эвакуация или отселение населения из зон, в которых уровень радиоактивного загрязнения превышает допустимый для проживания (общая, частичная или экстренная эвакуация).
Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах
Включают:
· объекты добычи газа и газопроводного транспорта;
· объекты хранения ГСМ (АЗС) на границе с Усть-Донецким городским поселением, у подъезда от автомобильной дороги «г. Шахты - г. Цимлянск» к пос. Усть-Донецк, в центральной части сельского поселения на автомобильной дороге «г. Шахты – г. Цимлянск».
· прочие объекты.
Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах
На территории сельского поселения находятся водоподпорные, водонапорные гидротехнические сооружения, а также гидроузел №2.
Для защиты населения при катастрофическом затоплении местности в результате аварий на ГТС настоящим Проектом предлагается:
· ограничение использования земельных участков, расположенных в нижних бьефах ГТС;
· обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, при необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на ГТС.
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Основным видом транспорта в Апаринском СП является автомобильный транспорт. По территории сельского поселения проходят дороги: межмуниципального значения - автомобильная дорога «пос. Усть-Донецк - х. Евсеевский - х. Голубинка» - до а/д «г. Шахты - г. Белая Калитва», автомобильная дорога «г. Семикаракорск - пос. Усть-Донецкий», и регионального значения - подъезд от а/д «г. Шахты - г. Цимлянск» к пос. Усть-Донецк, автомобильная дорога «г. Шахты – г. Цимлянск». Они могут представлять потенциальную опасность для жителей населенных пунктов, так как по ним проходит интенсивное движение и ведется перевозка транзитных грузов. На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.
Существующие автодороги являются опасным объектом транспортной инфраструктуры сельского поселения:
Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. А также, для пропуска опасных грузов по дорогам общего пользования, органами ГИБДД обязательно должны проверяться специальные разрешения, выдаваемые уполномоченными органами (Пр. Минтранс №179 от 04.07.2013), где устанавливаются определенные маршруты и время перевозок.  
Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов
Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.
При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:
· образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);
· образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);
· -образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;
· образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;
· разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;
· образование зоны теплового излучения «огненного шара».
При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:
· образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);
· образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара-вспышки);
· образование избыточного давления воздушной ударной волны;
· образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.
В случаях возникновения ДТП на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеродистых газов могут возникнуть три основных вида аварии:
· взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);
· образование огненного шара;
· пожар пролива горючего вещества.
В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 6.1
Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана:
	Параметры
	Значения

	Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т.

	Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг
	8000

	Коэффициент участия газа во взрыве
	1,0

	Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м

	полные (>100 кПа)
	<85,6

	сильные (100÷40 кПа)
	85,6÷210,5

	средние (40÷20 кПа)
	210,5÷432,7

	слабые (20÷10 кПа)
	432,7÷815,4

	расстекление (5 кПа)
	>815,4

	Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м

	летальная (>100 кПа)
	<85,6

	тяжелая (100÷60 кПа)
	85,6÷165,4

	средняя (60÷40 кПа)
	165,4÷210,5

	легкая (40÷20 кПа)
	210,5÷432,7

	Огненный шар

	Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг
	4800

	Коэффициент участия газа в огненном шаре
	0,6

	Диаметр огненного шара, м
	85,2

	Время существования огненного шара, с
	12,0

	Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м

	ожог III степени (320 кДж/м2)
	20,0

	ожог II степени (220 кДж/м2)
	47,4

	ожог I степени (120 кДж/м2)
	64,2

	болевой порог (20-60кДж/м2)
	108,4


Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определяется по соответствующим графикам.

Таблица 6.2
Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина:
	Параметры
	Значения

	Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т.

	Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг
	6400

	Коэффициент участия во взрыве
	0,8

	Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м

	полные (>100 кПа)
	<65,4

	сильные (100÷40 кПа)
	65,4-110,0

	средние (40÷20 кПа)
	110,0-450,0

	слабые (20÷10 кПа)
	450,0-687,7

	расстекление (5 кПа)
	>687,7

	Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м

	летальная (>100 кПа)
	<65,4

	тяжелая (100÷60 кПа)
	65,4-88,5

	средняя (60÷40 кПа)
	88,5-110,0

	легкая (40÷20 кПа)
	110,0-450,0

	Пожар пролива

	Масса вещества в аварийном проливе, кг
	6400

	Коэффициент участия в пожаре
	0,8

	Максимальная площадь пожара (свободное разлитие), м2
	175,4

	Эффективный диаметр пролива, м
	15

	Высота пламени, м
	4,8

	Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м

	ожог III степени (320 кДж/м2)
	22,5

	ожог II степени (220 кДж/м2)
	37,6

	ожог I степени (120 кДж/м2)
	57,6

	болевой порог (20-60кДж/м2)
	92,2


Сложилось так, что трассы автомобильных дорог в некоторых населенных пунктах проходят через их центр. При этом опасности последствий ДТП может подвергнуться большое количество жителей этих населенных пунктов. 
Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов
Проектируемая территория попадает в зону возникновения аварий на водном транспорте.
Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварий на водном транспорте необходимо соблюдение требований и ограничений, установленных Кодексом внутреннего водного транспорта РФ (с изменениями на 2 августа 2019 года).
Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов
Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на железнодорожном транспорте.
Для минимизации ущерба в случае аварии на железнодорожном транспорте необходимо соблюдение требований, установленных «Правилами безопасности и порядком ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам», утвержденных заместителем Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации А.Н.Челышевым от 31 октября 1996 года №9-733/3-2, заместителем Министра путей сообщений Российской Федерации Ю.М.Герасимовым от 25 ноября 1996 года N ЦМ-407.
Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте.
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Природных очагов инфекционных заболеваний на территории поселения нет. В последние 10 лет эпидемий, эпизоотий и эпифитотий не регистрировалось. 
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью. Также опасным видом болезни является сибирская язва, для которой возможно проявление на территории Апаринского СП.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.
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С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. 
Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.
Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются: 
· нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности; 
· создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
· разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
· реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; 
· проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности; 
· содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности; 
· научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
· информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
· осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 
· производство пожарно-технической продукции; 
· выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 
· лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности; 
· тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
· учет пожаров и их последствий; 
· установление особого противопожарного режима.
Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:
· органы государственной власти;
· органы местного самоуправления;
· организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Апаринского СП.
В настоящее время пожарная безопасность Апаринского СП обеспечивается силами пожарной части № 77, расположенной в Усть-Донецком городском поселении.

Организационные решения.
Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.
Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:
· максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;
· максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;
· изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);
· поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;
· достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);
· поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
· максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;
· установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;
· применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.
Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:
· применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;
· применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;
· применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;
· применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;
· устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
· поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;
· исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;
· применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
· ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций; 
· обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;
· устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;
· уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;
· выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий:
· дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;
· о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;
· на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
· территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;
· территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;
· на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;
· на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать свалки горючих отходов;
· не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;
· следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.
Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

Противопожарное водоснабжение
На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. 
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 
- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 
- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- противопожарные резервуары. 
Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 
На расчетный срок система пожаротушения принята низкого давления с установкой на сети пожарных гидрантов через 150 м в х. Апаринском.
Проектом рекомендуется во всех населенных пунктах, расположенных на естественных водоемах, восстановить существующие и оборудовать дополнительные площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой, особенно близко расположенных к лесным массивам.
Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании). 
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. 
Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м. 
Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – относится к III категории согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.). 
Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м. 
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. 
Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. 
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них. 
Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно. 
Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения: 
- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов; 
- специальных средств пожаротушения; 
- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения. 
Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муниципального образования.
Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более: 
- при наличии автонасосов — 200 м; 
- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
Требования пожарной безопасности к пожарным депо
Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны установлены НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». 
Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.
Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м. 
Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. 
Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование. 
Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м. 
Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. 
Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны. 
Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относится к V-ому типу (пожарные депо для охраны населенных пунктов (кроме городов)); 
Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения до 5 тыс. чел.) – 1 депо V типа на 2 автомобиля. 
Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо- 0,55 га.
Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки
Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противопожарной безопасности. 
При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей, существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении противопожарных требований. 
Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами. 
Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 
Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. 
Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.
6.5. [bookmark: _Toc520277898][bookmark: _Toc16761371][bookmark: _Toc38463028]Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте
Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте заключается:
· в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;
· в оценке степени риска;
· в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);
· в обобщении оценок риска.
[bookmark: _Toc520277899]Определение частоты возникновения инициирующих событий 
Практика показывает, что аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д. 
Для определения частоты нежелательных событий используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.
[bookmark: _Toc520277900]Оценка степени риска
Оценка степени риска – это процесс определения вероятности возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), является одним из этапов анализа риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.
Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера на территории Апаринского СП являются:
· [bookmark: _Toc520277901][bookmark: _Toc225571382]межмуниципальная и региональная дороги поселения, по которым наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан) и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ);
· улично-дорожная сеть населенных пунктов;
· газопровод.


[bookmark: _Toc38463029]7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ
Проектом предлагается уточнение границ населенных пунктов путем включения (исключения) земельных участков. 
Таблица 7.1
Участки, включаемые (исключаемые) из границ населенных пунктов
Апаринского СП
	№ п/п
	№ земельного участка
	Категория до утверждения генерального плана
	Категория после утверждения генерального плана
	Площадь, га
	Населенный пункт, в границах которого ЗУ подлежат переводу

	Исключаемые земельные участки из границ населенных пунктов

	1
	61:39:0050101:1857
	Земли населенных
пунктов
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	0,15
	х. Апаринский

	Включаемые земельные участки в границы населенных пунктов

	2
	61:39:0600009:621
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	3
	61:39:0600009:622
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	4
	61:39:0600009:634
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	5
	61:39:0600009:635
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
Пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	6
	61:39:0600009:636
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	7
	61:39:0600009:637
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	8
	61:39:0600009:638
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	9
	61:39:0600009:605
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	10
	61:39:0600009:606
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	11
	61:39:0600009:607
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	12
	61:39:0600009:608
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	13
	61:39:0600009:609
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	14
	61:39:0600009:610
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	15
	61:39:0600009:611
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	16
	61:39:0600009:612
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	17
	61:39:0600009:613
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	18
	61:39:0600009:614
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	19
	61:39:0600009:615
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	20
	61:39:0600009:616
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	21
	61:39:0600009:617
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	22
	61:39:0600009:618
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	23
	61:39:0600009:619
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	24
	61:39:0600009:620
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	25
	61:39:0600009:623
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	26
	61:39:0600009:624
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	27
	61:39:0600009:625
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	28
	61:39:0600009:626
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	29
	61:39:0600009:641
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	30
	61:39:0600009:590
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	31
	61:39:0600009:639
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,922
	х. Бронницкий

	32
	61:39:0600009:589
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,7473
	х. Бронницкий

	33
	61:39:0600009:642
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,801
	х. Бронницкий

	34
	61:39:0600009:591
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,804
	х. Бронницкий

	35
	61:39:0600009:592
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,903
	х. Бронницкий

	36
	61:39:0600009:593
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,876
	х. Бронницкий

	37
	61:39:0600009:594
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,849
	х. Бронницкий

	38
	61:39:0600009:595
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,812
	х. Бронницкий

	39
	61:39:0600009:596
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,859
	х. Бронницкий

	40
	61:39:0600009:597
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,964
	х. Бронницкий

	41
	61:39:0600009:598
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	1,2
	х. Бронницкий

	42
	61:39:0600009:599
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,969
	х. Бронницкий

	43
	61:39:0600009:600
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,969
	х. Бронницкий

	44
	61:39:0600009:601
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,968
	х. Бронницкий

	45
	61:39:0600009:602
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,968
	х. Бронницкий

	46
	61:39:0600009:603
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,968
	х. Бронницкий

	47
	61:39:0600009:604
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,968
	х. Бронницкий

	48
	61:39:0600009:627
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,973
	х. Бронницкий

	49
	61:39:0600009:628
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,938
	х. Бронницкий

	50
	61:39:0600009:629
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,813
	х. Бронницкий

	51
	61:39:0600009:630
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	1,379
	х. Бронницкий

	52
	61:39:0600009:631
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,736
	х. Бронницкий

	53
	61:39:0600009:632
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	54
	61:39:0600009:633
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,8
	х. Бронницкий

	55
	61:39:0600009:640
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	11,030
	х. Бронницкий

	56
	61:39:0600009:933
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,06
	х. Бронницкий


(с изменениями 2025г)


[bookmark: _Toc25670395][bookmark: _Toc38463030][bookmark: _Toc16761374][bookmark: _Toc17464816]8. Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)
[bookmark: _Toc522878610][bookmark: _Toc535505324][bookmark: _Toc535566946][bookmark: _Toc5096499][bookmark: _Toc7528597][bookmark: _Toc25670396][bookmark: _Toc38463031][bookmark: _Toc244405527][bookmark: _Toc244407695][bookmark: _Toc244410156][bookmark: _Toc244411143][bookmark: _Toc270941731][bookmark: _Toc312357140]8.1 Развитие планировочной структуры 
Границы Апаринского СП установлены Законом Ростовской области от 27 декабря 2004 года N 252-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Усть-Донецкий район» и муниципальных образований в его составе» (с изм. от 23.05.2017 N 1108-ЗС), согласно приложениям 5 и 6.
В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория Апаринского СП – 8103,53га.
Площади населенных пунктов Апаринского СП представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1
Площади населенных пунктов Апаринского СП
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Площадь сущ. га
	Площадь план. га

	1
	х. Апаринский
	541,8
	567,9

	2
	х. Бронницкий
	176,30
	191,8

	Итого
	718,1
	759,7


(с изменениями 2025г)
Таблица 8.2
Перечень земельных участков, планируемых к переводу из одной категории 
земель в другую
	№ п/п
	№ земельного
участка
	Категория до утверждения генерального плана
	Категория после утверждения генерального плана
	Площадь, га
	Фактическое использование

	1
	ЗУ 61:39:0600009:231
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	5,0
	Кладбище

	2
	ЗУ 61:39:0600009:326
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	4,3
	Базы отдыха

	3
	Часть кад. кв. 61:39:0600009
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	7,0
	Кладбище


Таблица 8.3
Перечень земельных участков, изменение категории которых необходимо, в соответствии с их фактическим использованием и местоположением
	№ п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Категория до утверждения генерального плана
	Категория после утверждения генерального плана
	Площадь, га
	Фактическое использование

	1
	Часть кад. кв. 61:39:0600009
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	12,0
	Сельскохозяйственное производство


*Перечень земельных участков, указанный в таблице 8.3, не влияет на существующий и планируемый баланс территории, поскольку площадь данных земельных участков считалась в соответствии с их фактическим использованием.

Генеральный план муниципального образования «Апаринское сельское поселение» 
Усть-Донецкого района Ростовской области. Том 2. Материалы по обоснованию
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[bookmark: _Toc46410708]СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Таблица 9.1
	[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77]№ п/п
	Категории земель
	Существующее положение (2025год)
	Расчетный срок (2040 год)

	
	
	Общая площадь, га
	Общая площадь, га

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	6443,36
	6385,55

	[bookmark: _Hlk466903742]2
	Земли населённых пунктов
	718,1
	759,7

	
	х. Апаринский
	541,8
	567,9

	
	х. Бронницкий
	176,30
	191,8

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	172,61
	172,61

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	5,0
	21,45

	5
	Земли водного фонда
	182,0
	182,0

	6
	Земли лесного фонда
	582,22
	582,22

	Итого земель в административных границах
	8103,53
	8103,53


(с изменениями 2025г)



[bookmark: _Toc16761375][bookmark: _Toc38463032]Технико-экономические показатели генерального плана
Таблица 1
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние (2025год)
	Расчетный срок (2040 год)

	I. Территория

	1.1
	Общая площадь земель в границах сельского поселения
	га
	8103,53
	8103,53

	
	Жилые зоны
	га
	437,43
	451,38

	
	Общественно-деловые зоны
	га
	6,37
	7,00

	
	Зона смешанной и общественно – деловой застройки
	га
	-
	172,2

	
	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	193,74
	196,66

	
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га
	6443,36
	6385,55

	
	Зоны рекреационного назначения
	га
	14,95
	66,27

	
	Зона лесов
	га
	582,22
	582,22

	
	Зоны специального назначения
	га
	11,94
	40,7

	
	Зона акваторий
	га
	182,0
	182,0

	1.2
	Общая площадь земель в границах населенных пунктов
	га
	718,1
	759,7

	II. Население

	2.1
	Численность населения
	чел.
	3310
	3310

	III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

	3.1
	Объекты учебно-образовательного назначения

	
	детские дошкольные учреждения
	ед.
	1
	2

	
	общеобразовательные школы
	ед.
	2
	1

	3.2
	Объекты спорта

	
	спортивная площадка
	ед.
	2
	3

	3.3
	Объекты здравоохранения

	
	Амбулатория
	ед.
	1
	1

	3.4
	Объекты культурно-досугового назначения

	
	учреждения культуры
	ед.
	2
	2

	3.5
	Объекты торгового назначения

	
	магазины
	ед.
	10
	10

	3.6
	Объекты связи

	
	почтовые отделения
	ед.
	1
	1

	3.7
	Кредитно-финансовые учреждения

	
	банк
	ед.
	1
	1

	IV. Транспорт

	4.1
	Протяженность автомобильных дорог, в том числе
	км
	26,11
	30,77

	
	межмуниципального значения
	км
	13,37
	13,37

	
	регионального значения
	км
	11,11
	11,11

	
	местного значения района
	км
	1,63
	6,29

	V. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

	5.1
	Водопотребление
	м3/сут.
	724,89
	724,89

	5.2
	Водоотведение
	м3/сут.
	559,39
	559,39

	5.3
	Энергопотребление 
	тыс. кВт в год
	3144,5
	3144,5

	5.4
	Санитарная очистка территорий. Количество твердых коммунальных отходов
	м3/год
	6156,6
	6156,6

	5.5
	Газоснабжение
	м3/год
	993000
	993000


(с изменениями 2025г)
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