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[bookmark: _Toc46410675]Введение
В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Крымское сельское поселение» Усть-Донецкого района Ростовской области (далее – Крымское СП Усть-Донецкого района, Крымское СП) является документом территориального планирования муниципального образования. 
Основной целью территориального планирования Крымского СП является определение назначения территорий Крымского СП исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Ростовской области, Усть-Донецкого района и Крымского СП.
Генеральный план разработан Индивидуальным предпринимателем Колодезная Марина Анатольевна по заказу Администрации Усть-Донецкого района в соответствии с муниципальным контрактом №8 от 16 марта 2020 года.
Нормативно-правовая база
Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, Уставом Крымского СП, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Крымского СП.
Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.
Структура текстовой части генерального плана Крымского СП определялась согласно действующему законодательству и включает в себя:
· Том 1. Положение о территориальном планировании.
· Том 2. Материалы по обоснованию.
Состав материалов по обоснованию
В настоящем томе представлены материалы по обоснованию, которые в соответствии с п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включают в себя:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;
[bookmark: dst1342]2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;
[bookmark: dst101697]3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;
[bookmark: dst2305]4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
[bookmark: dst101700]6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
[bookmark: dst101701]7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения (раздел не приводится, поскольку Крымское СП не является историческим поселением федерального значения, историческим поселением регионального значения).
Этапы реализации проекта:
· исходный срок – 2020 г.;
· 1 очередь – 2025 г.;
· расчетный срок – 2040 г.

Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop».
Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».
При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ИП Колодезная Марина Анатольевна».
Список принятых сокращений
МБОУ		муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
СОШ		средняя образовательная школа;
МБУК		муниципальное бюджетное учреждение культуры;
СДК		сельский дом культуры;
АЗС		автомобильная заправочная станция;
СП		сельское поселение;
СТП		схема территориального планирования;
ФАП		фельдшерско-акушерский пункт;
ООО		общество с ограниченной ответственностью;
СХА		сельскохозяйственная артель;
АПК		агропромышленный комплекс;
МПС		мусороперегрузочная станция;
ИП		индивидуальный предприниматель;
ул.		улица;
чел		человек;
х. 		хутор.


1. [bookmark: _Toc46410676][bookmark: _Toc312530877][bookmark: _Toc370201475]Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования
При разработке генерального плана поселения необходимо учитывать сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).
Перечень муниципальных программ Крымского СП, которые учитывались при разработке проекта генерального плана, отражены в таблице 1.1. Кроме того, при разработке проекта генерального плана Крымского СП учитывались также муниципальные программы Усть-Донецкого района (таблица 1.2).
Таблица 1.1
Перечень муниципальных программ Крымского СП 
по состоянию на 2020 год
	№ п/п
	Наименование программы 
	Нормативно-правовой акт

	1
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 15.10.2018 г. №99

	2
	Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Крымского сельского поселения» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 15.10.2018г. №94

	3
	Муниципальная программа «Муниципальная политика» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 15.10.2018 г. №98

	4
	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 15.10.2018 г. №97

	5
	Муниципальная программа «Благоустройство территории Крымского сельского поселения» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 15.10.2018 г. №96 

	6
	Муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 15.10.2018 г. №95


Таблица 1.2
Перечень муниципальных программ Усть-Донецкого района
по состоянию на 2020 год
	№ п/п
	Наименование программы 
	Нормативно-правовой акт

	1
	Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого 
района от 05.12.2018 г. №100/951-п-18

	2
	Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие
Энергетики Усть-Донецкого района» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого 
района от 20.11.2018 г. №100/899-п-18

	3
	Муниципальная программа «Информационное общество» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 5.12.2018 г. №100/953-п-18

	4
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г. №100/971-п-18

	5
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г №100/965-п-18

	6
	Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 20.11.2018 г. №100/898-п-18

	7
	Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г. №100/967-п-18

	8
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» на 2019 – 2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г. №100/970-п-18

	9
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 16.11.2018 г. №100/891-п-18

	10
	Муниципальная программа «Доступная среда» на 2019 – 2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 г. №100/955-п-18

	11
	Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г. №100/973-п-18

	12
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 -2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 г. №100/936-п-18

	13
	Муниципальная программа «Развитие образования» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 г. №100/947-п-18

	14
	Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 12.11.2018 г. №100/877-п-18

	15
	Муниципальная программа «Развитие туризма» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 г. № 100/952-п-18

	16
	Муниципальная программа «Молодежь Усть-Донецкого района» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 г. №100/954-п-18

	17
	Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г. №100/966-п-18

	18
	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка
и профилактика правонарушений» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г. №100/969-п-18

	19
	Муниципальная программа «Защита      населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 г. №100/957-п-18

	20
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
и создание условий для эффективного
управления муниципальными финансами» на 2019-2030 гг.
	Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г. №100/974-п-18


2. 

[bookmark: _Toc46410677]2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения
2.1. [bookmark: _Toc46410678][bookmark: _Toc312530878]Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий
2.1.1. [bookmark: _Toc522808440][bookmark: _Toc46410679]Положение Крымского СП в системе расселения Усть-Донецкого района Ростовской области
[bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK157]Усть-Донецкий район расположен на юго-восточной периферии Восточно-Донбасской агломерации и граничит со следующими территориями:
· на западе с Октябрьским районом;
· на севере с Белокалитвинским районом;
· на востоке с Константиновским, Семикаракорским районами;
· на юге с Багаевским районом.
В состав Усть-Донецкого района входят 8 поселений:
· Апаринское сельское поселение;
· Верхнекундрюченское сельское поселение;
· Крымское сельское поселение;
· Мелиховское сельское поселение;
· Нижнекундрюченское сельское поселение;
· Пухляковское сельское поселение;
· Раздорское сельское поселение;
· Усть-Донецкое городское поселение.
Крымское СП расположено в центральной части Усть-Донецкого района.
Крымское сельское поселение граничит:
· на севере с Верхнекундрюченским сельским поселением;
· на западе с Октябрьским районом;
· на северо-востоке с Нижнекундрюченским сельским поселением;
· на востоке с Апаринским сельским поселением;
· на юго-востоке с Константиновским районом;
· на юго-западе с Раздорским сельским поселением.
Границы Крымского СП установлены Законом Ростовской области от 27 декабря 2004 года N 252-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Усть-Донецкий район» и муниципальных образований в его составе» (с изм. от 23.05.2017 N 1108-ЗС), согласно приложениям 9 и 10.
Административный центр Крымского СП – хутор Крымский.
Площадь Крымского СП составляет 16804,0 га.
В состав Крымского СП входят следующие населенные пункты:
· хутор Крымский;
· хутор Виноградный;
· хутор Дубрава;
· хутор Ещеулов;
· хутор Ольховский. 

2.1.2. [bookmark: _Toc522808441][bookmark: _Toc46410680]Природно-ресурсный потенциал территории поселения
Климат
Крымское СП относится к степной зоне и располагает разнообразными естественными природными ресурсами. Прежде всего, это обширные земельные ресурсы, пригодные для ведения сельского хозяйства, а также полезные ископаемые и минерально-сырьевые ресурсы.
По природно-экономическому делению Крымское СП входит в северо-восточную зону с полузасушливым климатом, теплым летом и умеренно холодной зимой. Климат района резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха - около 10 градусов по Цельсию. Количество выпадающих осадков 420-450 мм в год.
Территория сельского поселения в значительной степени подвержена влиянию различных неблагоприятных метеорологических явлений. Основными из них являются засухи и суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, снежные метели, заморозки, гололёд.
Рельеф и геология
Крымское СП расположено в пределах южной внеледниковой послевюрмской части Восточно-Европейской (Русской) равнины. Рельеф территории сложный с перепадами отметок до 90 м. Поселение находится на стыке орографических элементов. Основная территория его размещается на Донецком кряже, окраины захватывают Донно-Донецкую возвышенность, Приазовскую равнину и Долину Нижнего Дона.
Донецкий кряж − возвышенность, расчлененная реками, балками и оврагами. Для Донецкого кряжа характерен сложный ложбинно-грядовый или «гривистый» рельеф, представленный отдельными возвышенностями, выходами плотных горных пород.
Доно-Донецкая возвышенная равнина (восточная окраина поселения) представляет собой широкое волнистое плато. Поверхность равнины расчленена долинами рек и оврагами. Глубина расчленения рельефа достигает 60-130м. 
Поверхность Приазовской равнины (юго-западная окраина поселения) характеризуется волнистым рельефом, образовавшимся в результате денудации наиболее возвышенных участков и накопления делювия в речных долинах. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 0 до 120м при средней высоте 85м. Равнина расчленена долинами рек, многочисленными оврагами и балками. Крутые склоны рек и балок подвержены современному размыву. Глубина местных базисов эрозии составляет 80-120 м, а пустота овражно-балочного расчленения 0,4км/км2.
Долина Нижнего Дона захватывает южную окраину поселения. 
Гидрография
По гидрогеологическому районированию территория Крымское СП относится к Восточно-Донецкому артезианскому бассейну. 
На территории поселения протекает р. Сухой Донец, располагаются озера: Большое, Чукуновское, Сухие Вербы.
Почвы
На территории Крымского СП отмечается средняя водная эрозия почв. Здесь распространены процессы смыва и размыва поверхностным стоком временных водных потоков, возникающих главным образом в результате таяния или дождевых осадков. Имеется также и ветровая эрозия, характеризуемая слабыми показателями. Ветровая эрозия на территории поселения связана с песчаностью почв, которые подвержены выдуванию. Несмотря на то, что практически все пески и песчаные почвы закреплены древесной и кустарниковой растительностью, дефляция таких почв окончательно не ликвидирована.
В результате эрозии почвы на территории поселения отмечена дегумификация почв, которая составляет: снижение содержания гумуса верхнего слоя – 0,6%; запасы гумуса − 16,5 т/га; потери гумуса – 11-20 т/га.
Растительный и животный мир
Растительность сельского поселения представлена более 1700 видами растений, 140 видами мхов, 190 видами лишайников и другими растениями.
Наибольшей многочисленностью Крымского СП обладают грызуны — сурки, суслики, тушканчики, мыши и другие. Среди хищников самыми распространенными видами являются волки, лисы, хорьки, ласки, горностаи, перевязки, норки, барсуки и выдры. Некоторые животные занесены в Красную книгу и находятся под защитой государства.
В водоёмах области насчитывается около 100 видов рыб, большая часть из которых обитает в пресной воде: голавль, стерлядь, синец, линь, сом, карась, щука, вьюн и другие. Часть рыбы является проходной, обитая в море, но заходя на нерест в притоки рек.
Полезные ископаемые
На территории Крымского сельского поселения расположено месторождение полезных ископаемых:
· песок, к северо-западу от х. Крымский.
2.1.3. [bookmark: _Toc522808442][bookmark: _Toc46410681]Демографическая ситуация
[bookmark: _Toc370201485]Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Крымского СП. 
Динамика изменения численности населения Крымского СП за последние 5 лет проанализирована в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Динамика изменения численности населения
Крымского СП (данные на начало года)
	Показатели
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	Крымское СП, чел.
	2183
	2113
	2061
	2056
	2030


Из таблицы 2.1 следует, что с 2015 г. по 2019 г. численность населения Крымского СП уменьшилась на 153 чел.


Рисунок 2.1 Динамика изменения численности населения Крымского СП
(2015-2019 гг., данные на начало года)
Показатели естественного воспроизводства населения Крымского СП представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Динамика показателей естественного воспроизводства населения Крымского СП, чел.
	Показатели
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	Число родившихся (без учета мертворожденных), чел.
	8
	16
	17
	6
	10

	Число умерших, чел.
	30
	24
	13
	46
	32

	Естественный прирост (убыль), чел.
	-22
	-8
	4
	-40
	-22


На территории Крымского СП наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости.
В последние годы в Крымском СП показатели миграционного движения численности населения указывают на миграционный приток (таблица 2.3).
Таблица 2.3
Динамика миграционных показателей населения Крымского СП, чел.
	Показатели
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	Прибывшие, чел.
	23
	24
	47
	26
	31

	Убывшие, чел.
	36
	7
	11
	14
	18

	Миграционный приток (отток) населения Усть-Донецкого СП, чел.
	-13
	17
	36
	12
	13



[bookmark: _Toc522808443]При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики Усть-Донецкого района Ростовской области, определенное в стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района Ростовской области до 2030 года (принятой Собранием депутатов от 26 декабря 2018 г. № 204): сокращение естественной убыли населения за счет увеличения средней продолжительности жизни.
В Крымском СП прослеживаются неблагоприятные тенденции в естественных демографических процессах, связанные с некоторым ростом разрыва между показателями смертности и рождаемости, что требует подготовки и проведение мероприятий по улучшению качества и уровня медицинского и бытового обслуживания в целом.
Согласно стратегии социально-экономического развития увеличение численности населения в разрезе района незначительное. На расчетный период основные усилия должны быть направлены как на поддержание положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.
Таким образом, прогнозная численность на расчетный срок принимается по численности 2019 года – 2030 чел.
Так же для улучшения демографической ситуации в Крымском СП необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации. 
Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.
2.1.4. [bookmark: _Toc46410682]Экономический потенциал
[bookmark: _Toc522808444]Экономика сельского поселения в настоящее время представлена предприятиями сельского хозяйства, основной вид деятельности: производство и реализация растениеводческой продукции, выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масленичных культур.
Таблица 2.4
Предприятия сельского хозяйства
	Предприятие
	Адрес
	Вид деятельности /производимой продукции

	СХА «Виноградное»
	х. Виноградный, ул. Большая Садовая,17
	Производство и реализация сельхозпродукции

	ООО «Усть-Донецкий АПК»
	Крымское СП
	Производство и реализация сельхозпродукции


2.1.5. [bookmark: _Toc46410683][bookmark: _Toc522808445]Объекты социальной инфраструктуры
Перечни объектов социальной инфраструктуры, размещение которых определило формирование на территории населенных пунктов поселения общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Объекты социальной инфраструктуры Крымского СП
	Наименование объекта
	Адрес
	Общая характеристика
	Мощность объекта с указанием единиц измерения
	Значение объекта

	Объекты образования

	МБОУ Крымская СОШ
	х. Крымский, ул. Черемушки, 24
	Год основания -1989 г., состояние удовлетворительное
	Проектная вместимость – 320 чел., фактическая – 320 чел.
	Объект местного значения муниципального района

	Объекты спорта и физической культуры

	Спортивные площадки и поля

	х. Крымский, ул. Центральная, х. Ещеулов, ул. Гагарина, 15а, х. Виноградный, ул. Большая Садовая
	Состояние 
удовлетворительное
	Кол-во 3
	Объект местного значения сельского поселения

	Объекты культуры

	МБУК «Культурный центр Крымского СП»
	х. Крымский, ул. Центральная, 60
	Год основания – 1966 г., состояние удовлетворительное
	Проектная вместимость – 150 чел., фактическая – 150 чел.
	Объект местного значения сельского поселения

	Ольховский сельский клуб 
	х. Ольховский, ул. Центральная,17
	Год основания – 1967 г., состояние удовлетворительное
	Проектная вместимость – 75 чел., фактическая – 75 чел.
	Объект местного значения сельского поселения

	Ещеуловский сельский клуб 
	х. Ещеулов, ул. Гагарина,1
	Год основания – 1965 г., состояние удовлетворительное
	Проектная вместимость – 75 чел., фактическая – 75 чел.
	Объект местного значения сельского поселения

	Культовые учреждения

	Храм Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия»
	х. Крымский, пер. Рождественский, 14
	Год основания – 1865 г.
	-
	Объект местного значения муниципального района

	Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
	х. Ещеулов
	Год основания – 1904 г.
	-
	Объект местного значения муниципального района

	Объекты здравоохранения

	Крымская амбулатория
	х. Крымский, пер. Восточный 1
	Год основания – 1990 г., состояние удовлетворительное
	Проектная вместимость – 18 чел., фактическая – 18 чел.
	Объект регионального значения

	ФАП х. Виноградный
	х. Виноградный
(примерно в 25м от земельного участка по адресу: х. Виноградный ул. Большая Садовая 10)
	Год основания – 2013 г., состояние удовлетворительное
	Проектная вместимость – 10 чел., фактическая – 10 чел.
	Объект регионального значения

	ФАП х. Ещеулов
	х. Ещеулов (примерно в 8 м от земельного участка по адресу: х. Ещеулов ул. Мичурина 17А),
61:39:0050301:666
	Год основания – 2013 г., состояние удовлетворительное
	Проектная вместимость – 10 чел., фактическая – 10 чел.
	Объект регионального значения

	ФАП х. Ольховский
	х. Ольховский, ул. Садовая, 1/1
	Год основания – 1988 г., состояние удовлетворительное
	Проектная вместимость – 10 чел., фактическая – 10 чел.
	Объект регионального значения

	Отделения связи

	Почтовое отделение
	х. Крымский, ул. Центральная, 59
	Оформление подписок, почтовые услуги 
	Площадь помещения – 28,7 кв. м.
	Объект федерального значения

	Почтовое отделение
	х. Ольховский, ул. Центральная, 23
	
	Площадь помещения – 68,6 кв. м.
	

	Объекты торговли

	Магазин «Алинка»
	х. Ещеулов, ул. Ленина, 5а
	Смешанные товары
	Площадь помещения – 50 кв. м.
	Объект местного значения сельского поселения

	Магазин «Кристина»
	х. Крымский, ул. Центральная, 10
	Смешанные товары
	Площадь помещения – 30 кв. м.
	Объект местного значения сельского поселения

	Магазин «Центральный»
	х. Крымский, ул. Центральная, 62
	Смешанные товары
	Площадь помещения – 73 кв. м.
	Объект местного значения сельского поселения

	Магазин «Казачок»
	х. Ольховский, ул. Центральная, 15
	Смешанные товары
	Площадь помещения – 42 кв. м.
	Объект местного значения сельского поселения

	Магазин «ТПС»
	х. Виноградный, ул. Малая Садовая, 12
	Смешанные товары
	Площадь помещения – 30 кв. м.
	Объект местного значения сельского поселения


2.1.6. [bookmark: _Toc46410684]Объекты транспортной инфраструктуры
Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального образования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.
Основным видом транспорта в Крымском СП является автомобильный транспорт.
Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Крымского СП. Они связывают территорию Крымского СП с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность сельского поселения, во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. 
От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач в достижении устойчивого экономического роста Крымского СП, повышении конкурентоспособности местных производителей и улучшении качества жизни населения.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Ростовской области, расположенных на территории Крымского СП согласно Постановлению Правительства Ростовской области от 8 августа 2012 года № 750 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ростовской области» (с изменениями на 17 февраля 2020 года), отражен в таблице 2.6. 
На территории сельского поселения располагаются 2 АЗС, располагающиеся в северной части х. Крымского и к северо-западу от х. Виноградного, на автомобильной дороге «г. Шахты – ст. Раздорская» – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск».
Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Крымского сельского поселения, составляет:
· дороги регионального значения – 16,67 км.
· дороги межмуниципального значения – 4,83 км.
[bookmark: _Toc522808446]Таблица 2.6
Перечень региональных и межмуниципальных автомобильных дорог
 на территории Крымского СП
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность в границах СП, км
	Идентификационный номер
	Значение

	Автомобильная дорога «г. Шахты – г. Цимлянск»
	10,67
	60 ОП РЗ 60К-11
	Региональное

	Автомобильная дорога «г. Шахты – ст. Раздорская» – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск»
	6,0
	60 ОП РЗ 60К-12
	Региональное

	Автомобильная дорога х. Крымский – х. Виноградный
	3,37
	60 ОП МЗ 60Н-350
	Межмуниципальное

	Подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Крымский
	1,46
	60 ОП МЗ 60Н-320
	Межмуниципальное



Железнодорожный транспорт
На территории сельского поселения с северо-запада на юго-восток проходит железная дорога, общей протяженностью 19660 м.
Речной транспорт
Речной транспорт на территории сельского поселения отсутствует.
Воздушный транспорт
Воздушный транспорт на территории сельского поселения отсутствует.
Трубопроводный транспорт
По территории Крымского СП проходят: магистральный газопровод, проложенный вдоль трассы «Шахты – Цимлянск» и магистральный газопровод - отвод на ГРС «Семикаракорск», с общей протяженностью 24800 м.
2.1.7. [bookmark: _Toc46410685]Объекты инженерной инфраструктуры
[bookmark: _Toc270950877][bookmark: _Toc312530943][bookmark: _Toc370201547][bookmark: _Toc465852879][bookmark: _Toc468963297]Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:
· определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
· создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;
· развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;
· размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;
· обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.
Водоотведение
В населенных пунктах Крымского СП системы и сети водоотведения отсутствуют. Население использует локальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.
Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз специализированным транспортными средствами на полигоны ТКО.
Отсутствие централизованной канализационной сети в Крымском СП создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.
Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и, соответственно, создает угрозу жизни и здоровью жителям муниципального образования, способствует загрязнению подземных вод.
Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Водоснабжение
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются для населенных пунктов поселения подземные воды, каптируемые отдельно стоящими скважинами и придомовыми колодцами. По данным ФСГС количество населенных пунктов, не имеющих водопровода -3, что составляет 60% от Крымского СП. Объекты водоснабжения отображены в таблице 2.7. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети – 16200 м.
Таблица 2.7
Объекты водоснабжения
	Наименования населенного пункта 
	Количество водонапорных башен
	Количество скважин
	Количество насосных станций
	Адрес/местоположение

	х. Крымский
	2
	1
	1
	х. Крымский ул.
Васильковая, 17А

	х. Ещеулов
	1
	-
	-
	х. Ещеулов, ул. Титова, 1а, 61:39:0600010:953



Газоснабжение
Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 24000 м. В соответствии с ФСГС не газифицировано 3 населенных пункта.
По территории Крымского СП проходят:
· Распределительный газопровод среднего давления – 24,0 км.

Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей Крымского СП децентрализованное. На территории жилых, общественных и производственных зон имеется несколько локальных котельных на газовом и твёрдом топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом и твердом топливе. По данным ФСГС на территории сельского поселения располагается 3 источника теплоснабжения.

Электроснабжение
На территории Крымского СП находится 1 электрическая подстанция, расположенная к северу от х. Ольховский, вблизи автомобильной дороги «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. шахты – г. Цимлянск».
Протяженность линий электропередачи – 75,89 км.
По территории Крымского СП проходят: 
· ЛЭП-10 кВ общей протяженностью 17,8 км;
· ЛЭП-110 кВ общей протяженностью 19,99 км;
· ЛЭП-220 кВ общей протяженностью 27,9 км.
· ЛЭП-500 кВ общей протяженностью 10,2 км.

Связь
На территории Крымского СП находятся 2 отделения почтовой связи, располагающиеся в х. Крымский, х. Ольховский.
Сотовая связь на территории Крымского СП представлена ведущими российскими операторами сотовой связи - «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле 2». Зоны обслуживания данных операторов обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне. Протяженность линий связи равна 14,09 км. Объекты связи Крымского СП отображены в таблице 2.8.
Таблица 2.8
Объекты связи
	Наименования населенного пункта
	Количество АТС
	Количество вышек связи
	Адрес/местоположение

	х. Крымский
	1
	-
	х. Крымский, ул. Центральная, 60

	х. Крымский
	-
	1
	х. Крымский, примерно 50 м. по направлению на восток по адресу: х. Крымский, ул. Садовая, 12, 61:39:0040101:629, площадь 300 кв. м.



Санитарная очистка территории
В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ростовской области, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и экологии Ростовской области от 26 августа 2016 года № П-34, норматив накопления ТКО принят в размере – 1,86 м3/год.
В соответствии с данной нормой объем образующихся на территории поселения отходов составляет 
· 1,86 м3/год *2030 чел. = 3775,8 м3/год
На территории Крымского СП расположена мусороперегрузочная станция (МПС), необходимая для экономичной системы вывоза ТБО и снижения экологической напряженности: 61:39:0000000:6920, в х. Крымский, участок находится примерно в 2 км от ориентира по направлению на восток, площадью 4,48 га.
На территории,  прилегающей с юго-западной стороны к земельному участку 61:39:0000000:6920,  площадью 7,21 га планируется расширение существующего полигона ТБО.
2.2. [bookmark: _Toc46410686]Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения
Ограничения использования территорий поселения устанавливаются в границах зон с особыми условиями использования территории. К таким зонам в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса, на территории Крымского СП относятся:
· водоохранная зона;
· санитарно-защитная зона;
· придорожная полоса;
· [bookmark: dst1865][bookmark: dst1866]защитная зона объекта культурного наследия;
· охранная зона объекта культурного наследия;
· зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
· береговая полоса;
· охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;
· охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);
· охранная зона линий и сооружений связи;
· охранная зона канализационных сетей и сооружений;
· охранная зона железнодорожных путей;
· первый пояс санитарной охраны источника водоснабжения;
· прибрежная защитная полоса.
[bookmark: dst1867]Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.2.1. [bookmark: _Toc522808448][bookmark: _Toc46410687]Объекты культурного наследия
На территории Крымского СП расположены объекты культурного наследия регионального значения (таблица 2.9), объекты археологического наследия, состоящие на государственной охране (таблица 2.10).
Таблица 2.9
Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории Крымского СП
	№ п/п
	Наименование объекта культурного наследия
	Местонахождение объекта культурного наследия
	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану

	1
	Одигитриевская православная церковь
	х. Крымский
	Пост. № 69 от 14.03.94 г.



Таблица 2.10
Объекты археологического наследия, расположенные на территории Крымского СП, состоящие на государственной охране
	№
п/п
	Наименование объекта
археологического
наследия
	Местонахождение объекта
археологического 
наследия
	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта о постановке объекта археологического наследия на государственную охрану

	1
	Крымское городище
	х. Крымский, юго – западная окраина
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69

	2
	Грунтовый могильник крымского городища
	х Крымский, юго – западная окраина
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69

	3
	Курганный могильник «Атланов – V» (3 кургана)
	х. Крымский, в 9 км к северо - западу
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69

	4
	Курганный могильник «Шимченков – I» (5 курганов)
	х. Ольховский, в 6,5 км к западу
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69

	5
	Курганная группа «Дубовый I» (3 кургана)
	1,1 км к В от х. Ещеулова
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	6
	Курганная группа «Дубовый II» (2 кургана)
	1,5 км к В от х. Ещеулова
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	7
	Курганная группа «Ещеулов I» (2 кургана)
	0,85 км к ССВ от х. Ещеулова
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	8
	Курган «Ещеулов II»
	0,8 км к СЗ от х. Ещеулова
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	9
	Курганная группа «Попов Курган I» (6 курганов)
	10,4 км к СЗ от х. Крымского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	10
	Курганная группа «Караичев V» (5 курганов)
	8,5 км к СЗ от х. Крымского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	11
	Курганная группа «Краснокурганный I» (5 курганов)
	5,0 км к СЗ от х. Крымского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	12
	Курганная группа «Артемов» (2 кургана)
	8,25 км к ССВ от х. Крымского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	13
	Курганная группа «Крымские Вершины I» (7 курганов)
	8,4 км к ССЗ от х. Крымского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	14
	Курганная группа «Крымские Вершины II» (2 кургана)
	3,0 км к ССЗ от х. Крымского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	15
	Курган «Краснокурганный II»
	4,0 км к ССЗ от х. Крымского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	16
	Курганная группа «Краснокурганный III» (2 кургана)
	3,75 км к ССЗ от х. Крымского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	17
	Курган «Дубрава»
	0,5 км к СЗ от х. Дубравы
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	18
	Курганная группа «Жигуля» (2 кургана)
	4,5 км к ЮЮЗ от х. Дубравы
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	19
	Курганная группа «Виноградный I» (7 курганов)
	1,5 км к С от х. Виноградного
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	20
	Курган «Виноградный II»
	4,1 км к С от х. Виноградного
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	21
	Курган «Широкий»
	0,75 км к СЗ от х. Крымского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	22
	Курган «Крымский»
	0,5 км к СЗ от х. Крымского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	23
	Курганная группа «Испурники» (3 кургана)
	4,5 км к СЗ от х. Крымского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	24
	Курган «Белая Яруга»
	1,75 км к ССЗ от х. Ольховского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	25
	Курган «Маркин»
	3,0 км к З от х. Ольховского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	26
	Курганная группа «Ольховка I» (2 кургана)
	2,1 км к ЗЮЗ от х. Ольховского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	27
	Курганная группа «Ольховка II» (2 кургана)
	1,75 км к ЮЗ от х. Ольховского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	28
	Курган «Круглый Пристен I»
	1,7 км к ЮЗ от х. Ольховского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	29
	Курганная группа «Круглый Пристен II» (2 кургана)
	1,5 км к ЮЗ от х. Ольховского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	30
	Курганная группа «Попов II» (2 кургана)
	10,0 км к СЗ от х. Крымского
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	31
	Поселение «Виноградное»
	СЗ окраина х. Виноградного
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51

	32
	Курганная группа «Крымские Вершины I» (9 курганов)
	в 8,4 км к северо-северо-западу от х. Крымский
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 550

	33
	Курганная группа «Крымские Вершины II» (3 кургана)
	в 3,0 к северо-северо-востоку от х. Крымский
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 550


2.2.2. [bookmark: _Toc46410688]Объекты особо охраняемых природных территорий
Согласно Постановлению Правительства Ростовской области «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах» (с изменениями на 9 ноября 2018 года) от 12 мая 2017 года №354 в границах Крымского СП имеются особо охраняемые природные территории:
· охраняемый ландшафт «Балка Власова» в центральной части сельского поселения;
· охраняемый ландшафт «Раздорские склоны» в юго-западной части сельского поселения.
2.2.3. [bookmark: _Toc2585156][bookmark: _Toc9243256][bookmark: _Toc15994667][bookmark: _Toc16761356][bookmark: _Toc46410689]Объекты специального назначения
Погребение тел умерших в Крымском СП осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. 
Таблица 2.11
Объекты специального назначения Крымского СП Усть-Донецкого района Ростовской области
	Название 
	Адрес
	Площадь, га

	Кладбище
	х. Крымский, 61:39:0040101:339
	1,44

	Кладбище
	х. Виноградный, 61:39:0040301:334
	0,7

	Кладбище
	х. Ольховский
	1,0

	Кладбище
	х. Ещеулов
	1,0

	Кладбище
	х. Дубрава, 61:39:004040:129
	0,25


2.3. [bookmark: _Toc46410690]Выводы 
1. Расселение на территории поселения недостаточно равномерное. Основная часть населения проживает в х. Крымском, х. Ольховском и х. Ещеулов.
2. Основная градостроительная деятельность развивается в х. Крымском и х. Ещеулов.
3. На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения. 
4. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена в х. Крымском.
5. На территории поселения размещаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры регионального значения, местного значения муниципального района и местного значения сельского поселения.
6. Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
7. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслуживания. При этом качество улично-дорожной сети Крымского СП не соответствует современным требованиям. 


3. [bookmark: _Toc46410691]Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения
На территории Крымского СП планируется:
· Размещение аптек: х. Крымский, ул. Центральная; х. Ещеулов, ул. Ленина, х. Ольховский, ул. Центральная;
· Размещение столовой, х. Крымский, ул. Черемушки;
· Размещение улицы в жилой застройке в х. Ещеулов, протяженностью 910 м.
Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень развития социальной и транспортной инфраструктуры в поселении. 

4. [bookmark: _Toc46410692]Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения
На территорию Крымского СП распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:
1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р (с последующими изменениями и дополнениями);
2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;
3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями и дополнениями);
4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального трубопроводного транспорта, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р (с последующими изменениями и дополнениями);
5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;
6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).
Указанными документами территориального планирования Российской Федерации на территории Крымского СП не запланировано размещение объектов регионального значения.
Кроме того, на территорию Крымского СП распространяется действие документов территориального планирования Ростовской области: 
· схема территориального планирования Ростовской области, утвержденная Постановлением Администрации Ростовской области от 21.12.2007 г. № 510.
Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов представлены в таблице 4.1.
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Таблица 4.1
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах федерального значения
	Номер объекта
	Код объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Наименование объекта
	Основные 
хар-ки 
объекта
	Местоположение
	Планируемые мероприятия по объекту
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
	Реквизиты документов территориального планирования

	1
	602031308
	Судоходные гидротехнические сооружения внутренних водных путей
	Развитие инженерной инфраструктуры
	Гидроузел
	Устанавливается техническим заданием
	Южная окраина Крымского СП
	Планируемый к размещению
	Водоохранная зона – 200м 

	Распоряжение Министерства транспорта РФ Федерального Агенства морского и речного транспорта (Росморречфлота) № КС-249-р от 17.06.2019 (Приложение 1, 2)
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5. [bookmark: _Toc46410693]Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района
[bookmark: dst101699][bookmark: _Toc370201566]На территорию Крымского СП распространяет действие документ территориального планирования Усть-Донецкого района Ростовской области:
· схема территориального планирования Усть-Донецкого района, утвержденная Решением районного Собрания депутатов Усть-Донецкого района Ростовской области от 12.11.2012 г. № 291
Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов представлены в таблице 5.1.


Таблица 5.1
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения муниципального района
	Номер объекта
	Код объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Наименование объекта
	Основные 
хар-ки 
объекта
	Местоположение
	Планируемые мероприятия по объекту
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
	Реквизиты документов территориального планирования

	1
	602041401
	Канализация самотечная
	Развитие инженерной инфраструктуры
	Канализация самотечная
	Протяженность 31370 м
	х. Ещеулов, х. Крымский, х. Виноградный, х. ольховский
	Планируемый к размещению
	Охранная зона 5 м
	СТП Усть-Донецкого района

	2
	602041202
	Водопровод
	Развитие инженерной инфраструктуры
	Водопровод
	Протяженность 14800 м 
	х. Виноградный, х. Ольховский
	Планируемый к размещению
	ЗСО 5 м
	

	3
	602041201
	Водовод
	Развитие инженерной инфраструктуры
	Водовод
	Протяженность 16200 м
	Крымское СП
	Планируемый к размещению
	СЗЗ ПВ 10 м
	

	4
	602041301
	Очистные сооружения (КОС)
	Развитие инженерной инфраструктуры
	Очистные сооружения (КОС)
	Устанавливается техническим заданием
	На 400 м восточнее от х. Ещеулов, в 600 м от х. Крымского на юго-восток, на 900 м западнее от х. Виноградного
	Планируемый к размещению
	СЗЗ – 300 м
	

	5
	602041106
	Артезианская скважина
	Развитие инженерной инфраструктуры
	Артезианская скважина
	Устанавливается техническим заданием
	В 340 м на юго-запад от х. Виноградного
	Планируемый к размещению
	ЗСО 30 м
	

	6
	602010806
	Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг
	Развитие социальной инфраструктуры
	Банно-прачечный комплекс
	Устанавливается техническим заданием
	х. Крымский, ул. Садовая
	Планируемый к размещению
	Не устанавливается
	

	7
	602050201
	Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования
	Развитие социальной инфраструктуры
	Пожарное 
депо
	Устанавливается техническим заданием
	Пересечение улиц Васильковая и ул. Черемушка
	Планируемый к размещению
	Не устанавливается
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6. [bookmark: _Toc46410694]Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Крымского СП.
6.1. [bookmark: _Toc520277840][bookmark: _Toc520277884][bookmark: _Toc16761362][bookmark: _Toc46410695]Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
Согласно Постановлению Правительства РФ от 3 октября 1998 года №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» (с изменениями на 12 августа 2017 год) к первой группе территорий по гражданской обороне относится территория города, если:
· численность населения превышает 1000 тыс. человек;
· численность населения составляет от 500 тыс. человек до 1000 тыс. человек и на ней расположены не менее трех организаций особой важности по гражданской обороне или более 50 организаций первой (второй) категории по гражданской обороне;
· более 50 процентов населения либо территории города попадают в зону возможного химического заражения, радиоактивного загрязнения или катастрофического затопления.
Ко второй группе территорий по гражданской обороне относится территория города, если:
· численность населения составляет от 500 тыс. человек до 1000 тыс. человек;
· численность населения составляет от 150 тыс. человек до 500 тыс. человек и на ней расположены не менее двух организаций особой важности по гражданской обороне либо более 20 организаций первой (второй) категории по гражданской обороне;
· более 30 процентов населения либо территории города попадают в зону возможного химического заражения, радиоактивного загрязнения или катастрофического затопления.
Ко второй группе территорий по гражданской обороне относятся также территории закрытых административно-территориальных образований.
По группе ГО Крымское СП – не категорировано. На территории поселения отсутствуют категорированные по ГО населенные пункты, предприятия, организации и учреждения. 
[bookmark: _Toc520277841][bookmark: _Toc520277885]Расселение
[bookmark: _Toc520277842][bookmark: _Toc520277886]Пешие маршруты эвакуации предусмотрены из административного центра поселения к местам расселения, где силами местной администрации происходит размещение и обустройство эвакуируемых. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне, обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека. 
Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных маршрутов эвакуации, вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения. В настоящий момент такие объекты на территории поселения отсутствуют.
Защита населения
Так как Крымское СП является некатегорированным, то население подлежит рассредоточению в границах территории поселения согласно мобилизационному плану.
Основным способом защиты населения от возможного радиоактивного заражения и современных военных средств поражения, является укрытие в специальных защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 24 часов. На территории Крымского СП, оборудованные защитные сооружения ГО отсутствуют. 
Согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5м2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого рассчитывается 0,59м2.
Численность населения Крымского СП составляет 2030 человек. Подлежит укрытию на расчетный срок до 95% от всего количества населения это – 1929 чел. 
В соответствии с этим, проектом планируются укрытия по типу П-5 на 1929 чел. Площадь планируемых укрытий составляет:
по типу П-5: 0,59м2×1929= 1138,11м2
Таким образом, в настоящее время на территории сельского поселения необходимо иметь 1138,11 м2 укрытий, подготовленных по требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*». 
Места расположения ПРУ следует устанавливать в соответствии с планом эвакуации. Противорадиационные укрытия, как правило, размещают:
· в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, школ и детских садов, домов культуры и др.
· в приспосабливаемых 1 этажах административных зданий, школ и др.
Стоимость оборудования ПРУ рассчитывается на стадиях непосредственного проектирования ЗС ГО.
[bookmark: _Toc520277843][bookmark: _Toc520277887]Система оповещения ГО 
Основным способом оповещения и информирования населения Крымского СП о ситуациях ГО и ЧС является передача речевой информации.
Сигналы (распоряжения) ГО в Крымском СП передаются по радио, телевидению, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.
Трансляции вещательных программ приостанавливаются, речевая информация передается населению длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.
Объектовые системы оповещения, оборудуются на объектах, имеющих важное экономическое или оборонное значение, они состоят:
· из электронного оповещения персонала объекта;
· объектовой сети радиотрансляционного вещания.
[bookmark: _Toc520277844][bookmark: _Toc520277888]В настоящее время объектовые системы оповещения на территории Крымского СП отсутствуют. 
6.2. [bookmark: _Toc16761363][bookmark: _Toc46410696]Инженерное обеспечение территории
[bookmark: _Toc520277845][bookmark: _Toc520277889]Водоснабжение и водоотведение
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются для населенных пунктов поселения подземные воды, каптируемые отдельно стоящими скважинами и придомовыми колодцами. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети Крымского СП – 16200 м.
В настоящее время в Крымском СП централизованная система водоотведения отсутствует. 
Население использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам населения, учреждений и организаций спецтехникой, принадлежащей предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.
К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соответствии с инструкцией ВСН ВК 4-90) относятся:
· подготовка схем водоснабжения населенных пунктов поселения для различных ситуаций и режимов работы, в соответствии с нормативными требованиями ВСН ВК 4-90;
· в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут быть использованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в ГОСТ 2761-84;
· устья всех водозаборных скважин и задействованных колодцев должны быть загерметизированы;
· ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании других потребителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;
· реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды или воздушной среды;
· каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 1,5 км.
Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности специальными предупредительными знаками (аншлагами). Доступ к ним должен быть оборудован техническими средствами, исключающими контакт персонала и населения с загрязненной средой.
[bookmark: _Toc520277846][bookmark: _Toc520277890]Тепло и энергоснабжение
Теплоснабжение потребителей Крымского СП децентрализованное. На территории жилых, общественных и производственных зон имеется несколько локальных котельных на газовом и твёрдом топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом и твердом топливе. На территории Крымского СП число источников теплоснабжения – 3.
[bookmark: _Toc520277847][bookmark: _Toc520277891]На территории Крымского СП находится 1 электрическая подстанция, расположенная к северу от х. Ольховский, вблизи автомобильной дороги «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. шахты – г. Цимлянск». Протяженность линий электропередачи – 75,89 км.
Газоснабжение
[bookmark: _Toc520277892][bookmark: _Toc16761364]Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 24000 м. В соответствии с ФСГС в Крымском СП не газифицировано 3 населенных пункта.
По территории сельского поселения проходит газопровод среднего давления.
6.3. [bookmark: _Toc46410697]Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
По данным администрации на территории Крымского СП, организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне нет. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Ростовской области и Усть-Донецкого района строительство категорированных объектов на территории поселения не предусматривается.
[bookmark: _Toc518481636][bookmark: _Toc520277893]Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc518481637][bookmark: _Toc520277894][bookmark: _Toc16761365][bookmark: _Toc17811966][bookmark: _Toc19091415][bookmark: _Toc25915580][bookmark: _Toc38463023][bookmark: _Toc41460537][bookmark: _Toc46410698]Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера, возможных на территории Крымского СП
Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» по оценке сложности природных условий территория Крымского СП относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.
К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории Крымского СП относятся:
· ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;
· ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;
· выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* для данного района строительства;
· сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; 
· грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.
Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:
· организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);
· своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;
· своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;
· применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний; 
· заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.
Лесные пожары. Наличие лесопокрытых площадей на территории сельского поселения обусловливает высокую степень летней пожароопасности. 
Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров.
Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществления ряда лесоводческих мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов. 
Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административные мероприятия:
· контроль работы лесопожарных служб;
· проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки;
· введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;
· оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных массивов;
· установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами;
· контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках;
· организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;
· внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.
Опасные геологические процессы и явления. В инженерно-геологическом отношении, территория Крымского СП, в основном, является благоприятной для организации строительства. Местность пересеченная и представлена овражно-балочной и речной эрозии и оползневым процессам.
Оползневые процессы развиваются в пределах речных долин и на крутых склонах оврагов.
Формирование оползней речных долин, как правило, происходит на крутых и высоких склонах, врезанных в глинистые отложения. Верхняя часть их сложена четвертичными высокопористыми лессовидными суглинками, а нижняя – водоупорными неогеновыми или палеогеновыми глинами. Это циркообразные оползни, размеры которых варьируют в широких пределах. На склонах долин малых рек мощность смещенных пород составляет 1-5 м. 
Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнительных инженерно-технических мероприятий:
· организация поверхностного стока и поверхностное осушение;
· берегоукрепление;
· благоустройство оврагов и укрепление крутых склонов рельефа;
· осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель;
· посев трав и кустарниковой растительности на склонах оврагов и берегов.
Опасные гидрологические явления и процессы. Вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями на территории сельского поселения незначительна. Опасные гидрологические явления могут наблюдаться на реках в периоды весеннего половодья и паводков. При этом населенные пункты Крымского СП и хозяйственные объекты в зону затопления паводковыми водами не попадают.
В соответствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В целях предотвращения негативного воздействия вод необходимо:
· соблюдать установленные статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации ограничения и условия осуществления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;
· исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).
[bookmark: _Toc518481638][bookmark: _Toc520277895][bookmark: _Toc16761366][bookmark: _Toc17811967][bookmark: _Toc19091416][bookmark: _Toc25915581][bookmark: _Toc38463024][bookmark: _Toc41460538][bookmark: _Toc46410699]Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории Крымского СП
Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Крымского СП эксплуатируются трансформаторные подстанции, проложены инженерные сети и сети энергоснабжения. В поселении проходят автодороги регионального и межмуниципального значения. Основной вид экономической деятельности данной территории – сельское хозяйство.
Все эти объекты и предприятия в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера.
Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)
Риски возникновения аварий на химически опасных объектах
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на химически опасных объектах.
Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах
Крымское СП не находится в зоне возможного опасного радиоактивного заражения.
При радиационной аварии или обнаружении радиоактивного загрязнения ограничение облучения населения осуществляется защитными мероприятиями.
При радиационных авариях государственный надзор за выполнением норм радиационной безопасности населения осуществляют органы санитарно-эпидемиологического контроля, а контроль за облучением населения – администрация территории.
При возникновении радиационной аварии и ликвидации ее последствий основными мероприятиями по обеспечению радиационной безопасности населения являются:
- обнаружение факта радиационной аварии и оповещение о ней населения (1. начальник смены узла связи атомной электростанции по прямому телефону оповещает соответствующий орган управления по делам ГОЧС; 2. Оперативный дежурный органа управления ГОЧС субъекта Российской Федерации осуществляет оповещение городов и районов, попадающих в зону возможного радиоактивного загрязнения, по территориальной системе центрального оповещения);
- выдвижение оперативных групп в район аварии;
- выявление радиационной обстановки в районе аварии;
- организация радиационного контроля (дозиметрический и радиометрический контроль);
- установление и поддержание режима радиационной безопасности;
- проведение при необходимости на ранней стадии аварии йодной профилактики населения, участников ликвидации последствий аварии;
- обеспечение населения, средствами индивидуальной защиты (в целях обеспечения защиты органов дыхания используются средства защиты фильтрующего типа, при этом не исключается использование всевозможных подручных средств. В качестве защитной одежды как средств защиты поверхности тела от радиоактивного загрязнения используются, как правило, подручные средства (плащи, накидки и т.п.));
- укрытие населения, в защитных сооружениях и использование противорадиационных укрытий в зданиях (жилых домов, административных зданий, школ, детских садов и пр.) с оборудованными подвальными помещениями, используемые в период возникновения ЧС;
- санитарная обработка населения;
- дезактивация объектов производственного, социального, жилого назначения, территорий, сельскохозяйственных угодий, транспорта, других технических средств, средств защиты, одежды, имущества, продовольствия и воды;
- эвакуация или отселение населения из зон, в которых уровень радиоактивного загрязнения превышает допустимый для проживания (общая, частичная или экстренная эвакуация).
Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах
Включают:
· объекты добычи газа и газопроводного транспорта;
· объекты хранения ГСМ (АЗС) в северной части х. Крымского и к северо-западу от х. Виноградного, на автомобильной дороге «г. Шахты – ст. Раздорская» – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск»;
· прочие объекты.
Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах
На территории сельского поселения находятся водоподпорные и водонапорные гидротехнические сооружения.
Для защиты населения при катастрофическом затоплении местности в результате аварий на ГТС настоящим Проектом предлагается:
· ограничение использования земельных участков, расположенных в нижних бьефах ГТС;
· обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, при необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на ГТС.
[bookmark: _Toc16761367][bookmark: _Toc17811968][bookmark: _Toc19091417][bookmark: _Toc25915582][bookmark: _Toc38463025][bookmark: _Toc41460539][bookmark: _Toc46410700]Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов.
Основным видом транспорта в Крымском СП является автомобильный транспорт. По территории сельского поселения проходят дороги межмуниципального значения: подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Крымский, автомобильная дорога х. Крымский – х. Виноградный, а также регионального значения: автомобильная дорога «г. Шахты – г. Цимлянск», автомобильная дорога «г. Шахты – ст. Раздорская» – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск», которые могут представлять потенциальную опасность для жителей населенных пунктов, так как по ним проходит интенсивное движение и ведется перевозка транзитных грузов. На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.
Существующие автодороги являются опасными объектами транспортной инфраструктуры сельского поселения:
Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. А также, для пропуска опасных грузов по дорогам общего пользования, органами ГИБДД обязательно должны проверяться специальные разрешения, выдаваемые уполномоченными органами (Пр. Минтранс №179 от 04.07.2013), где устанавливаются определенные маршруты и время перевозок.  
Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов
Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.
При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:
· образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);
· образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);
· -образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;
· образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;
· разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;
· образование зоны теплового излучения «огненного шара».
При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:
· образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);
· образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара-вспышки);
· образование избыточного давления воздушной ударной волны;
· образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.
В случаях возникновения ДТП на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеродистых газов могут возникнуть три основных вида аварии:
· взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);
· образование огненного шара;
· пожар пролива горючего вещества.
В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.
Таблица 6.1
Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана:
	Параметры
	Значения

	Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т.

	Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг
	8000

	Коэффициент участия газа во взрыве
	1,0

	Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м

	полные (>100 кПа)
	<85,6

	сильные (100÷40 кПа)
	85,6÷210,5

	средние (40÷20 кПа)
	210,5÷432,7

	слабые (20÷10 кПа)
	432,7÷815,4

	расстекление (5 кПа)
	>815,4

	Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м

	летальная (>100 кПа)
	<85,6

	тяжелая (100÷60 кПа)
	85,6÷165,4

	средняя (60÷40 кПа)
	165,4÷210,5

	легкая (40÷20 кПа)
	210,5÷432,7

	Огненный шар

	Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг
	4800

	Коэффициент участия газа в огненном шаре
	0,6

	Диаметр огненного шара, м
	85,2

	Время существования огненного шара, с
	12,0

	Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м

	ожог III степени (320 кДж/м2)
	20,0

	ожог II степени (220 кДж/м2)
	47,4

	ожог I степени (120 кДж/м2)
	64,2

	болевой порог (20-60кДж/м2)
	108,4


Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определяется по соответствующим графикам.
Таблица 6.2
Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина:
	Параметры
	Значения

	Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т.

	Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг
	6400

	Коэффициент участия во взрыве
	0,8

	Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м

	полные (>100 кПа)
	<65,4

	сильные (100÷40 кПа)
	65,4-110,0

	средние (40÷20 кПа)
	110,0-450,0

	слабые (20÷10 кПа)
	450,0-687,7

	расстекление (5 кПа)
	>687,7

	Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м

	летальная (>100 кПа)
	<65,4

	тяжелая (100÷60 кПа)
	65,4-88,5

	средняя (60÷40 кПа)
	88,5-110,0

	легкая (40÷20 кПа)
	110,0-450,0

	Пожар пролива

	Масса вещества в аварийном проливе, кг
	6400

	Коэффициент участия в пожаре
	0,8

	Максимальная площадь пожара (свободное разлитие), м2
	175,4

	Эффективный диаметр пролива, м
	15

	Высота пламени, м
	4,8

	Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м

	ожог III степени (320 кДж/м2)
	22,5

	ожог II степени (220 кДж/м2)
	37,6

	ожог I степени (120 кДж/м2)
	57,6

	болевой порог (20-60кДж/м2)
	92,2



Сложилось так, что трассы автомобильных дорог в некоторых населенных пунктах проходят через их центр. При этом опасности последствий ДТП может подвергнуться большое количество жителей этих населенных пунктов. 
Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов
Проектируемая территория не попадает в зоны возникновения аварий на водном транспорте.
Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов
Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на железнодорожном транспорте.
Для минимизации ущерба в случае аварии на железнодорожном транспорте необходимо соблюдение требований, установленных «Правилами безопасности и порядком ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам», утвержденных заместителем Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации А.Н.Челышевым от 31 октября 1996 года №9-733/3-2, заместителем Министра путей сообщений Российской Федерации Ю.М.Герасимовым от 25 ноября 1996 года N ЦМ-407.
Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов
Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте.
Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварий на трубопроводном транспорте необходимо соблюдение требований и ограничений, установленных СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями N 1, 2).
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Природных очагов инфекционных заболеваний на территории поселения нет. В последние 10 лет эпидемий, эпизоотий и эпифитотий не регистрировалось. 
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью. Также опасным видом болезни является сибирская язва, для которой возможно проявление на территории Крымского СП.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.
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С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. 
Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.
Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются: 
· нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности; 
· создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
· разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
· реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; 
· проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности; 
· содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности; 
· научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
· информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
· осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 
· производство пожарно-технической продукции; 
· выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 
· лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности; 
· тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
· учет пожаров и их последствий; 
· установление особого противопожарного режима.
Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:
· органы государственной власти;
· органы местного самоуправления;
· организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
[bookmark: _Toc16761370]Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Крымского СП
В настоящее время пожарная безопасность Крымского СП обеспечивается силами пожарных частей из соседних сельских поселений.

Организационные решения.
Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.
Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:
· максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;
· максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;
· изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);
· поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;
· достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);
· поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
· максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;
· установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;
· применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.
Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:
· применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;
· применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;
· применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;
· применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;
· устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
· поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;
· исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;
· применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
· ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций; 
· обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;
· устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;
· уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;
· выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий:
· дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;
· о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;
· на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
· территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;
· территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;
· на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;
· на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать свалки горючих отходов;
· не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;
· следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.
Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.
Противопожарное водоснабжение
На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. 
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 
- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 
- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- противопожарные резервуары. 
Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 
На расчетный срок система пожаротушения принята низкого давления с установкой на сети пожарных гидрантов через 150 м в х. Крымском, х. Ещеулов.
Проектом рекомендуется во всех населенных пунктах, расположенных на естественных водоемах, восстановить существующие и оборудовать дополнительные площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой, особенно близко расположенных к лесным массивам.
Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании). 
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. 
Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м. 
Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – относится к III категории согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.). 
Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м. 
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. 
Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. 
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них. 
Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно. 
Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения: 
- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов; 
- специальных средств пожаротушения; 
- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения. 
Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муниципального образования.
Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более: 
- при наличии автонасосов — 200 м; 
- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
Требования пожарной безопасности к пожарным депо
Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны установлены НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». 
Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.
Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м. 
Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. 
Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование. 
Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м. 
Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. 
Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны. 
Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к V-ому типу (пожарные депо для охраны населенных пунктов (кроме городов)); 
Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения до 5 тыс. чел.) – 1 депо V типа на 2 автомобиля. 
Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо- 0,55 га.

Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки
Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противопожарной безопасности. 
При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей, существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении противопожарных требований. 
Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами. 
Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 
Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. 
Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.
6.5. [bookmark: _Toc520277898][bookmark: _Toc16761371][bookmark: _Toc46410703]Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте
Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте заключается:
· в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;
· в оценке степени риска;
· в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);
· в обобщении оценок риска.


[bookmark: _Toc520277899]Определение частоты возникновения инициирующих событий 
Практика показывает, что аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д. 
Для определения частоты нежелательных событий используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.
[bookmark: _Toc520277900]Оценка степени риска
Оценка степени риска – это процесс определения вероятности возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), является одним из этапов анализа риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.
Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера на территории Крымского СП являются:
· [bookmark: _Toc520277901][bookmark: _Toc225571382]межмуниципальная и региональная дороги поселения, по которым наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан) и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ);
· улично-дорожная сеть населенных пунктов;
· газопровод.


[bookmark: _Toc46410704]7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ
Проектом предусмотрено включение и исключение земельных участков на территории Крымского СП.
Таблица 7.1
Перечень земельных участков, планируемых к включению в границы населенных пунктов Крымского СП
	№ п/п
	№ земельного участка
	Местоположение
	Категория до утверждения генерального плана
	Категория после утверждения генерального плана
	Площадь, га
	Населенный пункт, в границах которого ЗУ подлежат включению

	1
	Часть кадастр. квартала
61:39:0600007
	х. Виноградный
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	1,9
	х. Виноградный

	2
	Часть кадастр. квартала
61:39:0600007
	х. Крымский
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	24,61
	х. Крымский

	3
	Часть кадастр. квартала
61:39:0050301
	х. Ещеулов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	19,8
	х. Ещеулов

	4
	ЗУ 61:39:0600007:1109
	х. Крымский, ул. Калиновская, 6
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,33
	х. Крымский

	5
	ЗУ 61:39:0600007:698
	х. Крымский, ул. Калиновская, 4
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,32
	х. Крымский

	6
	ЗУ 61:39:0600007:1063
	х. Крымский, ул. Дачная, 1
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,18
	х. Крымский

	7
	ЗУ 61:39:0600007:695
	х. Крымский, ул. Дачная, 5
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,13
	х. Крымский

	8
	ЗУ 61:39:0040102:137
	х. Крымский, ул. Дачная, дом 14, квартира 1
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,13
	х. Крымский

	9
	ЗУ 61:39:0600007:1108
	х. Крымский, ул. Дачная, 13
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,22
	х. Крымский

	10
	ЗУ 61:39:0600007:955
	х. Крымский, ул. Дачная, 41
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,19
	х. Крымский

	11
	ЗУ 61:39:0600007:155
	х. Крымский, ул. Дачная, 42
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,2
	х. Крымский

	12
	ЗУ 61:39:0040102:31
	х. Крымский
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,2
	х. Крымский

	13
	ЗУ 61:39:0040102:32
	х. Крымский
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,22
	х. Крымский

	14
	ЗУ 61:39:0600007:1042
	х. Крымский, ул. Дачная, 46
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,21
	х. Крымский

	15
	ЗУ 61:39:0600007:2
	х. Крымский, ул. Дачная, 48
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,17
	х. Крымский

	16
	ЗУ 61:39:0040102:103
	х. Крымский, ул. Пушкинская, 10
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	1,0
	х. Крымский

	17
	ЗУ 61:39:0040102:66
	х Крымский, ул. Пушкинская
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных
пунктов
	0,13
	х. Крымский

	18
	ЗУ 61:39:0600010:16
	х. Ещеулов, ул. Железнодорожная, 12
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,21
	х. Ещеулов

	19
	ЗУ 61:39:0600010:272
	х. Ещеулов, ул. Железнодорожная, 7
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,15
	х. Ещеулов

	20
	ЗУ 61:39:0050301:210
	х. Ещеулов, ул. Железнодорожная, 1
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,14
	х. Ещеулов

	21
	ЗУ 61:39:0600010:341
	х Ещеулов, ул. Калинина, д 24
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,11
	х. Ещеулов

	22
	ЗУ 61:39:0050301:14
	х. Ещеулов, ул. Казахстанская, 5
	Земли сельскохозяйственного назначения (Земли населённых пунктов согласно сведениям ЕГРН)
	Земли населенных
пунктов
	0,15
	х. Ещеулов


Таблица 7.2
Перечень земельных участков, планируемых к исключению из границ населенных пунктов Крымского СП
	№ п/п
	№ земельного участка
	Местоположение
	Категория до утверждения генерального плана
	Категория после утверждения генерального плана
	Площадь, га
	Населенный пункт, в границах которого ЗУ подлежат исключению

	1
	ЗУ 61:39:0040301:334
	х. Виноградный
	Земли населенных
пунктов
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	0,7
	х. Виноградный





[bookmark: _Toc25670395][bookmark: _Toc46410705][bookmark: _Toc16761374][bookmark: _Toc17464816]8. Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)
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Границы Крымского СП установлены Законом Ростовской области от 27 декабря 2004 года N 252-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Усть-Донецкий район» и муниципальных образований в его составе» (с изм. от 23.05.2017 N 1108-ЗС), согласно приложениям 9 и 10.
В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория Крымского СП – 16804,0 га.
Площади населенных пунктов Крымского СП представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1
Площади населенных пунктов Крымского СП
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Площадь сущ. га
	Площадь план. га

	1
	х. Виноградный
	47,8
	49,0

	2
	х. Ольховский
	94,5
	94,5

	3
	х. Дубрава
	38,4
	38,4

	4
	х. Крымский
	188,0
	216,24

	5
	х. Ещеулов
	86,5
	107,06

	Итого
	455,2
	505,2



Таблица 8.2
Перечень земельных участков, планируемых к переводу
из одной категории земель в другую
	№ п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь, га
	Категория до утверждения генерального плана
	Категория после утверждения генерального плана

	1
	Часть кад. кв. 61:39:0600007
	1,36
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	2
	Часть кад. кв. 61:39:0600007
Расширение 
полигона
ТБО
	7,21
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения







Таблица 8.3
Экспликация земельных участков, образуемых и изменяемых при разработке документации по межеванию территории для строительства объектов федерального значения в рамках реализации проекта: «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон»*
	№
п/п
	№ земельного
участка
	Категория земель существующих земельных участков
	Планируемая категория земель образуемых земельных участков
	Площадь, га
	Ипользование после перевода

	1
	61:39:0600007:740:ЗУ1
(ЕЗ 61:39:0600007:743:ЗУ1)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли водного фонда
	0,01
	Водный транспорт

	2
	61:39:0600007:740:ЗУ2
(ЕЗ 61:39:0600007:743:ЗУ2)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли водного фонда
	0,001
	Водный транспорт

	3
	61:39:0600007:740:ЗУ3
(ЕЗ 61:39:0600007:743:ЗУ3)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли водного фонда
	0,01
	Водный транспорт

	4
	61:39:0600007:ЗУ7
	-
	Земли водного фонда
	0,001
	Водный транспорт

	5
	61:39:0600007:740:ЗУ4 (ЕЗ 61:39:0600007:743:ЗУ4)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли водного фонда
	156,22
	Водный транспорт


*- Распоряжение Росморречфлота от 25.08.2017 № КС-211-р «Об утверждении документации по планировке территории в целях размещения объекта «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон»

Генеральный план муниципального образования «Крымское сельское поселение» 
Усть-Донецкого района Ростовской области. Том 2. Материалы по обоснованию

_____________________________________________________________________________________________
ИП Колодезная Марина Анатольевна, 2020 г.                                                                                                        30
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[bookmark: _Toc46410708]СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Таблица 9.1
	[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77]№ п/п
	Категории земель
	Существующее положение (2020год)
	Расчетный срок (2040 год)
(внесение изм. в ГП 2020 год)
	Расчетный срок (2040 год)
(внесение изм. в ГП 2023)

	
	
	Общая 
площадь, га
	Общая 
площадь, га
	Общая 
площадь, га

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	13449,7
	13241,4
	13241,19

	[bookmark: _Hlk466903742]2
	Земли населённых пунктов
	455,2
	505,2
	505,2

	
	х. Виноградный
	47,8
	49
	49

	
	х. Ольховский
	94,5
	94,5
	94,5

	
	х. Дубрава
	38,4
	38,4
	38,4

	
	х. Крымский
	188
	216,24
	216,24

	
	х. Ещеулов
	86,5
	107,06
	107,06

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	403,0
	404,36
	411,57

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	4,39
	5,09
	5,09

	5
	Земли водного фонда
	50,0
	206,24
	206,24

	6
	Земли лесного фонда
	2441,71
	2441,71
	2441,71

	Итого земель в административных границах
	16804,0
	16804,0
	16804,0




[bookmark: _Toc16761375][bookmark: _Toc46410709]Технико-экономические показатели генерального плана
Таблица 1
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Совре-менное состояние (2020год)
	Расчетный срок (2040 год) (внесение изм. в ГП 2020 год)
	Расчетный срок (2040 год) (внесение изм. в ГП 2023 год)

	I. Территория

	1.1
	Общая площадь земель в границах сельского поселения
	га
	16804,0
	16804,0
	16804,0

	
	Жилые зоны
	га
	370,0
	381,4
	381,4

	
	Общественно-деловые зоны
	га
	10,5
	26,7
	26,7

	
	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	441,9
	447,2
	447,2

	
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га
	13477,5
	13245,36
	13234,19

	
	Зоны рекреационного назначения
	га
	-
	15,8
	15,8

	
	Зона лесов
	га
	2441,71
	2441,71
	2441,71

	
	Зоны специального назначения
	га
	12,39
	39,59
	46,80

	
	Зона акваторий
	га
	50,0
	206,24
	206,24

	1.2
	Общая площадь земель в границах населенных пунктов
	га
	455,2
	505,2
	505,2

	II. Население

	2.1
	Численность населения
	чел.
	2030
	2030
	2030

	III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

	3.1
	Объекты учебно-образовательного назначения

	
	общеобразовательные школы
	ед.
	1
	1
	1

	3.2
	Объекты здравоохранения
	

	
	ФАП
	ед.
	3
	3
	3

	
	Амбулатория
	ед.
	1
	1
	1

	3.3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	

	
	спортивные площадки
	ед.
	3
	3
	3

	3.4
	Объекты культурно-досугового назначения
	

	
	объект досугового назначения
	ед.
	3
	3
	3

	3.5
	Объекты общественного питания
	

	
	столовая
	ед.
	-
	1
	1

	3.6
	Объекты торгового назначения
	

	
	магазины
	ед.
	5
	5
	5

	
	аптеки
	ед.
	-
	3
	3

	3.7
	Объекты связи
	

	
	почтовые отделения
	ед.
	2
	2
	2

	3.8
	Культовые учреждения
	

	
	объект религиозной организации
	ед.
	2
	2
	2

	IV. Транспорт
	

	4.1
	Протяженность автомобильных дорог, в том числе
	км
	21,5
	21,5
	21,5

	
	регионального значения
	км
	16,67
	16,67
	16,67

	
	межмуниципального значения
	км
	4,83
	4,83
	4,83

	V. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	

	5.1
	Водопотребление
	м3/сут.
	444,57
	444,57
	444,57

	5.2
	Водоотведение
	м3/сут.
	343,07
	343,07
	343,07

	5.3
	Энергопотребление 
	тыс. кВт в год
	1928,5
	1928,5
	1928,5

	5.4
	Санитарная очистка территорий. Количество твердых коммунальных отходов
	м3/год
	3775,8
	3775,8
	3775,8

	5.5
	Газоснабжение
	куб.м/год
	609000
	609000
	609000
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MUHHCTEPCTBO TPAHCIIOPTA POCCHHCKOHN ®EJIEPALILHA

DEJEPAJIBHOE AI'EHTCTBO MOPCKOI'O 1 PEYHOI'O TPAHCIIOPTA
(POCMOPPEUY®DJIOT)

PACTOPSIKEHHE
45-08. 2077 2. Mociss N RE-AY-p

06 yrsepA/eHnN JOKYMEHTAINN [0 IAHKPOBKE TCPPHTOPHH B IEJISIX PASMEIIEH il
obbexta «Crponteascrso Baraesckoro rujpoysna ua p. don»

B coorserctBam co cratheli 45 I'pamocTpouTensHoro kojexca Poccmiickoit
Menepanun, nynkrom 5.4(1).3 TIMonoxenns o PexepanbHOM areHTCTBE MOPCKOrO M
PeYHOro TPAHCNOpTa, YTBEpXKACHHOro nocranosneHuem Ilpasurenscrsa Poccuiickoi
®epepauun o 23 mona 2004 r. Ne 371, CxeMOi TEPPHTOPHANBHOIO [UIAHUPOBAHHS
Poccwuiickoii Menepaiiy B 00NacTH (efepalbHONO TPAHCMOPTa (XKeNe3HONOPOXKHOTO,
BO3AYIIHOTO, MOPCKOro, BHYTPEHHErO BOJHOIO TPAHCIOPTa) M aBTOMOGHIBHBIX A0por
(efepanbHOro 3HaYCHHS, YTBEpKACHEON pacnopsxenuem Ilpasutenscrsa Poccubickoit
Mepeparuu ot 19 Mapra 2013 r. Ne 384-p, pacniopsxenuen [Ipasutenscrsa Poccufickoit
Mepepaay ot 13 ampena 2017 r. Ne 688-p u pacnopsxenuem Poc»;oppeqchnom
ot 19 gexabps 2016 r. Ne BO-303-p:

1. VTBep/uTs NOKYMEHTAIMIO MO [UIAHKPOBKE TCPPHTOPHH B LCIAX PasMEIICHHA
obbexra «CrpouTenscTBo baraeBckoro ruspoyana Ha p. Jlow» (ranee — JoKyMeHTaLus 1o
IIaHKPOBKE TEPPHTODHH), NMPHMEHHTENBHO K TEPPHTOPHHM pa3MEUICHHS  COMMAcHO
IMpunoxenmio Ne 1 X HacTOAlIEMY PACrOPSHKEHHIO ¥ MepeueHb 3eMENBHBIX YHacTKOB,
HAXOMMAIMXCA B TIOCYAAPCTBEHHOH COGCTBEHHOCTH M MOIEKAmMX 0O6pasoBanwio,
cornacHo [Tpunoxennio Ne 2 K HACTOANIEMY PACTOPSKESHHIO.

2. ®BY «AmMumucTpauns A3oso-J[oHckoro HacceifHa BHYTPEHHHX BOAHBIX MyTei»
B JIeCATHAHEBHBIH CPOK OGEcHedYnTh HANpaBjeHHE YTBEPKICHHON AOKYMCHTAIHH IO
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IJIAHKPOBKE TEPPUTOPHH: T7IaBe MYHHIMIANLHOTO 00pa3oBaHKs AXHHOBCKOE CENbCKOE
nocesienre baraeBCKOro MyHHIMMNATEHOTO PaloHa, MIaBe MyHHIMNaisHOro obpasoBanus
BaraeBckoe cenbckoe rocesieHne baraeBckoro MYHHMUMNANbHOrO —paifoHa, Ijase
MyHALMTIAIBHOrO — obpasoBanus EnkuHckoe cenbckoe mocenenue  bBaraesckoro
MYHHLUMTIATBHOTO paiioHa, IaBe MYHHIMNAILHOro 06pasoBaHus MaHbMCKOE CENBCKOE
nocesnerne baraeBCKOro MyHHIHMIIANBHOTO paioHa, rMaBe MyHHIUIATLHOrO 00pa3oBaHHs
Becceprenesckoe celbckoe mocenenne OKTAOPECKOTO MyHHLHMMNAaAbHOrO paioHa, riase
MyHHLMNansHOTO obpazosanus Koueropckoe cenbekoe mnocenerue CeMHKapakopckoro
MYHHLMTIANBHOTO paioHa, rjaBe MyHHUMnanzbHoro obpasosanns CeMmkapakopckoe
ropozckoe  rmocenenne  CeMHKapakopckoro — MYHMUMINAIbHOTO — paiioHa,  riase
MyHHIuIansHOro obpasoBanus Cycarckoe cenbckoe moceneHue CeMHKapakOpcKoTo
MYHHLHTIATBHOTO paloHa, IaBe MyHHIMNATLHOro o6pasosaHus MennXoBCKOe CenbeKoe
nocesienre  YcTh-J[OHENKOr0 MYyHMUMNANBHOrO paHoHa, TJIaBe MYHHLUMIAIBHOTO
obpasosanus [lyxiskoBckoe cenbckoe mocenenne Ycrs-JloHEUKOro MyHHLUHMNANEHOTO
paiioHa, riaBe MyHHLMMANbHOTO 06paszoBamusi Pasnmopckoe cellbCkoe NOCeNeHne YCTh-
JloHenxoro MyHHUMNansHOro paifona, rnape KpbIMCKOro CeNbCKOro IOCENEHHS
Vers-JI0HENKOro MyHULUIANBHOIO paioHa Poctosekoil obmactw mis myGnukanuu B
nopsfike, MpPeJyCMOTPEHHBIX uacThio 15 craten 45 I'pajocTpouTensHOro Kojekca
Poccuiickoit Mepepauuu, a Takke B llpauTensctBo PocTtoBekod obmacté M B
Vipasnenne @ejepanbHOH CITyXOBl TOCYNapCTBEHHOH pPErucTpauuy, Kaaactpa H
kaprorpadun PocTosckoit obnacty.

3. KOHTpOJIb 3a HCIIOMHEHHEM HACTOALLEr0 PAcTIOPSIKEHH OCTABIIIO 32 COOOH.

3amecTaTeNb PYKOBOAUTENSA K.B. Craciok

KaGsynacsa Anena Dayapaonna
(495) 626-98-29
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