Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 
«Мелиховское сельское поселение» Усть-Донецкого района Ростовской области

2. [bookmark: _Toc180074728][bookmark: _Toc273554828][bookmark: _Toc273558607][bookmark: OLE_LINK366][bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK368][bookmark: OLE_LINK369][bookmark: _Toc483046937]Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
2.1. [bookmark: _Toc82780358][bookmark: _Toc180074729]Результаты анализа территориальных особенностей муниципального образования «Мелиховское сельское поселение», влияющих на установление расчетных показателей
В соответствии с п. 5 ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
[bookmark: _Hlk52372125]2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП Мелиховского сельского поселения необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей муниципального образования «Мелиховское сельское поселение», выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах. 
2.1.1. [bookmark: _Toc84513422][bookmark: _Toc180074730]Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории сельского поселения
[bookmark: OLE_LINK291][bookmark: OLE_LINK292]Муниципальное образование «Мелиховское сельское поселение» – муниципальное образование в составе Усть-Донецкого района Ростовской области со статусом сельского поселения.
Границы поселения установлены областным законом от 27.12.2004 № 252-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Усть-Донецкий район» и муниципальных образований в его составе» (ред. от 11.08.2025г. №334-ЗС).
В состав Мелиховского сельского поселения входят пять населенных пунктов: 
1) станица Мелиховская;
2) хутор Исаевский;
3) посёлок Донские Зори;
4) посёлок Керческий;
5) посёлок Сусатско-Донской.
[bookmark: _Hlk88658587]Административным центром Мелиховского сельского поселения является станица Мелиховская.
Все населенные пункты Мелиховского сельского поселения являются сельскими населенными пунктами.
Характеристика Мелиховского сельского поселения Усть-Донецкого района Ростовской области представлена в таблице 2.1.
[bookmark: OLE_LINK296][bookmark: OLE_LINK297]Таблица 2.1
Характеристика Мелиховского сельского поселения Усть-Донецкого района Ростовской области (по данным статистики на начало 2025 года)
	[bookmark: _Hlk467614988][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK178]Муниципальное образование
	Административный центр
	Количество населенных пунктов
	Численность населения, чел.
	Площадь, кв. км
	Плотность населения, чел./кв. км

	[bookmark: _Hlk466622162]Мелиховское сельское поселение
	Станица Мелиховская
	5
	5021
	184,56
	27,2


Плотность населения Мелиховского сельского поселения Усть-Донецкого района составляет 27,2 человек на квадратный километр.

2.1.2. [bookmark: _Toc122281675][bookmark: _Toc145926134][bookmark: _Toc146292293][bookmark: _Toc167962886][bookmark: _Toc178700111][bookmark: _Toc180062375][bookmark: _Toc180074731]Стратегия социально-экономического развития Мелиховского сельского поселения Усть-Донецкого района и план мероприятий по ее реализации
Основным документом комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Мелиховское сельское поселение» Усть-Донецкого района Ростовской области является Стратегия социально-экономического развития Администрации Усть-Донецкого района до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 28.12.2018 № 204.
Миссия Мелиховского сельского поселения Усть-Донецкого района включает следующие ценностные ориентиры:
1. Обеспечение социального благополучия населения.
Обеспечение социального благополучия жителей – главное предназначение Мелиховского сельского поселения Усть-Донецкого района. Оно должно базироваться на балансе интересов всех слоев общества. Социальное благополучие – это достойный уровень жизни (материальное благосостояние населения), высокое качество жизни (качественные и доступные системы здравоохранения и образования, отвечающие высоким мировым стандартам), безопасная экология, возможность полноценной самореализации личности (культура, спорт, бизнес, профессия, политика).
2. Организация деятельности муниципального образования в «новой экономики» России.
Экономический рост Мелиховского сельского поселения Усть-Донецкого района должен основываться на применении новейшей технологической базе, сопровождаться созданием высокопроизводительных рабочих мест, развитием высококонкурентоспособной промышленности и модернизацией инфраструктуры. 
3. Реализация функций научно-технологического и политико-управленческого потенциала.
Мелиховское сельское поселение Усть-Донецкого района имеет развитый образовательный комплекс. Муниципальное образование представлено 1 общеобразовательной школой и 3 дошкольными муниципальными учреждениями. 
4. Сохранение уникальной экосистемы Мелиховского сельского поселения Усть-Донецкого района.
Природа Мелиховского сельского поселения Усть-Донецкого района – это уникальное сочетание степных ландшафтов и красивейшей реки Дон. Наличие крупных водоемов и рек, неоднородность почвенных и климатических условий, расчлененность рельефа делают растительный мир богатым и разнообразным. Соседство с лесостепными территориями Ростовской области водными ресурсами определяет видовой состав животного мира.
5. Сохранение и развитие уникального культурного пространства Мелиховского сельского поселения Усть-Донецкого района.
Система целеполагания Стратегии Мелиховского сельского поселения до 2030 года формируется в рамках трех политик – социальной, экономической и пространственной. Каждая политика имеет четыре цели, направленные на:
1. Социальная политика направлена на обеспечение социального благополучия населения (человека) и имеет следующие цели:
· улучшение качества социальных услуг, предоставляемых населению;
· привлечение человеческого капитала;
· обеспечение экономики качественными трудовыми ресурсами;
· формирование территориальной доступности социальных услуг.
2. Экономическая политика направлена на повышение конкурентоспособности Мелиховского сельского поселения во внешней среде и имеет следующие цели:
· обеспечение материального благосостояния и самореализации населения;
· повышение конкурентоспособности и закрепление лидерских позиций экономических субъектов на отраслевых рынках;
· обеспечение экономической основы для развития социальной сферы;
· сбалансированное территориальное экономическое развитие.
3. Пространственная политика направлена на обеспечение реализации целей смежных политик и имеет следующие цели:
· создание условий для комфортной жизнедеятельности;
· развитие эффективного опорного территориального каркаса и сохранение экосистемы;
· снятие инфраструктурных ограничений для социального развития;
· снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики.
2.1.3. [bookmark: _Toc84513424][bookmark: _Toc180074732]Виды объектов местного значения сельского поселения, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования
В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.
Перечень объектов местного значения Мелиховского сельского поселения Усть-Донецкого района для целей настоящих МНГП подготовлен на основании 
· статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· статьи 4.3 областного закона Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;
· Устава муниципального образования «Мелиховское сельское поселение» Усть-Донецкого района Ростовской области.
В число объектов местного значения поселения, отнесенных к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, относящиеся к областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.
[bookmark: _Hlk180573969]В соответствии с п. 2 статьи 3 Устава муниципального образования муниципального района «Усть-Донецкий район» к объектам местного значения муниципального района отнесены объекты водоснабжения населения, водоотведения сельских поселений; автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, в том числе парковки; библиотеки сельских поселений. Данные объекты включены в объекты местного значения Мелиховского сельского поселения справочно.
2.2. [bookmark: _Toc180074733][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK129]Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части
Таблица 2.2
[bookmark: _Hlk180574068]Объекты местного значения сельского поселения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления принят в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты газоснабжения 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003:
· при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. м/год на 1 чел.;
· при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. м/год на 1 чел.;
· при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты теплоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в соответствии с таблицами 14 и 15 СП 50.13330.2024

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водопотребления принят в соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2021

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоотведения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 в размере 100% водопотребления

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.3
Объекты местного значения сельского поселения в области организации сети велосипедных дорожек
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Велосипедные дорожки
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.4
Объекты местного значения сельского поселения в области организации стоянок автомобилей
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Стоянки автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей установлено в соответствии с таблицей п. 2.1 РНГП Ростовской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность установлена в соответствии с таблицей п. 2.1 РНГП Ростовской области

	Стоянки автомобилей, размещаемые у границ лесопарков и зон отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей установлено в соответствии с таблицей п. 2.2 РНГП Ростовской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность установлена в соответствии с таблицей п. 2.2 РНГП Ростовской области

	Индивидуальные стоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	[bookmark: _Hlk51952327]Удельный показатель мест для транспорта инвалидов установлен в соответствии с п 5.2.1 СП 59.13330.2020

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность установлена в соответствии с п 5.2.2 СП 59.13330.2020


Таблица 2.5
Объекты местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты физической культуры спорта (всего)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. на 1000 чел. в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244.
При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения и местного значения муниципального района (при наличии)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Плоскостные спортивные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов спортивной инфраструктуры принято согласно таблице п. 1.6 РНГП Ростовской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная и комбинированная доступность принята согласно таблице п. 1.6 РНГП Ростовской области

	Спортивные залы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов спортивной инфраструктуры принято согласно таблице п. 1.6 РНГП Ростовской области.
Площадь пола спортивного зала общего пользования в 60 кв. м на 1 000 чел. принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная и комбинированная доступность принята согласно таблице п. 1.6 РНГП Ростовской области

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры для занятий физкультурой и массовым спортом
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов спортивной инфраструктуры принято согласно таблице п. 1.6 РНГП Ростовской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята согласно таблице п. 1.6 РНГП Ростовской области


Таблица 2.6
[bookmark: OLE_LINK1008][bookmark: OLE_LINK1009][bookmark: OLE_LINK1010]Объекты местного значения сельского поселения в области культуры
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Учреждение клубного типа
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 объекта (в административном центре поселения) принято в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879).
Уровень обеспеченности 117 мест на 1000 чел. принят в соответствии с таблицей 12 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 (для сельского поселения с численностью населения от 3000 до 4999 чел.)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная и пешеходная (шаговая) доступность приняты 30 мин. в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	Филиал сельского дома культуры
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 необходимо не менее 1 филиала сельского дома культуры на 1000 человек. Показатель принимается по текущей обеспеченности (4 объекта)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная и пешеходная (шаговая) доступность приняты 30 мин. в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879


[bookmark: _Toc498361773]Таблица 2.7
Объекты местного значения сельского поселения в области создания и содержания мест накопления твердых коммунальных отходов
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Места накопления ТКО
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.
Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:
Бконт = Пгод × t × К / (365 × V),
где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера.
В соответствии с требованиями пункта 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.
Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м устанавливается в соответствии с требованиями пункта 4 СанПиН 2.1.3684-21


Таблица 2.8
Объекты местного значения сельского поселения в области содержания мест захоронения
	[bookmark: _Hlk497494131]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Кладбища
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь кладбищ принята в соответствии с Приложением Д к СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


[bookmark: _Toc498361774][bookmark: OLE_LINK1100][bookmark: OLE_LINK1101][bookmark: OLE_LINK1102]Таблица 2.9
Объекты местного значения сельского поселения в области связи
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты почтовой связи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предприятия (отделения) почтовой связи являются объектами федерального значения, но включаются в состав местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления (пп. 10 п. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
Количество объектов устанавливается в соответствии с приказом Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России»

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортно-пешеходная доступность 30 мин. установлена как для объекта периодического использования

	Объекты экстренной телефонной связи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее одного объекта на каждый населенный пункт сельского типа принято согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (далее – приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 15 мин. установлена согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71


[bookmark: OLE_LINK1103][bookmark: OLE_LINK1104]Таблица 2.10
Объекты местного значения сельского поселения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты торговли
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь стационарных торговых объектов принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016

	Объекты общественного питания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016

	Объекты бытового обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания 7 рабочих мест на 1000 человек в сельских населенных пунктах принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016


Таблица 2.11
[bookmark: OLE_LINK1034][bookmark: OLE_LINK1035][bookmark: OLE_LINK1036]Объекты местного значения сельского поселения в области деятельности органов местного самоуправления
	[bookmark: OLE_LINK556][bookmark: OLE_LINK557][bookmark: OLE_LINK558]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Административное здание органа местного самоуправления
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


[bookmark: OLE_LINK319]Таблица 2.12
Объекты местного значения сельского поселения в области благоустройства и озеленения территории сельского поселения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь озелененных территорий общего пользования и принята согласно таблице пункта 2.3 РНГП Ростовской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 15 мин. принята согласно таблице пункта 2.3 РНГП Ростовской области

	Объекты благоустройства
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь территории площадок различного назначения принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность до площадок различного назначения принята в соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.2016


Таблица 2.13
Объекты местного значения сельского поселения в области жилищного строительства
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Жилые помещения 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма устанавливается в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.14
Объекты местного значения сельского поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Подразделения пожарной охраны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество подразделений пожарной охраны принимается в соответствии с СП 11.13130.2009

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Время прибытия не менее 20 мин. в сельском населенном пункте принято согласно ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество сторон здания для подъезда принимается в соответствии с СП 4.13130.2013

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	[bookmark: _Hlk158736464]Максимальная протяженность тупикового проезда 150 м принята согласно п. 8.1.11 СП 4.13130.2013


[bookmark: _Hlk145577710]Таблица 2.15
Объекты местного значения сельского поселения в области обеспечения общественного правопорядка
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Участковые пункты полиции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с п. 7 ст. 48 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», а также в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ обеспечивают предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. 
В соответствии с п. 3 приложения 1 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок. 
Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
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