Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 
«Усть-Донецкий район» Ростовской области

2. [bookmark: _Toc180062372][bookmark: _Toc273554828][bookmark: _Toc273558607][bookmark: OLE_LINK366][bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK368][bookmark: OLE_LINK369][bookmark: _Toc483046937]Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
2.1. [bookmark: _Toc180062373]Результаты анализа территориальных особенностей муниципального образования «Усть-Донецкий район» Ростовской области, влияющих на установление расчетных показателей
В соответствии с п. 5 ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
[bookmark: _Hlk52372125]2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП района необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Усть-Донецкого района, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах. 
2.1.1. [bookmark: _Toc84513422][bookmark: _Toc88055630][bookmark: _Toc180062374]Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района
[bookmark: OLE_LINK291][bookmark: OLE_LINK292]Муниципальное образование «Усть-Донецкий район» (далее – Усть-Донецкий район) – муниципальное образование на территории Ростовской области, состоящее из 1-го городского и 7-ми сельских поселений, объединенных общей территорией.
Статус и границы Усть-Донецкого района определены областным законом от 27.12.2004 № 252-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Усть-Донецкий район» и муниципальных образований в его составе» (ред. от 11.08.2025г. №334-ЗС).
В состав Усть-Донецкого района входят следующие муниципальные образования:
1) муниципальное образование «Усть-Донецкое городское поселение» с административным центром в р.п.Усть-Донецкий;
2) муниципальное образование «Апаринское сельское поселение» с административным центром в х.Апаринский;
3) муниципальное образование «Крымское сельское поселение» с административным центром в хуторе Крымский;
4) муниципальное образование «Верхнекундрюченское сельское поселение» с административным центром в ст.Верхнекундрюченская;
5) муниципальное образование «Нижнекундрюченская сельское поселение» с административным центром в станице Нижнекундрюченская.
6) муниципальное образование «Раздорское сельское поселение» с административным центром в станице Раздорская.
7) муниципальное образование «Мелиховское сельское поселение» с административным центром в станице Мелиховская.
8) муниципальное образование «Пухляковское сельское поселение» с административным центром в хуторе Пухляковский.
Согласно строительно-климатическому районированию (СП 131.13330.2020), территория Усть-Донецкого района находится в климатическом подрайоне IIIВ, характеризующимся в целом 
В состав территорий сельских поселений входят 29 населенных пунктов.
Административным центром муниципального района является р.п.Усть-Донецкий.
[bookmark: _Hlk143879552]Р.п.Усть-Донецкий относится к городскому населенному пункту все остальные населенные пункты Усть-Донецкого района Ростовской области относятся к сельским населенным пунктам.
Характеристика поселений Усть-Донецкого района Ростовской области представлена в таблице 2.1.
[bookmark: OLE_LINK296][bookmark: OLE_LINK297]Таблица 2.1
Характеристика поселений Усть-Донецкого района Ростовской области (по данным статистики на начало 2024 года)
	[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK178][bookmark: _Hlk467614988]Муниципальные образования
	Административный центр
	Количество населенных пунктов
	Численность населения, чел.
	Площадь, кв. км
	Плотность населения, чел./кв. км

	Усть-Донецкое городское поселение
	р.п.Усть-Донецкий
	1
	9960
	72,38
	13,7

	Апаринское сельское поселение
	х.Апаринский
	2
	3724
	78,96
	47,2

	[bookmark: _Hlk466622162]Верхнекундрюченское сельское поселение
	ст.Верхнекундрюченская
	6
	2930
	206,98
	14,2

	Крымское сельское поселение
	х.Крымский
	5
	1835
	166,2
	11,04

	Нижнекундрюченское сельское поселение
	ст.Нижнекундрюченская
	7
	3229
	347,04
	9,3

	Мелиховское сельское поселение
	ст.Мелиховская
	5
	5021
	184,56
	27,2

	Пухляковскоесельское поселение
	х.Пухляковский
	1
	1657
	29,74
	55,7

	Раздорское сельское поселение
	ст.Раздорская
	2
	2034
	132,46
	15,4

	Всего (Усть-Донецкий район)
	р.п.Усть-Донецкий
	29
	30390
	1153
	26,36


[bookmark: OLE_LINK241][bookmark: OLE_LINK242][bookmark: OLE_LINK245]Численность населения Усть-Донецкого района на начало 2025 года – 30390 чел. Плотность населения района на начало 2025 года составляла 26,36 чел. на кв. км.
Возрастная структура населения Усть-Донецкого района Ростовской области на начало 2024 года отражена в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Возрастная структура населения Усть-Донецкого района Ростовской области (по данным статистики на начало 2025 года)
	Возраст
	Женщины
	Мужчины
	Всего
	Возраст
	Женщины
	Мужчины
	Всего

	0-2
	430
	448
	878
	35-39
	1230
	1234
	2464

	3-4
	296
	335
	631
	40-44
	1108
	1127
	2235

	5-6
	365
	359
	724
	45-49
	1099
	1044
	2143

	7
	209
	209
	418
	50-54
	1144
	1022
	2166

	8-10
	681
	692
	1373
	55-59
	1132
	1000
	2132

	11-15
	1131
	1078
	2209
	60-64
	1432
	1239
	2671

	16-17
	394
	401
	795
	65-69
	1271
	970
	2241

	18
	162
	138
	300
	70 и старше
	2186
	1143
	3329

	19
	161
	159
	320
	моложе трудоспособного возраста
	3112
	3121
	6233

	20-24
	793
	795
	1588
	трудоспособный возраст
	8514
	9456
	17970

	25-29
	785
	783
	1568
	старше трудоспособного возраста
	5385
	2628
	8013

	30-34
	1002
	1029
	2031
	Всего
	17011
	15205
	32216


[bookmark: OLE_LINK257][bookmark: OLE_LINK258]Возрастная структура населения Усть-Донецкого района характеризуется превышением в общей численности населения Усть-Донецкого района доли населения старше трудоспособного возраста над долей населения моложе трудоспособного возраста (25% и 19% соответственно), что свидетельствует о регрессивном типе структуры населения.
2.1.2. [bookmark: _Toc122281675][bookmark: _Toc145926134][bookmark: _Toc146292293][bookmark: _Toc167962886][bookmark: _Toc178700111][bookmark: _Toc180062375]Стратегия социально-экономического развития Усть-Донецкого района и план мероприятий по ее реализации
Основным документом комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Донецкий район» Ростовской области является Стратегия социально-экономического развития Усть-Донецкого района до 2030 года (далее – Стратегия Усть-Донецкого района до 2030 года), утвержденная решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 28.12.2018 № 204.
Миссия Усть-Донецкого района включает следующие ценностные ориентиры:
1. Рост социального благополучия населения.
Обеспечение социального благополучия жителей – главное предназначение Усть-Донецкого района. Оно должно базироваться на балансе интересов всех слоев общества. Социальное благополучие – это достойный уровень жизни (материальное благосостояние населения), высокое качество жизни (качественные и доступные системы здравоохранения и образования, отвечающие высоким мировым стандартам), безопасная экология, возможность полноценной самореализации личности (культура, спорт, бизнес, профессия, политика).
2. Организация деятельности муниципального образования в «новой экономики» России.
Экономический рост Усть-Донецкого района должен основываться на применении новейшей технологической базе, сопровождаться созданием высокопроизводительных рабочих мест, развитием высококонкурентоспособной промышленности и модернизацией инфраструктуры. 
3. Реализация функций научно-технологического и политико-управленческого потенциала.
Усть-Донецкий район имеет развитый образовательный комплекс. Муниципальное образование представлено 11 общеобразовательными школами и 3 муниципальными учреждениями занятые в сфере дополнительного образования. Р.п. Усть-Донецкий крупный населенный пункт с развитой инфраструктурой, в том числе сферы услуг. 
4. Сохранение уникальной экосистемы Усть-Донецкого района.
Природа Усть-Донецкого района – это уникальное сочетание степных ландшафтов и красивейшей реки Дон. Наличие крупных водоемов и рек, неоднородность почвенных и климатических условий, расчлененность рельефа делают растительный мир богатым и разнообразным. Соседство с лесостепными территориями Ростовской области водными ресурсами определяет видовой состав животного мира.
5. Сохранение и развитие уникального культурного пространства Усть-Донецкого района.
Усть-Донецкий район обладает значительным культурным наследием – это многочисленные историко-культурные объекты, памятные места. Особую роль в формировании культурного пространства Усть-Донецкого района играет самобытное Донское казачество.

Система целеполагания Стратегии Усть-Донецкого района до 2030 года формируется в рамках трех политик – социальной, экономической и пространственной. Каждая политика имеет четыре цели, направленные на:
1. Социальная политика направлена на обеспечение социального благополучия населения (человека) и имеет следующие цели:
· [bookmark: _Hlk180075687]предоставление населению качественных социальных услуг;
· обеспечение конкурентоспособности социальной сферы в борьбе за человеческий капитал;
· обеспечение экономики качественными трудовыми ресурсами;
· формирование территориальной доступности социальных услуг.
2. Экономическая политика направлена на повышение конкурентоспособности Усть-Донецкого района и имеет следующие цели:
· обеспечение материального благосостояния и самореализации населения;
· повышение конкурентоспособности и закрепление лидерских позиций экономических субъектов на отраслевых рынках;
· обеспечение экономической основы для развития социальной сферы;
· сбалансированное территориальное экономическое развитие.
3. Пространственная политика направлена на обеспечение реализации целей смежных политик и имеет следующие цели:
· создание условий для комфортной жизнедеятельности;
· развитие эффективного опорного территориального каркаса и сохранение экосистемы;
· снятие инфраструктурных ограничений для социального развития;
· снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики.
Достижение целей социально-экономического развития Усть-Донецкого района к 2030 году позволит получить следующие трансформационные эффекты:
· изменение тенденции естественной убыли населения муниципального образования на стабильный прирост, в том числе за счет увеличения средней продолжительности жизни до 80 лет;
· увеличение масштабов экономики муниципального образования в 2 раза на основе технологического обновления производства и роста инвестиций в основной капитал в 1,4 раза;
· рост в 1,3 раза и достижение сбалансированности валового оборота по полному кругу организаций, представленных в Усть-Донецком районе, вследствие опережающих темпов роста обрабатывающих производств над оборотом розничной торговли;
· развитие человеческого капитала, ускоренный прирост высокопроизводительных рабочих мест в экономике муниципального образования на основе уровня среднемесячной заработной платы в 1,9 раза.
Приближаясь к стратегическому рубежу 2030 года, Усть-Донецкий район в результате проведения системных преобразований конвертирует свой потенциал в ускорение экономического роста и создание территории социального благополучия.
[bookmark: _Hlk180075906]Основные показатели Стратегии Усть-Донецкого района до 2030 года и муниципальных программ, конкретизирующих план мероприятий по ее реализации, влияющие на установление показателей местных нормативов градостроительного проектирования, представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Основные показатели Стратегии Усть-Донецкого района до 2030 года, влияющие на установление показателей МНГП
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2025 год
	2030 год

	Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе до 3 лет
	%
	100
	100

	Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 3 до 7 лет
	%
	100
	100

	Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет
	%
	97
	99,89

	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)
	%
	79,4
	80

	Доля населения Усть-Донецкого района, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	56,3
	60


2.1.3. [bookmark: _Toc490569814][bookmark: _Toc498871944][bookmark: _Toc180062376]Виды объектов местного значения муниципального района, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования
В соответствии с ч. 3 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса РФ, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.
Перечень объектов местного значения Усть-Донецкого района для целей настоящих МНГП подготовлен на основании:
· статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ);
· [bookmark: _Hlk88568571]статьи 4.2 областного закона Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;
· Устава муниципального образования «Усть-Донецкий район» Ростовской области.
В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Донецкого района, принят перечень видов объектов местного значения муниципального района, отнесенных к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, относящиеся к областям:
а) электро- и газоснабжение поселений;
[bookmark: dst101627]б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
[bookmark: dst101628]в) образование;
[bookmark: dst101629]г) здравоохранение;
[bookmark: dst101630]д) физическая культура и массовый спорт;
[bookmark: dst1270]е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
[bookmark: dst101632]ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.
[bookmark: _Hlk180068702]Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района определялись в соответствии с Уставом Усть-Донецкого района Ростовской области. Так, в соответствии с п. 2 статьи 3 Устава муниципального образования муниципального района «Усть-Донецкий район» к объектам местного значения муниципального района отнесены:
1) объекты водоснабжения населения, водоотведения сельских поселений;
2) объекты теплоснабжения сельских поселений (реконструкция и (или) модернизация);
3) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, в том числе парковки;
4) объекты муниципальных учреждений культуры: библиотеки сельских поселений.
2.2. [bookmark: _Toc180062377][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK129]Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части
Таблица 2.4
Объекты местного значения муниципального района в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
	[bookmark: _Hlk180068996]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления принят в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты газоснабжения 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003:
· при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. м/год на 1 чел.;
· при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. м/год на 1 чел.;
· при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты теплоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в соответствии с таблицами 14 и 15 СП 50.13330.2024

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водопотребления принят в соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2021

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоотведения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 в размере 100% водопотребления 

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.5
[bookmark: OLE_LINK971][bookmark: OLE_LINK972][bookmark: OLE_LINK973][bookmark: OLE_LINK974][bookmark: OLE_LINK975][bookmark: OLE_LINK976][bookmark: OLE_LINK977]Объекты местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения и транспорта
	[bookmark: OLE_LINK277][bookmark: OLE_LINK278][bookmark: OLE_LINK279]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность автомобильных дорог местного значения принимается по текущей обеспеченности.
Протяженность автомобильных дорог местного значения муниципального района на конец 2024 года 327,6 км (по данным Росстата). Площадь Усть-Донецкого района 1,153 тыс. кв. км.
Плотность дорог местного значения в Усть-Донецком районе:
327,6/1,153=284,1 км/1000 кв. км

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 объекта на муниципальный район принято исходя из текущей обеспеченности объектами.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Автозаправочные станции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей принята согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Станции технического обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один пост на 200 легковых автомобилей принят согласно п. 11.40 СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


[bookmark: _Toc498361768]Таблица 2.6
Объекты местного значения муниципального района в области организации сети велосипедных дорожек
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Велосипедные дорожки
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.7
Объекты местного значения муниципального района в области организации стоянок автомобилей на территории сельских поселений
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Стоянки автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей установлено в соответствии с таблицей п. 2.1 РНГП Ростовской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность установлена в соответствии с таблицей п. 2.1 РНГП Ростовской области

	Стоянки автомобилей, размещаемые у границ лесопарков и зон отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей установлено в соответствии с таблицей п. 2.2 РНГП Ростовской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность установлена в соответствии с таблицей п. 2.2 РНГП Ростовской области

	Индивидуальные стоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	[bookmark: _Hlk51952327]Удельный показатель мест для транспорта инвалидов установлен в соответствии с п 5.2.1 СП 59.13330.2020

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность установлена в соответствии с п 5.2.2 СП 59.13330.2020


Таблица 2.8
Объекты местного значения муниципального района в области образования
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест в дошкольных образовательных организациях принимается по расчету.
Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе до 3 лет, а также в возрастной группе 3-7 лет в размере 100% принимается по показателям Стратегии Усть-Донецкого района до 2030 года.
Расчет:
Численность детей Усть-Донецкого района на начало 2024 года составляла: возраст 0-3 лет (0-2 лет включительно) 878 чел., возраст 3-7 лет (3-6 лет включительно): 1355 чел. Общая численность населения района на начало 2024 года 32216 чел. Таким образом, 100% обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях района составляет:
- для детей в возрасте 0-3 года:
878/32216*1000=27 мест на 1000 жителей. 
- для детей в возрасте 3-7 лет:
1355/32216*1000=42 места на 1000 жителей.
Рассчитанные показатели превышают соответствующие предельные значения показателей таблицы п. 2.4 РНГП Ростовской области, поэтому могут быть приняты.
Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О Методических рекомендациях» (далее – письмо Минобрнауки России № АК-950/02).
Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	[bookmark: OLE_LINK256]Пешеходная доступность принята согласно таблице п. 2.4 РНГП Ростовской области

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест в общеобразовательных организациях принимается по расчету.
Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет в размере 100% принимается по показателям Стратегии Усть-Донецкого района до 2030 года.
Расчет:
Численность населения в возрасте от 7 до 10 лет (1-4 классы) – 1791 чел.; в возрасте от 11 до 17 лет включительно (5-11 классы) – 3004 чел.
Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях:
- для детей 7-10 лет (начальное образование):
1791/32216*1000=56 мест на 1000 чел.;
- для детей 11-18 лет (общее образование):
3004/32216*1000=93 мест на 1000 чел.
Рассчитанные показатели превышают соответствующие предельные значения показателей таблицы п. 2.4 РНГП Ростовской области, поэтому могут быть приняты.
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02.
Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	[bookmark: OLE_LINK267][bookmark: OLE_LINK268][bookmark: OLE_LINK269]Территориальная доступность принята согласно таблице п. 2.4 РНГП Ростовской области

	Организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест в организациях дополнительного образования принимается по расчету.
Охват детей дополнительным образованием в размере 80% от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно) принимается по показателям Стратегии Усть-Донецкого района до 2030 года.
Расчет:
Численность населения в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно) – 5519 чел. 
Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования:
5519*0,8/32216*1000=137 мест на 1000 чел.
Рассчитанный показатель превышает соответствующее предельное значение показателя таблицы п. 2.4 РНГП Ростовской области (108 мест на 1000 жителей), поэтому могут быть приняты

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Комбинированная доступность принята 30 мин. согласно таблице п. 2.4 РНГП Ростовской области


Таблица 2.9
Объекты местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта
	[bookmark: _Hlk180070302]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты физической культуры спорта (всего)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. на 1000 чел. в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244.
При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения и местного значения поселений (при наличии)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Стадион с трибунами
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 стадиона принято в соответствии с текущей обеспеченностью объектами

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 90 мин. для сельских населенных пунктов принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» (далее – приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649) и с таблицей п. 1.6 РНГП Ростовской области

	Плавательные бассейны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 плавательного бассейна принято согласно таблице п. 1.6 РНГП Ростовской области. 
Площадь зеркала воды бассейна общего пользования 20 кв. м на 1 000 чел. принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 90 мин. для сельских населенных пунктов принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 и с таблицей п. 1.6 РНГП Ростовской области

	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственных льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов спортивной инфраструктуры принято согласно таблице п. 1.6 РНГП Ростовской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность крытых спортивных объектов с искусственных льдом, манежей принята согласно таблице п. 1.6 РНГП Ростовской области

	Плоскостные спортивные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов спортивной инфраструктуры принято согласно таблице п. 1.6 РНГП Ростовской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная и комбинированная доступность принята согласно таблице п. 1.6 РНГП Ростовской области

	Спортивные залы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов спортивной инфраструктуры принято согласно таблице п. 1.6 РНГП Ростовской области.
Площадь пола спортивного зала общего пользования в 60 кв. м на 1 000 чел. принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная и комбинированная доступность принята согласно таблице п. 1.6 РНГП Ростовской области

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры для занятий физкультурой и массовым спортом
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов спортивной инфраструктуры принято согласно таблице п. 1.6 РНГП Ростовской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята согласно таблице п. 1.6 РНГП Ростовской области


Таблица 2.10
Объекты местного значения муниципального района в области здравоохранения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты, оказывающие медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме, обслуживаемые специальным медицинским транспортом (станция скорой помощи)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество выездных бригад на 1000 человек обслуживаемого населения принято согласно таблице п. 2.5 РНГП Ростовской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 20 мин. принята согласно таблице п. 2.5 РНГП Ростовской области

	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (стационарный режим)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество койко-мест на 1000 человек обслуживаемого населения принято согласно таблице п. 2.5 РНГП Ростовской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 60 мин. принята согласно таблице п. 2.5 РНГП Ростовской области

	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях (кроме диспансеров) (амбулаторно-поликлинический режим)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество посещений на 1000 человек обслуживаемого населения принято согласно таблице п. 2.5 РНГП Ростовской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 30 мин. для сельских населенных пунктов принято согласно таблице п. 2.5 РНГП Ростовской области


Таблица 2.11
Объекты местного значения муниципального района в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов
	[bookmark: _Hlk180070652]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Места накопления ТКО
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объема образования отходов и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.
Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:
Бконт = Пгод × t × К / (365 × V),
где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера.
В соответствии с требованиями пункта 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.
Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м устанавливается в соответствии с требованиями пункта 4 СанПиН 2.1.3684-21


Таблица 2.12
Объекты местного значения муниципального района в области содержания мест захоронения
	[bookmark: _Hlk497494131]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Кладбище традиционного захоронения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь кладбищ принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 (0,24 га на 1000 жителей для кладбища традиционного захоронения).

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.13
[bookmark: OLE_LINK1008][bookmark: OLE_LINK1009][bookmark: OLE_LINK1010]Объекты местного значения муниципального района в области культуры
	[bookmark: OLE_LINK398][bookmark: OLE_LINK493][bookmark: OLE_LINK494][bookmark: OLE_LINK452][bookmark: OLE_LINK453]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	[bookmark: _Hlk490346184]Межпоселенческая библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – Распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879).

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879.

	Детская библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	[bookmark: OLE_LINK662]Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879.

	Общедоступная библиотека с детским отделением (в сельских поселениях)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	[bookmark: OLE_LINK652][bookmark: OLE_LINK653][bookmark: OLE_LINK654]1 объект в административном центре поселения принят в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	[bookmark: OLE_LINK650][bookmark: OLE_LINK651]Транспортная и пешеходная (шаговая) доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением (в сельских поселениях)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект на 1000 жителей сельского поселения, без учета численности населения административного центра сельского поселения, принят в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	[bookmark: OLE_LINK655][bookmark: OLE_LINK656][bookmark: OLE_LINK657]Транспортная и пешеходная (шаговая) доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	Краеведческий музей / Художественный музей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879.

	Концертный зал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 4 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 40 мин. в соответствии с таблицей 4 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879.

	[bookmark: _Hlk490346367]Центр культурного развития
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 40 мин. в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879.


[bookmark: OLE_LINK1103][bookmark: OLE_LINK1104]Таблица 2.14
[bookmark: OLE_LINK1100][bookmark: OLE_LINK1101][bookmark: OLE_LINK1102]Объекты местного значения муниципального района в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	[bookmark: _Hlk180071056]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты торговли
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество торговых объектов принято в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Ростовской области, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 18.07.2023 № 528 (показатели для Усть-Донецкого района).
Площадь стационарных торговых объектов принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016

	Объекты общественного питания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016

	Объекты бытового обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания 7 рабочих мест на 1000 человек в сельских населенных пунктах принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016


Таблица 2.15
Объекты местного значения муниципального района в области связи
	[bookmark: _Hlk180070830]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты почтовой связи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предприятия (отделения) почтовой связи являются объектами федерального значения, но включаются в состав местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления (пп. 18 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
Количество объектов устанавливается в соответствии с приказом Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России»

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортно-пешеходная доступность 30 мин. установлена как для объекта периодического использования

	Объекты экстренной телефонной связи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее одного объекта на каждый населенный пункт сельского типа принято согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (далее – приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 15 мин. установлена согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71


Таблица 2.16
[bookmark: OLE_LINK1034][bookmark: OLE_LINK1035][bookmark: OLE_LINK1036]Объекты местного значения муниципального района в области деятельности органов местного самоуправления
	[bookmark: OLE_LINK556][bookmark: OLE_LINK557][bookmark: OLE_LINK558]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Административное здание органа местного самоуправления
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


[bookmark: OLE_LINK319]Таблица 2.17
Объекты местного значения муниципального района в области организации архивного дела
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения

	Муниципальный архив
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.18
Объекты местного значения муниципального района в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (в том числе берегоукрепительные сооружения)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Принят 95%-ный показатель обеспеченности по охвату территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	[bookmark: _Hlk146889486]Принят 80%-ный показатель обеспеченности по охвату территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5% паводка, согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


[bookmark: _Hlk145577710]Таблица 2.19
Объекты местного значения муниципального района в области обеспечения общественного правопорядка
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Участковые пункты полиции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с п. 7 ст. 48 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», а также в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ обеспечивают предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. 
В соответствии с п. 3 приложения 1 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок. 
Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.20
Объекты местного значения муниципального района в области озеленения территории
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь озелененных территорий общего пользования и принята согласно таблице пункта 2.3 РНГП Ростовской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 15 мин. принята согласно таблице пункта 2.3 РНГП Ростовской области
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