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[bookmark: _Toc55905496]Введение
В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Верхнекундрюченского сельского поселения Усть-Донецкого района Ростовской области (далее – Верхнекундрюченское СП, Усть-Донецкого района, Верхнекундрюченское СП) является документом территориального планирования муниципального образования.
Основной целью территориального планирования Верхнекундрюченского СП является определение назначения территорий Верхнекундрюченского СП исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Ростовской области, Усть-Донецкого района и Верхнекундрюченского СП.
Генеральный план разработан ИП Колодезная Марина Анатольевна по заказу администрации Усть-Донецкого района в соответствии с муниципальным контрактом № 8 от 16 марта 2020 года.
Нормативно-правовая база
Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, Уставом Верхнекундрюченского СП, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Верхнекундрюченского СП.
Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.
Структура текстовой части генерального плана Верхнекундрюченского СП определялась согласно действующему законодательству и включает в себя:
· Том 1. Положение о территориальном планировании.
· Том 2. Материалы по обоснованию.
Состав положения о территориальном планировании
В настоящем томе представлено положение о территориальном планировании, которое в соответствии с п. 4 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
[bookmark: dst101684]2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
Этапы реализации проекта:
· исходный срок – 2020 г.;
· 1 очередь – 2025 г.;
· расчетный срок – 2040 г.



Авторский коллектив проекта
· Колодезная М.А.		индивидуальный предприниматель;
· Дорохина О.А.		начальник контрактного отдела;
· Темнов А.В. 			начальник градостроительного отдела;
· Поляков В.А.		главный инженер проекта;
· Рябова О.В.			главный экономист проекта;
· Красноперов А.И		главный архитектор проекта;
· Антонова О.С. 		архитектор;
· Катаев А.С			экономист градостроительства.
Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop».
Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».
При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ИП Колодезная Марина Анатольевна».
Список принятых сокращений
МБОУ		муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
МБДОУ	муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение;
ФАП		фельдшерско-акушерский пункт.
ООО		общество с ограниченной ответственностью;
ИП		индивидуальный предприниматель;
СП		сельское поселение;
СНиП		строительные нормы и правила;
СТП		схема территориального планирования;
ст.		станица.
х.		хутор.
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1. [bookmark: _Toc55905497][bookmark: _Toc312530877][bookmark: _Toc370201475]Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения
Таблица 1.1
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения
	Номер 
объекта
	Код объекта
	Вид
объекта
	Назначение
объекта
	Наименование
объекта
	Основные 
характеристики 
объекта
	Местоположение
	Планируемые мероприятия по объекту
	Функциональная зона (для объектов, не являющихся линейными объектами)
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории

	1. 
	602010202
	Объект культурно-досугового (клубного) типа
	Развитие культуры
	Верхнекундрюченский дом культуры
	Вместимость – 
120 чел
	ст. Верхнекундрюченская, ул. Центральная, 29
	Планируемый к реконструкции
	Многофункциональная общественно-деловая
	Не устанавливается

	2. 
	602010302
	Спортивное сооружение
	Развитие спорта
	Спортивная площадка
	1 ед.
	в юго-западной части х. Тереховский 
	Планируемый к размещению
	Многофункциональная общественно-деловая
	Не устанавливается

	3. 
	602010302
	Спортивное сооружение
	Развитие спорта
	Спортивная площадка
	1 ед.
	в северо-западной части х. Мостовой
	Планируемый к размещению
	Многофункциональная общественно-деловая
	Не устанавливается

	4. 
	602010902
	Парк культуры и отдыха
	Развитие рекреации
	Парк культуры и отдыха
	-
	в северной части ст. Верхнекундрюченская
	Планируемый к размещению
	Зона рекреационного назначения
	Не устанавливается

	5. 
	602050301
	Кладбище
	Специальное назначение
	Кладбище
	Площадь 0,97 га.
	в северной части х. Тереховский
	Планируемый к размещению
	Зона специального назначения
	СЗЗ 50 м
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3. [bookmark: _Toc55905498]Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования земельных ресурсов на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.
В настоящее время территория Верхнекундрюченского СП по функциональному использованию делится на зоны:
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Территория жилой зоны предназначена для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. 
Согласно НГП Верхнекундрюченского СП в жилых зонах допускается размещать объектов нежилого назначения:
· объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (отдельно стоящие, встроенные или пристроенные), объекты здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, культовые объекты; 
· отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков данных объектов (размер санитарно-защитной зоны для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м). 
Жилые зоны Верхнекундрюченского СП включат в себя:
· зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
Общественно-деловые зоны в Верхнекундрюченском СП подразделяются на:
· многофункциональную общественно-деловую зону;
· зону специализированной общественной застройки;
· зона смешанной общественно-деловой застройки.
Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур – предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами. В Верхнекундрюченском СП данные зоны включают в себя:
· производственная зона;
· коммунально-складская зона;
· зону инженерной инфраструктуры;
· зону транспортной инфраструктуры.
Зонами сельскохозяйственного использования признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав зон сельскохозяйственного использования Верхнекундрюченского СП входят: 
· зона сельскохозяйственного использования;
· производственная зона сельскохозяйственных предприятий.
Зона рекреационного назначения предназначается для организации мест отдыха населения. В состав зон рекреационного назначения входит зона в границах территорий, занятая городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенная для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом
В состав зон рекреационного назначения Верхнекундрюченского СП входят:
· зона озелененных территорий общего пользования;
· иные рекреационные зоны;
· зона лесов.
На территории зоны рекреационного назначения не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.
Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон. В состав зон специального назначения Верхнекундрюченского СП входят:
· зона кладбищ;
· Зона складирования и захоронения отходов;
· зона озелененных территорий специального назначения.
Параметры функциональных зон с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектах федерального, регионального и местного значения (за исключением линейных объектов) приведены в таблицах 2.1.
Без установления функциональных зон (для линейных объектов) планируется размещение и реконструкция: 
· Размещение водопровода в х. Тереховский;
· Реконструкция водопровода в ст. Верхнекундрюченская, х. Кривая Лука и х. Мостовой.
Функциональное зонирование территории графически отображено на картографических материалах генерального плана Верхнекундрюченского СП.
Данные положения являются основой для разработки правил землепользования и застройки.
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Таблица 2.1
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов, в границах Верхнекундрюченского СП
	№ п/п
	Наименование функциональной зоны
	Параметры функциональной зоны 
	Площади функциональных зон
	Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов)

	
	
	
	Исходный срок (2020 г.)
	Расчетный срок (2040 г.)
	

	
	
	
	га
	% к итогу
	га
	% к итогу
	

	Жилые зоны
	560,87
	2,72
	583,51
	2,72
	Планируемые к размещению объекты:
· индивидуальная жилая застройка.

	701010101
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, не допускается размещать в жилых зонах.
В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.
Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м).
Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.
В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м, от хозяйственных построек – 1 м. 
Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные – 10, до 8 блоков – 25, свыше 8 до 30 блоков – 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм. 
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Верхнекундрюченского СП
	560,87
	2,72
	583,51
	2,72
	

	Общественно-деловые зоны
	10,31
	0,05
	27,84
	0,14
	
Планируемые к размещению объекты:
· Размещение спортивных сооружений в х. Тереховский (в юго-западной части); в х. Мостовой (в северо-западной части).
Планируемые к реконструкции объекты:
· Реконструкция Верхнекундрюченского дома культуры в ст. Верхнекундрюченская.

	701010301
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
Согласно п. 6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона – территория, предназначенная для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами. 
Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения.
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Верхнекундрюченского СП
	1,51
	0,01
	1,51
	0,01
	· 

	701010302
	Зона специализированной общественной застройки
	
	8,8
	0,04
	8,8
	0,04
	

	701010200
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	
	-
	-
	17,53
	0,09
	

	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
	215,84
	1,05
	245,16
	1,19
	Планируемые к размещению объекты:
· Громкоговорители в ст. Верхнекундрюченская, х. Кривая Лука, х. Мостовой, х. Евсеевский, х. Тереховский, х. Топилин.
· Промплощадка Северных наклонных стволов ООО «Шахта Садкинская Восточная-2») южнее х. Топилин
Планируемые к реконструкции объекты:
· Водонапорные башни западнее х. Евсеевский и на востоке ст. Верхнекундрюченская;
· Артезианская скважина восточнее х. Тереховский;
Планируемые к ликвидации объекты:
· Артезианская скважина северо-западнее х. Евсеевский.


	701010401
	Производственная зона
	Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.
При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на Территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.
Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.
Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий.
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:
до 300 м – 60%;
от 300 до 1000 м – 50%;
от 1000 до 3000 м – 40%;
свыше 3000 м – 20%.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.
Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов, предназначенных для обслуживания поселений, определяются региональными градостроительными нормативами или на основе расчета.
Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Минимальный коэффициент застройки территории производственных объектов, объектов, расположенных в коммунально-складских зонах рекомендуется принимать в соответствии с приложением В СП 18.13330.2011.
Санитарно-защитные зоны производственных объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Противопожарные расстояния в соответствии с СП 4.13130.2013.
Размещение подразделений пожарной охраны в соответствии с СП 11.13130.2009, СП 18.13330.2011.
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Верхнекундрюченского СП
	35,41
	0,17
	63,46
	0,31
	· 

	701010402
	Коммунально-складская зона
	
	4,92
	0,02
	5,73
	0,03
	· 

	701010404
	Зона инженерной инфраструктуры
	
	55,02
	0,27
	55,48
	0,27
	· 

	701010405
	Зона транспортной инфраструктуры
	
	120,49
	0,58
	120,49
	0,58
	· 

	Зоны сельскохозяйственного использования
	19508,39
	94,64
	19414,35
	94,19
	-

	701010500
	Зона сельскохозяйственного использования
	Размещение производственных сельскохозяйственных предприятий необходимо осуществлять в соответствии с СП 19.13330.2011. 
Производственные зоны и отдельные сельскохозяйственные объекты следует располагать, по возможности, с подветренной стороны по отношению к зонам жилой застройки и ниже по рельефу местности. При организации производственной зоны объекты и сооружения следует, по возможности, концентрировать на одной площадке с односторонним размещением относительно жилой зоны. 
Территории производственных зон, как правило, не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками. 
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Верхнекундрюченского СП
	19462,86
	64,42
	19309,56
	93,68
	

	701010503
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	
	45,53
	0,22
	104,79
	0,51
	

	Зоны рекреационного назначения
	252,5
	1,22
	271,06
	1,32
	Планируемые к размещению объекты:
· Размещение парка культуры и отдыха в северной части ст. Верхнекундрюченская.


	701010601
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Рекреационные зоны сельского поселения формируются: 
· на землях общего пользования; 
· на землях особо охраняемых природных территорий; 
· на землях историко-культурного назначения; 
· на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых расположены защитные леса. 
При формировании рекреационных зон необходимо соблюдать соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, а также обеспечивать удобный доступ к рекреационным зонам для населения.
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Верхнекундрюченского СП
	-
	-
	13,62
	0,07
	

	701010606
	Иные рекреационные зоны
	
	42,97
	0,21
	42,97
	0,21
	

	701010605
	Зона лесов
	
	209,53
	1,01
	209,53
	1,01
	

	701010604
	Лесопарковая зона
	
	-
	-
	4,94
	
	

	Зона специального назначения
	32,01
	0,16
	38
	0,18
	Планируемые к размещению объекты:
· Размещение кладбища в северной части х. Тереховский.

	701010701
	Зона кладбищ
	Размеры земельного участка для кладбищ – по заданию на проектирование, но не более 40 га.
Для объектов, расположенных в зонах специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Верхнекундрюченского СП
	4,17
	0,02
	5,14
	0,02
	

	701010702
	Зона складирования и захоронения отходов
	
	3,23
	0,02
	3,23
	0,02
	

	701010703
	Зона озелененных территорий специального назначения
	
	24,61
	0,12
	29,63
	0,14
	

	701010900
	Зона акваторий
	В целях обеспечения охраны водных объектов, а также сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов следует соблюдать требования к водоохранным зонам, прибрежным защитным и береговым полосам водных объектов, а также рыбоохранным и рыбохозяйственным заповедным зонам водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение
	32,77
	0,16
	32,77
	0,16
	–

	ИТОГО
	–
	20612,69
	100
	20612,69
	100
	–
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