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Раздел II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Карта градостроительного зонирования Нижнекундрюченского сельского поселения Усть-Донецкого района Ростовской области, М 1:25000;
Карта градостроительного зонирования Нижнекундрюченского сельского поселения Усть-Донецкого района Ростовской области, М 1:5000.
РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 13. Перечень территориальных зон
На Карте градостроительного зонирования Нижнекундрюченского сельского поселения устанавливаются следующие виды территориальных зон, на которые распространяется действие градостроительных регламентов:

В соответствии с п.7 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Жилые зоны:

1. Зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1);

Общественно-деловые зоны:

2. Зона многофункциональной застройки (Ц-1);

3. Зона специализированной общественной застройки (Ц-2);

4. Зона смешанной и общественно-деловой застройки (СЗ);

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

5. Зона инженерной инфраструктуры (И);

6. Зона транспортной инфраструктуры (Т);
7. Производственная зона (П);

Зоны сельскохозяйственного использования:

8. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-1);

Зоны рекреационного назначения:

1. Зона защитных зеленых насаждений (Р-2);
2. Зона отдыха (Р-3);

Зоны специального назначения:

3. Зона кладбищ (СО-1);
Градостроительные регламенты не устанавливаются:
4. Земли лесного фонда;
5. Земли, покрытые поверхностными водами;

6. Земли сельскохозяйственного назначения;
Действие градостроительного регламента не распространяется:
7. Территория общего пользования.
Статья 14. Градостроительные регламенты для жилых зон

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для жилых зон представлены в таблице 1.

Таблица 1

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для жилых зон
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Код
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	1
	2
	3
	4

	Зона индивидуальной жилой застройки – Ж-1

	Основные виды разрешенного использования

	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	· минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м;

· максимальные размеры земельного участка – 4000 кв. м;

· минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м;

· минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м;

· минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м;

· предельное количество этажей – 3;

· максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	· минимальный размер земельного участка – 200 кв. м;

· максимальный размер земельного участка – 3000 кв.;

· минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м;

· от красной линии со стороны улицы – 3м;

· максимальное количество этажей – 4;

· максимальный процент застройки земельного участка – 65 %

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных
	· минимальные размеры земельного участка –400 кв. м;

· максимальные размеры земельного участка – 4000 кв. м;

· минимальный отступ от границ земельных участков со стороны геонима (в случае отсутствия утвержденных красных линий) – 5 м;

· отступ застройки от красной линии улицы – 5 м.

· отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки:

· до жилого дома – 3 м;

· до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; 

· до других хозяйственных и прочих строений – 1 м;

· до отдельно стоящего гаража – 1 м;

· допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников земельных участков;

· максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства – 3;

· максимальный процент застройки земельного участка – 60 %; 

	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	· минимальные размеры земельного участка – 75 кв. м;

· максимальные размеры земельного участка – 850 кв. м;

· минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м.;

· минимальный отступ от границ земельных участков со стороны геонима (в случае отсутствия утвержденных красных линий) – 5 м;

· отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки:

· до жилого строения – 3 м;

· до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;

·  до других хозяйственных и прочих строений – 1 м;

· до открытой стоянки – 1 м;

· до отдельно стоящего гаража – 1 м;

· допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников земельных участков;

· максимальное количество – 3;

· максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;

	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению


	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	-

	Социальное обслуживание
	3.2
	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Дома социального обслуживания
	3.2.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Оказания услуг связи
	3.2.3
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Общежития
	3.2.4
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Благоустройство территории
	12.0.2
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Условно разрешенные виды использования

	Бытовое обслуживание
	3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	· минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.

· минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м;

· от красной линии со стороны улицы – 3 м;

· максимальное количество этажей – 4;

· максимальный процент застройки земельного участка – 65 %

	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Здравоохранение
	3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Стационарное медицинское обслуживание
	3.4.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Медицинские организации особого назначения
	3.4.3
	Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)
	-

	Образование и просвещение
	3.5
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2
	-

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Культурное развитие
	3.6
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Размещение парков культуры и отдыха
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Цирки и зверинцы
	3.6.3
	Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Религиозное управление и образование
	3.7.2
	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Ведение огородничества
	13.1
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Ведение садоводства
	13.2
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.
	· минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 100 кв.м.

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м;

· предельное количество этажей – 3;

· максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

	Религиозное использование
	3.7
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Отдых (рекреация)
	5.0
	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Спорт
	5.1
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Связь
	6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Отдых (рекреация)
	5.0
	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению


Статья 15. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для общественно-деловых зон представлены в таблице 2

Таблица 2

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для общественно-деловых зон

	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Код
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	1
	2
	3
	4

	Зона многофункциональной застройки – Ц-1

	Основные виды разрешенного использования

	Деловое управление
	4.1
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	

	Общественное управление
	3.8
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2
	

	Социальное обслуживание
	3.2
	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Дома социального обслуживания
	3.2.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Оказания услуг связи
	3.2.3
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Общежития
	3.2.4
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Бытовое обслуживание
	3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	· минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;

· минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м;

· от красной линии со стороны улицы – 3 м;

· максимальное количество этажей – 4;

· максимальный процент застройки земельного участка – 65 %

	Здравоохранение
	3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Медицинские организации особого назначения
	3.4.3
	Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Образование и просвещение
	3.5
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Размещение парков культуры и отдыха
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Цирки и зверинцы
	3.6.3
	Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Религиозное использование
	3.7
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Религиозное управление и образование
	3.7.2
	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Благоустройство территории
	12.0.2
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Общественное питание
	4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	· минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания – до 100 мест – 200 кв.м;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· предельное количество этажей – 3;

· максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.
	· минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 100 кв. м;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· предельное количество этажей – 3;

· максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

	Условно разрешенные виды использования

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
	· минимальные размеры земельного участка – 55 кв. м, на 1 место;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м;

· предельное количество этажей – 3;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Развлечения
	4.8
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1-4.8.3
	· минимальные размеры земельного участка – 700 кв. м;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м;

· предельное количество этажей – 4;

· максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

	Рынки
	4.3
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	· минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 200 кв. м;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м;

· предельное количество этажей – 3;

· максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Религиозное использование
	3.7
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Предпринимательство
	4.0
	Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м. с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	· минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;

· минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м;

· от красной линии со стороны улицы – 3 м;

· максимальное количество этажей – 4;

· максимальный процент застройки земельного участка – 65 %

	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Проведение азартных игр
	4.8.2
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Проведение азартных игр в игорных зонах
	4.8.3
	Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Отдых (рекреация)
	5.0
	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Зона специализированной общественной застройки – Ц-2

	Основные виды разрешенного использования

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Социальное обслуживание
	3.2
	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Культурное развитие
	3.6
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Общественное управление
	3.8
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Стационарное медицинское обслуживание
	3.4.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Спорт
	5.1
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Образование и просвещение
	3.5
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Условно разрешенные виды использования

	Общественное питание
	4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	· минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания – до 100 мест – 2000 кв. м;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м;

· предельное количество этажей – 3;

· максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.
	· минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 200 кв. м; 

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м;

· предельное количество этажей – 3;

· максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
	· минимальные размеры земельного участка – 55 кв. м, на 1 место;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м;

· предельное количество этажей – 4;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Религиозное использование
	3.7
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Связь
	6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Размещение парков культуры и отдыха
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Цирки и зверинцы
	3.6.3
	Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Религиозное использование
	3.7
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Религиозное управление и образование
	3.7.2
	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Отдых (рекреация)
	5.0
	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Зона смешанной и общественно-деловой застройки – СЗ 

	Основные виды разрешенного использования

	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	· минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м;

· максимальные размеры земельного участка – 4000 кв. м;

· минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м;

· минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м;

· минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м;

· предельное количество этажей – 8;

· максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных
	· минимальные размеры земельного участка –400 кв. м;

· максимальные размеры земельного участка – 4000 кв. м;

· минимальный отступ от границ земельных участков со стороны геонима (в случае отсутствия утвержденных красных линий) – 5 м;

· отступ застройки от красной линии улицы – 5 м.

· отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки:

· до жилого дома – 3 м;

· до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; 

· до других хозяйственных и прочих строений – 1 м;

· до отдельно стоящего гаража – 1 м;

· допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников земельных участков;

· максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства – 3;

· максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	· минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м;

· максимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м;

· минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м;

· минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м;

· минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м;

· предельное количество этажей – 8;

· максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	· минимальные размеры земельного участка – 75 кв. м;

· максимальные размеры земельного участка – 850 кв. м;

· минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м.;

· минимальный отступ от границ земельных участков со стороны геонима (в случае отсутствия утвержденных красных линий) – 5 м;

· отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки:

· до жилого строения – 3 м;

· до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;

·  до других хозяйственных и прочих строений – 1 м;

· до открытой стоянки – 1 м;

· до отдельно стоящего гаража – 1 м;

· допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников земельных участков;

· максимальное количество – 3;

· максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;

	Здравоохранение
	3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Благоустройство территории
	12.0.2
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Условно разрешенные виды использования

	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
	· минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м;

· максимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м;

· минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м;

· минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м;

· минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м;

· предельное количество этажей – 8;

· максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Социальное обслуживание
	3.2
	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Бытовое обслуживание
	3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	· минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.

· минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м;

· от красной линии со стороны улицы – 3 м;

· максимальное количество этажей – 4;

· максимальный процент застройки земельного участка – 65 %

	Культурное развитие
	3.6
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Религиозное использование
	3.7
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Деловое управление
	4.1
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Рынки
	4.3
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	· минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 200 кв. м;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м;

· предельное количество этажей – 3;

· максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
	· минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 200 кв.м.

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м;

· предельное количество этажей – 3;

· максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

	Общественное питание
	4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	· минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания – до 100 мест – 2000 кв.м;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м;

· предельное количество этажей – 3;

· максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

	Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются


Статья 16. Градостроительные регламенты для зон инженерной инфраструктуры

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон инженерной инфраструктуры представлены в таблице 3
Таблица 3
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон инженерной инфраструктуры
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Код
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	1
	2
	3
	4

	Зона инженерной инфраструктуры – И

	Основные виды разрешенного использования

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1-12.0.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются


Статья 17. Градостроительные регламенты для зон транспортной инфраструктуры

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон транспортной инфраструктуры представлены в таблице 4
Таблица 4
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон транспортной инфраструктуры

	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Код
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	1
	2
	3
	4

	Зона транспортной инфраструктуры – Т

	Основные виды разрешенного использования

	Автомобильный транспорт
	7.2
	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению


Статья 18. Градостроительные регламенты для производственных зон
Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для производственных зон представлены в таблице 5
Таблица 5
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для производственных зон
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Код
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	1
	2
	3
	4

	Производственная зона – П 

	Основные виды разрешенного использования

	Производственная деятельность
	6.0
	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом
	· минимальные размеры земельного участка – 0,05 га;

· максимальные размеры земельного участка – 150 га;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м;

· минимальная высота здания (этажность) – 1;

· максимальная высота здания (этажность) – 10;

· минимальный процент застройки земельного участка – 5%;

· максимальный процент застройки земельного участка – 80%

	Разведка и добыча полезных ископаемых
	6.1
	Разведка и добыча полезных ископаемых; разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, и некапитальных объектов в целях разведки и добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства и некапитальных объектов, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории
	· минимальные размеры земельного участка – 0,1 га;

· максимальные размеры земельного участка – 500 га;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежит установлению;

· минимальная высота здания (этажность) – 1;

· максимальная высота здания (этажность) – 10;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Тяжелая промышленность
	6.2
	Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
	· минимальные размеры земельного участка – 0,2 га;

· максимальные размеры земельного участка – 50 га;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м;

· минимальная высота здания (этажность) – 1;

· максимальная высота здания (этажность) – 10;

· минимальный процент застройки земельного участка – 10%;

· максимальный процент застройки земельного участка – 80%

	Автомобилестроительная промышленность
	6.2.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
	· минимальные размеры земельного участка – 0,2 га;

· максимальные размеры земельного участка – 50 га;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м;

· минимальная высота здания (этажность) – 1;

· максимальная высота здания (этажность) – 10;

· минимальный процент застройки земельного участка – 10%;

· максимальный процент застройки земельного участка – 80%

	Легкая промышленность
	6.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности)
	· минимальные размеры земельного участка – 0,2 га;

· максимальные размеры земельного участка – 50 га;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м;

· минимальная высота здания (этажность) – 1;

· максимальная высота здания (этажность) – 10;

· минимальный процент застройки земельного участка – 10%;

· максимальный процент застройки земельного участка – 80%

	Фармацевтическая промышленность
	6.3.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
	· минимальные размеры земельного участка – 0,2 га;

· максимальные размеры земельного участка – 50 га;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м;

· минимальная высота здания (этажность) – 1;

· максимальная высота здания (этажность) – 10;

· минимальный процент застройки земельного участка – 10%;

· максимальный процент застройки земельного участка – 80%

	Пищевая промышленность
	6.4
	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
	· минимальные размеры земельного участка – 0,2 га;

· максимальные размеры земельного участка – 50 га;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м;

· минимальная высота здания (этажность) – 1;

· максимальная высота здания (этажность) – 10;

· минимальный процент застройки земельного участка – 10%;

· максимальный процент застройки земельного участка – 80%

	Нефтехимическая промышленность
	6.5
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
	· минимальные размеры земельного участка – 0,2 га;

· максимальные размеры земельного участка – 50 га;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м;

· минимальная высота здания (этажность) – 1;

· максимальная высота здания (этажность) – 10;

· минимальный процент застройки земельного участка – 10%;

· максимальный процент застройки земельного участка – 80%

	Строительная промышленность
	6.6
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
	· минимальные размеры земельного участка – 0,2 га;

· максимальные размеры земельного участка – 50 га;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м;

· минимальная высота здания (этажность) – 1;

· максимальная высота здания (этажность) – 10;

· минимальный процент застройки земельного участка – 10%;

· максимальный процент застройки земельного участка – 80%

	Энергетика
	6.7
	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Атомная энергетика
	6.7.1
	Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Обеспечение космической деятельности
	6.10
	Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Целлюлозно-бумажная промышленность
	6.11
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Условно разрешенные виды использования 

	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15
	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Железнодорожные пути
	7.1.1
	Размещение железнодорожных путей
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Проведение научных исследований
	3.9.2
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Проведение научных испытаний
	3.9.3
	Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Трубопроводный транспорт
	7.5
	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Благоустройство территории
	12.0.2
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению


Статья 19. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон сельскохозяйственного использования представлены в таблице 6
Таблица 6
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон сельскохозяйственного использования

	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Код
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	1
	2
	3
	4

	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – СХ-1

	Основные виды разрешенного использования

	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18
	Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
	· минимальные размеры земельного участка – 0,1 га;
· максимальные размеры земельного участка – 50 га;

· минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – не подлежат установлению;

· минимальные отступы от красных линий улиц – 3м;

· предельное количество этажей – 10;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Животноводство
	1.7
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20
	· минимальные размеры земельного участка – 0,1 га;

· максимальные размеры земельного участка – 30 га;

· минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – не подлежат установлению;

· минимальные отступы от красных линий улиц – 3м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Условно разрешенные виды использования

	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Благоустройство территории
	12.0.2
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению


Статья 20. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон рекреационного назначения представлены в таблице 7
Таблица 7
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон рекреационного назначения
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Код
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	1
	2
	3
	4

	Зона защитных зеленых насаждений – Р-2

	Основные виды разрешенного использования

	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Размещение парков культуры и отдыха
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Охрана природных территорий
	9.1
	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
	10.4
	Предпринимательская деятельность, связанная с изъятием, хранением и вывозом пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений (дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы) из леса
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Благоустройство территории
	12.0.2
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Условно разрешенные виды использования

	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются

	Зона отдыха – Р-3

	Основные виды разрешенного использования

	Отдых (рекреация)
	5.0
	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Спорт
	5.1
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Водный спорт
	5.1.5
	Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Авиационный спорт
	5.1.6
	Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Спортивные базы
	5.1.7
	Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Природно-познавательный туризм
	5.2
	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства
	5.3
	Различные виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Причалы для маломерных судов
	5.4
	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5
	Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Условно разрешенные виды использования

	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Трубопроводный транспорт
	7.5
	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Благоустройство территории
	12.0.2
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению


Статья 21. Градостроительные регламенты для зон специального назначения

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон специального назначения представлены в таблице 8
Таблица 8
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон специального назначения

	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Код
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	1
	2
	3
	4

	Зона кладбищ – СО-1

	Основные виды разрешенного использования

	Ритуальная деятельность
	12.1
	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Религиозное использование
	3.7
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Религиозное управление и образование
	3.7.2
	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению

	Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	· минимальные и максимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению;

· минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;

· максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;

· максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению


ГЛАВА 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ И ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ

Статья 22. Перечень зон с особыми условиями использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности

· Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

· Придорожная полоса;

· Охранные зоны инженерных коммуникаций;

· Водоохранная зона;

· Прибрежная защитная полоса;

· Береговая полоса;

· Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
· Санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья.

Статья 22.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

· СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы».

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности.

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленный узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Статья 22.2. Придорожная полоса

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Статья 22.3. Охранные зоны инженерных коммуникаций

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими документами:

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· СНиП 2.05.06-85*, пп. 3. 16. 3 .17 «Магистральные трубопроводы»;

· СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями на 15 ноября 2018 года) (Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 года N 328н);

·  «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160;

· «Правила охраны магистральных трубопроводов", утвержденные постановлением Госгортехнадзора России   от 22.04.92 г. N 9.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов принимаются согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

В границах коридоров ЛЭП допускается проведение работ по озеленению и благоустройству территории; сохранение существующих жилых, общественных зданий и приусадебных участков при условии проведения мероприятий по снижению напряженности электрического поля; размещение площадок для временного хранения автотранспорта, прокладка инженерных сетей.

В границах коридоров ЛЭП запрещается:

· новое строительство жилых, общественных и производственных зданий;

· предоставление земель под дачные и садово-огороднические участки;

· размещение новых сооружений и площадок для остановок всех видов общественного транспорта;

· производство работ с огнеопасными, горючими и горюче-смазочными материалами, выполнение ремонта машин и механизмов;

· размещение площадок спортивных, игровых, для отдыха.

Статья 22.4. Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса
Ограничения использования земельных участков в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос уставлены в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ:

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

7. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

8. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

9. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

10. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

11. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

12. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

13. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

14. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

15.1. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

15.2. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

16. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

17. Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 22.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими документами:

· Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года №74-ФЗ;

· Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

· СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

· СанПиН 2.1.2.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещается:

· проведение авиационно-химических работ;

· применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

· размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

· складирование навоза и мусора;

· заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин, и механизмов;

· размещение стоянок транспортных средств;

· проведение рубок лесных насаждений.

Статья 22.6. Санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья

Ограничения использования земельных участков установлены следующим документом:

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

Таблица 9
Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов
	Элементы застройки
	Расстояние в м при диаметре труб в мм

	
	до 150
	150-300
	300-500
	500-1000

	Города и населенные пункты
	150
	250
	500
	1000

	Дачные поселки, сельскохозяйственные угодья
	100
	175
	350
	800


· минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для 1-го класса и в 1,5 раза для II-го класса;

· разрывы магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км;

· запрещается прохождение газопровода через жилую застройку.

Таблица 10
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти
	Элементы застройки
	Расстояние в м при диаметре труб в мм

	
	до 300
	300-600
	600-1000
	1000-1400

	Города и поселки
	75
	100
	150
	200

	Отдельные малоэтажные жилища
	50
	50
	75
	100

	Гидротехнические сооружения
	300
	300
	300
	300

	Водозаборы
	3000
	3000
	3000
	3000


· разрывы от магистральных нефтепроводов, транспортирующих нефть с высокими коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае при обязательном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.
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